
КОНТРАКТ  № 
г. Киров				  				                   «______» ________ 2026г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 60» города Кирова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Чуракова Евгения Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с целью выполнения требований действующего законодательства, предписаний надзорных органов, заключили настоящий  контракт  о нижеследующим:
1. Предмет контракта.
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы: Дооборудование системы экстренного оповещения и управления эвакуацией в МБОУ СОШ с УИОП №60 города Кирова (далее – работы) и сдать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Контракта.
Объем выполняемых работ в соответствии с локальным сметным расчетом стоимости работ (Приложение № 1 к Контракту) и ведомостью объемов работ (Приложение № 2 к Контракту).
1.2. Место выполнения работ: г. Киров, ул. Воровского, д. 153.
1.3. Работы, предусмотренные настоящим контрактом, выполняются Подрядчиком в следующие сроки: с момента заключения контракта по 30.11.2026 включительно. Допускается досрочное выполнение работ.
1.4. Требования к результатам работ: 
- своевременное и качественное выполнение всего объема работ;
- подписанный сторонами акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2);
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);
- счет (счет-фактуру или УПД);
- комплект исполнительной документации, подтверждающей происхождение, безопасность и качество применяемых строительных материалов, комплектующих, устанавливаемого оборудования и иную исполнительную документацию применительно к условиям контракта.
1.5. Работы считаются завершенными в полном объеме с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).
1.6. При исполнении контракта объем работ, определяемый в соответствии с п.1.1 контракта, может быть увеличен или уменьшен по дополнительному соглашению сторон, но не более чем на десять процентов.
[bookmark: _GoBack]1.7. Идентификационный код закупки: 263434604116743450100100010000000244
1.8. Стороны согласовали возможность использования наряду с документами, оформленными на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью и заверенными печатью, использование электронных документов/пакетов электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью через оператора электронного документооборота.

1. Обязанности и права сторон.
1.1. Обязанности Подрядчика:
1.1.1. Выполнить своими силами все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.
1.1.2. После выполнения работ либо по истечении срока выполнения работ известить Заказчика об окончании работ.
1.1.3. Согласовать результат работы с представителем департамента образования администрации города Кирова
1.1.4. Сдать работы Заказчику с оформлением акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), при необходимости провести пуско-наладочные испытания результата работ.
1.1.5. Обеспечить производство и качество всех работ сертифицированными материалами в соответствии со СНиП, требованиям ГОСТа, действующими нормами и правилами.
1.1.6. Безвозмездно устранить по требованию Заказчика в согласованные сроки все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступления от условий контракта, ухудшившие качество работы.
1.2. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту третьим лицам.
1.3. Обязанности Заказчика:
1.3.1. Обеспечить Подрядчику доступ к месту производства работ.
1.3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы после извещения об окончании работы либо по истечении срока выполнения работ и осмотра результата работы с оформлением акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), не позднее срока окончания работ, предусмотренного п.1.3 настоящего контракта. При обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
1.3.3. Оплатить выполненные работы по цене, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом. 
1.4. Права Заказчика:
1.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком задания, не вмешиваясь в его деятельность; давать Подрядчику указания, в том числе письменные, по выполнению задания.
1.4.2. Требовать устранения имеющихся недостатков и дефектов в согласованные с Подрядчиком сроки.
1.4.3. Получать от подрядчика документацию и информацию, связанные с выполнением контракта. 
1.4.4. Отказаться от исполнения контракта:
-  в любое время до сдачи Подрядчиком результата работы, известив об этом Подрядчика за 5 рабочих дней:
- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта либо выполняет работу настолько медленно, что окончание работы к установленному сроку становится невозможным – и потребовать возмещения убытков.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.
3.1. Стоимость подлежащей выполнению работы по настоящему контракту составляет __________________________ руб. (_____________________ руб. ____ коп.) в т.ч.  НДС-______
3.2. Стоимость работ включает затраты на приобретение материалов и их доставку, затраты на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 
3.3.      Цена контракта является твердой и определена на весь срок исполнения контракта.
3.4.   Оплата работ осуществляется Заказчиком за фактически выполненные работы путем перечисления денежных средств  на расчетный счет Подрядчика в течение 7 рабочих дней после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2).
3.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с  оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. Порядок сдачи-приемки работ. 
4.1. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с локальным сметным расчетом стоимости работ (Приложение № 1 к Контракту) и техническим заданием (Приложение № 2 к Контракту)
4.2. В день окончания выполнения работ, Подрядчик уведомляет Заказчика о таком окончании (уведомление в письменной форме может быть поданными на бумажном носителе, электронной почты и другими способами) и предоставляет на бумажных носителях комплект документов: 
- акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), 
- справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), 
- счет (счет-фактуру или УПД);
- комплект исполнительной документации, подтверждающей происхождение, безопасность и качество применяемых строительных материалов, комплектующих, устанавливаемого оборудования и иную исполнительную документацию применительно к условиям контракта.
4.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика документа о приемке обязан с привлечением лица, осуществляющего технический надзор за данным объектом
В течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик проводит приемку выполненных работ и осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает документ о приемке, а именно акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), счет (счет-фактуру или УПД);
б) формирует и направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

4.4. Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) не подлежит подписанию до устранения дефектов, обнаруженных по результатам приемки работ.
	4.5. Устранение дефектов, выявленных во время приемки работ, производится Подрядчиком за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, но не превышающий 7 (семь) календарных дней с даты получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке.
	4.6. Для проверки соответствия предоставленных Подрядчиком результатов работ условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза выполненных работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению по решению Заказчика могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
4.7. Для проведения экспертизы в случаях, предусмотренных законом, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика, Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к предмету экспертизы. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

5. Качество работ.
5.1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ведомственных строительных норм ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» утвержденных приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312, СНиП, СанПиН, ГОСТами, технических условий, требованиями пожарной безопасности, требованиями охраны труда, технических регламентов, действующих норм и правил и других нормативных документов, установленных законодательством Российской Федерации, а также требованиям органов государственного надзора.
5.2. Срок предоставления гарантийных обязательств: 2 года с даты подписания Заказчиком документа о приёмке работ.
5.3. Остаточный срок годности на момент использования строительных материалов, комплектующих, не менее 50 % срока годности, установленного изготовителем. Срок гарантии качества на устанавливаемое оборудование согласно гарантийному сроку, установленному изготовителем.
5.4. Гарантии качества предоставляются на весь объем применяемых строительных материалов, комплектующих, устанавливаемого оборудования и на все выполненные Подрядчиком работы.
5.5. Подрядчик обязуется возместить весь совокупный объем расходов Заказчика в случае наступления гарантийных обязательств, в пределах цены контракта.

6. Ответственность сторон.
6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
[bookmark: sub_100901][bookmark: sub_100904]6.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
6.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
6.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
6.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.11. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в 5-дневный срок с момента возникновения указанных обстоятельств письменно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по контракту. Достаточным подтверждением возникновения обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти/управления Российской Федерации.
6.12. Сторона, несвоевременно направившая извещение, предусмотренное в п. 6.11 контракта, возмещает другой Стороне понесенные последней убытки.
6.13. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Стороной обязательств по контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
6.14.	 Сторона, нарушившая условия настоящего контракта, несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в соответствии с действующим законодательством. 
6.15.	За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик. 
7. Прочие условия.
7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 25.12.2026г. В части оплаты до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту. В части гарантийных обязательств: 2 года с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2). 
7.2. Все споры и разногласия по исполнению настоящего контракта или в связи с ним разрешаются сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия – в судебном порядке. В вопросах, не урегулированных настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.3. Настоящий контракт может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон или по решению суда в соответствии с действующим законодательством. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены письменным соглашением сторон.
7.4. При изменении адресов, реквизитов Сторон (наименование, адрес, обслуживающий банк и т.п.), а также в случае реорганизации или ликвидации, Стороны обязаны письменно уведомить друг друга об этом в 30-дневный срок после их осуществления.
7.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.  

8. Реквизиты и подписи сторон.
Заказчик:							Подрядчик:

	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 60» города Кирова
(МБОУ СОШ с УИОП № 60 города Кирова)

Юридический адрес: 610048, Кировская область, г.о. город Киров,  г Киров, ул Воровского, д. 153
Почтовый адрес: 610048, Кировская область,  г. Киров, ул. Воровского, 153
тел/факс +7 (833) 262-03-55 тел. бухгалтерии +7 (833) 252-66-41
e-mail: sch60@kirovedu.ru
ОГРН 1034316538409
ИНН   4346041167                
КПП   434501001
ОКПО 10937133 		
ОКОГУ 4210007 			
ОКФС 14			
 ОКОПФ 20903		
ОКТМО 33701000001                     
ОКАТО 33401361000  

Банковские реквизиты:
департамент финансов администрации города Кирова (МБОУ СОШ с УИОП N 60 города Кирова)   
л/с 07909196029 л/с 08909196029 Счет организации к/с 03234643337010004000
ОКЦ № 4 ВВГУ Банка России//УФК по Кировской области г. Киров БИК 013304182
Счет банка 40102810345370000033 

Директор
 ________________________  /Е.В. Чураков/. 
М.П.
	




Приложение 1
к Контракту №
от

	
	Наименование программного продукта
	Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.5.3 Copyright InfoStroy Ltd.

	
	
	

	
	

	
	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам
	Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр; от 30.01.2026 №42/пр;
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от 27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025 № 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр; от 17.02.2026 №91/пр;
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 №9859-ИФ/09

	
	
	

	
	

	
	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452
	Приказ Министерства Строительства Кировской области от 21.03.2025 № 23

	
	
	

	
	

	
	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС

	
	
	

	
	

	
	Наименование субъекта Российской Федерации
	Кировская область

	
	
	

	
	

	
	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	
	
	

	
	

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ
	

	
	
	

	

	
	
	
	
	

	
	"_____" ______________ 20___ г.
	"_____" ______________ 20___ г.

	

	Дооборудование системы экстренного оповещения и управления эвакуацией в МБОУ СОШ с УИОП №60 города Кирова

	(наименование стройки)

	

	Дооборудование системы экстренного оповещения и управления эвакуацией в МБОУ СОШ с УИОП №60 города Кирова

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

	Дооборудование системы экстренного оповещения и управления эвакуацией в МБОУ СОШ с УИОП №60 города Кирова

	(наименование работ и затрат)

	

	
	Составлен(а)
	Ресурсно-индексным
	методом
	

	

	
	Основание
	ведомость объемов работ
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	

	

	
	Составлен(а) в текущем уровне цен
	1 кв. 2026

	

	
	Сметная стоимость
	600000
	руб.

	
	в том числе:
	Средства на оплату труда рабочих
	
	123955.35
	 руб.

	
	строительных работ
	3513.64
	 руб.
	Средства на оплату труда машинистов
	
	104.55
	 руб.

	
	монтажных работ
	596486.36
	 руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	339
	 чел. час.

	
	оборудования
	0
	 руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0
	 чел. час.

	
	прочих затрат
	0
	 руб.

	

	№
п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном 
уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНм-10-04-101-07
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
Кдопм=2
	шт
	84
	1
	84
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	168
	
	
	
	
	60221.28

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	2
	1
	168
	
	
	358.46
	1
	60221.28

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	12245.03

	
	22.2.02.23-0011
	Глухари
	100 шт
	0.011
	1
	0.924
	260.03
	1.45
	377.04
	
	348.38

	
	21.2.03.09-0105
	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660
	1000 м
	0.005
	1
	0.42
	23242.13
	1.12
	26031.19
	
	10933.1

	
	01.7.06.05-0042
	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм
	м
	3.16
	1
	265.44
	2.27
	1.6
	3.63
	
	963.55

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	72466.31

	1.1
	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	2
	1
	2
	
	
	
	
	1204.43

	1.2
	ТЦ_61.3.02.01_43_4345244485_02.06.2026_01
	Громкоговоритель LPA-05W3 LS348737
Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,012 (Коэффициенты к ПЗ)
	ШТ
	84
	1
	84
	
	
	818.04
	
	68715.03

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	60221.28

	
	812/пр_2020_прил._т._п.51.2_гр.3
	НР (051.2 монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования)
	%
	95
	1
	95
	
	
	
	
	57210.22

	
	774/пр_2020_прил._т._п.51.2_гр.3
	СП (051.2 монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования)
	%
	53
	1
	53
	
	
	
	
	31917.28

	
	
	Всего по позиции
	
	2 756.11
	
	231513.27

	2
	ГЭСНм-08-02-427-01
	Ответвительные коробки открытого типа: с креплением шурупами К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
Кдопм=2
	100 шт
	0.84
	1
	0.84
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9.7272
	
	
	
	
	3279.39

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0.03
	1
	0.0252
	
	
	308.87
	1
	7.78

	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	11.55
	1
	9.702
	
	
	337.21
	1
	3271.61

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11.43

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.0168
	
	
	
	
	6.38

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.02
	1
	0.0168
	
	
	680.62
	
	11.43

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.02
	1
	0.0168
	
	
	379.72
	1
	6.38

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	268.92

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6.05
	1
	5.082
	
	
	8.21
	
	41.72

	
	01.7.15.07-0022
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0.101
	1
	0.08484
	261.09
	1.22
	318.53
	
	27.02

	
	01.7.15.14-0165
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0.00142
	1
	0.001193
	99190.96
	1.22
	121012.97
	
	144.37

	
	01.7.17.09-1455
	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм
	шт
	1
	1
	0.84
	53.58
	1.24
	66.44
	
	55.81

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3566.12

	2.1
	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	2
	1
	2
	
	
	
	
	65.59

	2.2
	ТЦ_20.5.02.04_43_4345244485_02.06.2026_01
	Коробка монтажная огнестойкая МЕТА 7403-4
Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,02 (Коэффициенты к ПЗ)
	ШТ
	84
	1
	84
	
	
	214.03
	
	17978.76

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3285.77

	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)
	%
	97
	1
	97
	
	
	
	
	3187.2

	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)
	%
	51
	1
	51
	
	
	
	
	1675.74

	
	
	Всего по позиции
	
	31 515.96
	
	26473.41

	3
	ГЭСНм-10-06-037-13
	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
Кдопм=2
	100 шт
	0.02
	1
	0.02
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0.12
	
	
	
	
	43.02

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	6
	1
	0.12
	
	
	358.46
	1
	43.02

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.62

	
	ФСБЦ-М-5
	Масса
	т
	0.01
	1
	0.0002
	
	
	
	
	0

	
	01.7.15.04-0011
	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
	т
	0.0002
	1
	0.000004
	127406
	1.22
	155435.32
	
	0.62

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	43.64

	3.1
	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	2
	1
	2
	
	
	
	
	0.86

	3.2
	ТЦ_20.2.02.03_43_7702680818_02.06.2026_01
	Кожух антивандальный ЗСК104, 180х180х120 (для пожарного извещателя АМУР-МР, АМУР-М-ПРО(БИП)
Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,02 (Коэффициенты к ПЗ)
	ШТ
	2
	1
	2
	
	
	487.43
	
	974.85

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	43.02

	
	812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3
	НР (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)
	%
	90
	1
	90
	
	
	
	
	38.72

	
	774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3
	СП (051.1 прокладка и монтаж сетей связи)
	%
	46
	1
	46
	
	
	
	
	19.79

	
	
	Всего по позиции
	
	53 893.00
	
	1077.86

	4
	ГЭСНм-08-01-121-02
	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-2, СК-2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
Кдопм=2
	шт
	2
	1
	2
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4.12
	
	
	
	
	1564.45

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	2.06
	1
	4.12
	
	
	379.72
	1
	1564.45

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	336.85

	
	10.1.01.02-0011
	Сплавы алюминиевые литейные АК5М2
	т
	0.00003
	1
	0.00006
	249385
	1.12
	279311.2
	
	16.76

	
	01.3.03.05-0002
	Кислота серная аккумуляторная, сорт высший
	т
	0.0017
	1
	0.0034
	23278.34
	1.58
	36779.78
	
	125.05

	
	01.3.05.23-0061
	Натрий едкий марка ТД, технический
	т
	0.00011
	1
	0.00022
	118612.74
	1.58
	187408.13
	
	41.23

	
	01.7.03.01-0005
	Вода дистиллированная
	кг
	5.3
	1
	10.6
	14.81
	0.98
	14.51
	
	153.81

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1901.3

	4.1
	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	2
	1
	2
	
	
	
	
	31.29

	4.2
	ТЦ_62.4.01.01_43_7702680818_02.06.2026_01
	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный Delta DTM 1226
Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,012 (Коэффициенты к ПЗ)
	ШТ
	2
	1
	2
	
	
	6587.07
	
	13174.15

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1564.45

	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)
	%
	97
	1
	97
	
	
	
	
	1517.52

	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)
	%
	51
	1
	51
	
	
	
	
	797.87

	
	
	Всего по позиции
	
	8 711.06
	
	17422.13

	5
	ГЭСНм-08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
Кдопм=2
	100 м
	8
	1
	8
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	130.32
	
	
	
	
	48931.25

	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	16.29
	1
	130.32
	
	
	375.47
	1
	48931.25

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.87

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.08
	
	
	
	
	26.98

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	1
	0.08
	37.32
	1.63
	60.83
	
	4.87

	
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0.01
	1
	0.08
	
	
	337.21
	1
	26.98

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1909.03

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6.5664
	1
	52.5312
	
	
	8.21
	
	431.28

	
	01.7.15.07-0022
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0.2
	1
	1.6
	261.09
	1.22
	318.53
	
	509.65

	
	01.7.15.14-0165
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0.001
	1
	0.008
	99190.96
	1.22
	121012.97
	
	968.1

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	50872.13

	5.1
	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	2
	1
	2
	
	
	
	
	978.63

	5.2
	ТЦ_20.2.05.05_43_4345244485_02.06.2026_01
	Кабель-канал 25*16 Промрукав
Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,02 (Коэффициенты к ПЗ)
Объем: 800 * 1.02
	М
	816
	1
	816
	
	
	79.37
	
	64764.04

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	48958.23

	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)
	%
	97
	1
	97
	
	
	
	
	47489.48

	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)
	%
	51
	1
	51
	
	
	
	
	24968.7

	
	
	Всего по позиции
	
	23 634.12
	
	189072.98

	6
	ГЭСНм-08-02-399-01
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
Кдопм=2
	100 м
	8
	1
	8
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	22.56
	
	
	
	
	8374.5

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	2.82
	1
	22.56
	
	
	371.21
	1
	8374.5

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	192.12

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.16
	
	
	
	
	71.19

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0.01
	1
	0.08
	
	
	1720.87
	
	137.67

	
	4-100-060
	Средний разряд машинистов 6,0
	чел.-ч
	0.01
	1
	0.08
	
	
	510.07
	1
	40.81

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	1
	0.08
	
	
	680.62
	
	54.45

	
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0.01
	1
	0.08
	
	
	379.72
	1
	30.38

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	851.48

	
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0.05
	1
	0.4
	79.88
	1.84
	146.98
	
	58.79

	
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13.33
	1
	106.64
	5.87
	0.88
	5.17
	
	551.33

	
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0.5
	1
	4
	37.71
	1.6
	60.34
	
	241.36

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	9489.29

	6.1
	ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а
1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	2
	1
	2
	
	
	
	
	167.49

	6.2
	ТЦ_21.1.08.01_43_4345244485_02.06.2026_01
	Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2x1,5
Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,02 (Коэффициенты к ПЗ)
Объем: 800 * 1.02
	М
	816
	1
	816
	
	
	51.54
	
	42059.5

	6.3
	ТЦ_01.7.15.07_43_4345244485_02.06.2026_01
	Дюбель универсальный  6х37 мм U-Fix
Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,02 (Коэффициенты к ПЗ)
Объем: 800 * 3
	ШТ
	2400
	1
	2400
	
	
	0.39
	
	942.96

	6.4
	ТЦ_01.7.15.14_43_4345244485_02.06.2026_01
	Саморез 4,2*32 пресс-шайба острый
Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,02 (Коэффициенты к ПЗ)
Объем: 800 * 3
	ШТ
	2400
	1
	2400
	
	
	0.38
	
	903.12

	6.5
	ТЦ_01.7.15.07_43_4345244485_02.06.2026_01
	Дюбель универсальный  6х52 мм U-Fix
Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,02 (Коэффициенты к ПЗ)
	ШТ
	200
	1
	200
	
	
	0.49
	
	98.66

	6.6
	ТЦ_01.7.15.14_43_4345244485_02.06.2026_01
	Саморез 4,2*50 пресс-шайба острый
Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,02 (Коэффициенты к ПЗ)
	ШТ
	200
	1
	200
	
	
	0.54
	
	108.7

	6.7
	ТЦ_22.2.02.20_43_4345244485_02.06.2026_01
	Хомут FR ПР-25
Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,02 (Коэффициенты к ПЗ)
Объем: 800 * 3
	ШТ
	2400
	1
	2400
	
	
	12.54
	
	30098.4

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8445.69

	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах)
	%
	97
	1
	97
	
	
	
	
	8192.32

	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах)
	%
	51
	1
	51
	
	
	
	
	4307.3

	
	
	Всего по позиции
	
	12 045.97
	
	96367.74

	7
	ГЭСНр-69-01-002-01
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
Объем: 12 + 26
	100 отверстий
	0.38
	1
	0.38
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2.0368
	
	
	
	
	686.83

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5.36
	1
	2.0368
	
	
	337.21
	1
	686.83

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.47

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0.7904
	1
	0.300352
	
	
	8.21
	
	2.47

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	689.3

	7.1
	ФСБЦ-999-9900
	Строительный мусор
	т
	0.00228
	1
	0.00228
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	686.83

	
	812/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3
	НР (103 Прочие ремонтно-строительные работы)
	%
	92
	1
	92
	
	
	
	
	631.88

	
	774/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3
	СП (103 Прочие ремонтно-строительные работы)
	%
	44
	1
	44
	
	
	
	
	302.21

	
	
	Всего по позиции
	
	4 272.08
	
	1623.39

	8
	ГЭСНр-69-01-002-02
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01 (приминительно до толщины 50 мм)
Объем: 12 * 4
	100 отверстий
	0.48
	1
	0.48
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2.5344
	
	
	
	
	854.63

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5.28
	1
	2.5344
	
	
	337.21
	1
	854.63

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0.76
	1
	0.3648
	
	
	8.21
	
	3

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	857.63

	8.1
	ФСБЦ-999-9900
	Строительный мусор
	т
	0.00288
	1
	0.00288
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	854.63

	
	812/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3
	НР (103 Прочие ремонтно-строительные работы)
	%
	92
	1
	92
	
	
	
	
	786.26

	
	774/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3
	СП (103 Прочие ремонтно-строительные работы)
	%
	44
	1
	44
	
	
	
	
	376.04

	
	
	Всего по позиции
	
	4 208.19
	
	2019.93

	

	
	
	Всего по смете
	
	
	

	
	
	Всего прямые затраты
	
	
	382152,18

	
	
	      в том числе
	
	
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	123955,35

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	208,42

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	104,55

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	257883,86

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	Всего ФОТ
	
	
	124059,90

	
	
	Всего накладные расходы
	
	
	119053,60

	
	
	Всего сметная прибыль
	
	
	64364,93

	
	
	Итого СМР
	
	
	565570,71

	
	
	Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	Сметная стоимость в текущих ценах
	
	
	565570,71

	
	
	Справочно
	
	
	

	
	
	       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	239818,17

	
	
	       оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	       затраты труда рабочих
	
	
	339,42

	
	
	       затраты труда машинистов
	
	
	0,26

	
	
	Компенсация НДС при УСН (М+ЭМ+Об+Транспортировка)
	
	22 %
	56780,30

	
	
	Итого без НДС
	
	
	622351,01

	
	
	Итого с понижающим коэфф.  по результатам торгов (аукциона)
	
	0,9181773
	571428,57

	
	НК РФ ч.2 Глава 21 от 05.08.2000 №117-ФЗ
	НДС
	
	5 %
	28571,43

	
	
	ИТОГО
	
	
	600000     

	

	
	Составил:
	Проверил:

	
	
	
	
	
	
	
	
	







Приложение 2
к Контракту №
от



	Дооборудование системы экстренного оповещения и управления эвакуацией в МБОУ СОШ с УИОП №60 города Кирова

	
	Ведомость объемов работ



	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	шт
	84

	2
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	2

	3
	Громкоговоритель LPA-05W3 LS348737
	ШТ
	84

	4
	Ответвительные коробки открытого типа: с креплением шурупами К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	100 шт
	0,84

	5
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	2

	6
	Коробка монтажная огнестойкая МЕТА 7403-4
	ШТ
	84

	7
	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	100 шт
	0,02

	8
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	2

	9
	Кожух антивандальный ЗСК104, 180х180х120 (для пожарного извещателя АМУР-МР, АМУР-М-ПРО(БИП)
	ШТ
	2

	10
	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-2, СК-2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	шт
	2

	11
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	2

	12
	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный Delta DTM 1226
	ШТ
	2

	13
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	100 м
	8

	14
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	2

	15
	Кабель-канал 25*16 Промрукав
	М
	816

	16
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	100 м
	8

	17
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ
	%
	2

	18
	Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2x1,5
	М
	816

	19
	Дюбель универсальный  6х37 мм U-Fix
	ШТ
	2400

	20
	Саморез 4,2*32 пресс-шайба острый
	ШТ
	2400

	21
	Дюбель универсальный  6х52 мм U-Fix
	ШТ
	200

	22
	Саморез 4,2*50 пресс-шайба острый
	ШТ
	200

	23
	Хомут FR ПР-25
	ШТ
	2400

	24
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0,38

	25
	Строительный мусор
	т
	0,00228

	26
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01 (приминительно до толщины 50 мм)
	100 отверстий
	0,48

	27
	Строительный мусор
	т
	0,00288
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