Приложение № 1
Описание объекта закупки на поставку абразивных расходных материалов
	№

п/п
	Описание объекта закупки

(показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

(по каждой характеристике  товара)

	
	Наименование объекта закупки (товара)


	Количество,

единица измерения
	Товарный знак или эквивалент
	ОКПД2/КТРУ


	Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара). 

Обоснование включения дополнительной информации о товаре(в случае установления дополнительной информации о товаре при наличии описания товара, работы, услуги в позиции КТРУ)
	

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики (единица измерения характеристики)
	Значение характеристики 
	

	1
	Диск отрезной
	1016 шт.
	Не устанавливается
	23.91.11.150
	Наружный диаметр,  мм
	125
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Толщина,  мм
	1,2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Посадочный диаметр,  мм


	≥22 и ≤ 25
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Материал абразива
	Электрокорунд (оксид алюминия)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип связки
	армированная бакелитовая (BF)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Зернистость
	A54
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Твёрдость
	S
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Максимальная частота вращения,  об/мин
	≥ 12 250
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Максимальная скорость вращения, м/с
	≥ 80
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Тип диска
	отрезной
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Назначение
	по металлу и нерж. стали
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	2
	Круг лепестковый  торцевой

	320 шт.
	Не устанавливается
	23.91.11.140
	Наружный диаметр,  мм
	125
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Посадочный диаметр,  мм


	≥22 и ≤ 25
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Зернистость  по FEPA (P)
	60
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Материал подложки
	Стекловолокно
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Материал основы лепестков
	Хлопчатобумажная тканевая основа
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Шлифовальный материал (абразив)
	Электрокорунд нормальный
(оксид алюминия)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Максимальная частота вращения,  об/мин
	≥ 12 250
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Максимальная скорость вращения, м/с
	≥ 80
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Тип круга
	КЛТ-1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Назначение
	Универсальное: плоское шлифование, обработка кромок, сварных швов, удаление ржавчины, заусенцев, ЛКП
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	3
	Круг шлифовальный


	340 шт.
	Не устанавливается
	23.91.11.140
	Наружный диаметр,  мм
	150
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Крепление
	липучка (Velcro)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Перфорация,  отверстий
	≥15 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Зернистость  по FEPA (P)
	100
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Основа
	полиэстеровая плёнка
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Шлифовальный материал (абразив)
	высокопрочный закалённый оксид алюминия
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Назначение
	удаления старого лакокрасочного покрытия (ЛКП)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки


1.1. Требования к качеству поставляемого товара:

1. Товар соответствует предъявляемым требованиям.

2. Товар должен быть предоставлен со всеми сопутствующими документами (при наличии): декларация соответствия, сертификат соответствия или т.п.

1.2. Требование к безопасности поставляемого товара

Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

1.3. Отгрузка товара:

· Доставка товара, погрузка, разгрузка должна производиться транспортом и средствами ПОСТАВЩИКА по следующему адресу: г.Тюмень ул. 30 лет Победы 85. 
1.4. Доставка товара в разборном виде: сборка осуществляется Поставщиком.
· Срок поставки товара составляет 30 календарных дней с даты подписания контракта.

Гарантия на Товар: составляет не менее 12 месяцев с даты подписания документов о приемке.

Год изготовления товара – не ранее 4-го квартала 2025
Начальник РТЦ ГУ МЧС России 

по Тюменской области                                                                                                                                                                                                    П.Н. Ярцев
3

