Приложение №1
к Договору на выполнение работ,
№ ______
от «____» _____________ 20__ г.

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

В процессе проведения ремонтных работ (далее – ремонт, работы) на объектах ПГГПУ (далее – помещения, объект) Подрядчик обязан выполнять требования положений, СНиП, норм и правил, указанных в Контракте, а так же других нормативных документах, действующих на территории Российской Федерации, соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной безопасности.
1. Допуск к ремонту
1.1. В течение 1 рабочего дня со дня, следующего за днем получения от Заказчика проекта акта приема-передачи Объекта, а также документов, которые определены приложениями к Контракту, являющимися его неотъемлемой частью (за исключением документов, размещенных в ЕИС), подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.
1.2. В течение двух рабочих дней с момента заключения Контракта Подрядчик обязан предоставить Заказчику: 
· заявку на оформление допуска на территорию ПГГПУ сотрудников (с указанием полных паспортных данных) и транспортных средств; к заявке приложить копии паспортов иностранных граждан и разрешений на трудовую деятельность (при наличии);
· копию приказа о назначении ответственного за производство работ и технику безопасности;
· копию приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность;
· копию приказа о назначении ответственного за эксплуатацию электроустановки во время проведения ремонта;
· доверенность на представителей Подрядчика, уполномоченных предъявлять работы представителям Заказчика;
· список контактных лиц и номера их телефонов;
· список контактов для направления уведомлений (факс, e-mail);
· надлежаще оформленные журналы производства работ. Журнал производства работ (общий журнал работ) ведется с момента начала производства работ и до полного их завершения. Журнал до завершения должен находиться у Подрядчика. По записям представителей Заказчика в журнале о допущенных отклонениях Подрядчик обязан принять меры по их устранению (немедленно или в установленные Заказчиком сроки) и сделать соответствующие записи в журнале. 
1.3. Подрядчик обязан выполнить следующие мероприятия:
· оборудовать временный санузел в помещении, или выполнить мероприятия по защите элементов отделки общественного туалета, выделенного для использования на этаже на время проведения ремонтов, а также выполнить слив, оборудованный устройством для улавливания твердых частиц с целью предотвращения попадания строительного мусора в канализацию;
· оборудовать объект согласно требованиям пожарной безопасности и техники безопасности;
· согласовывать с Заказчиком порядок и точки подключения к инженерным системам здания.
1.4. Основанием для доступа сотрудников Подрядчика на объект являются заявка на доступ, а также документ, удостоверяющий личность сотрудника. 
1.5. Основанием для доступа автомашин с грузом являются разовые пропуски, в которых указывается характер груза, его объем, количество, вес, место доставки (номер помещения) и пр. информация. 
Время для разгрузки ограничено. Время, в течение которого происходит разгрузка грузовой автомашины не должно превышать двух часов (для легковых автомобилей – одного часа), после чего автомобиль должен освободить территорию ПГГПУ. 
1.6. Внос и вынос материала, инструмента и оборудования на объект и с объекта осуществляется также по разовым пропускам.
1.7. Заявки подаются Подрядчиком Заказчику за одни сутки до времени предполагаемого доступа.
1.8. Для сотрудников Подрядчика проход или перемещение грузов в местах общего пользования с выполненной чистовой отделкой и незащищённых от повреждений категорически запрещен.
2. Порядок проведения ремонта
2.1. В случае нарушения Подрядчиком настоящих положений, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика частичного или полного прекращения работ до устранения нарушения.
2.2. Подрядчик обязан обеспечить всех своих сотрудников, выполняющих ремонт спецодеждой с наименованием или логотипом организации, в которой они работают.
2.3. Персоналу Подрядчика запрещается появляться в грязной спецодежде на территории ПГГПУ.
2.4. Во время проведения ремонта Подрядчику не разрешается использовать вестибюль парадного входа в здание на первом этаже.
Доставка строительных материалов и вывоз мусора осуществляется только через дополнительный выход.
2.5. Устройство бытовых помещений на время ремонта Подрядчику разрешено только в пределах помещения.
2.6. В пределах помещения разрешено складирование строительных материалов и образующегося в результате ремонта мусора. Использование для этих целей мест общего пользования здания и земельного участка запрещено. Ответственность за сохранность материалов и оборудования в помещении лежит на Подрядчике. 
2.7. Персоналу Подрядчика запрещено курение на территории ПГГПУ, кроме, специально отведенных для этого мест.
2.8. Персоналу Подрядчика запрещено употребление спиртных напитков на территории ПГГПУ.
2.9. Проведение гидравлических испытаний инженерных систем, пусконаладочных и регулировочных работ, а также время предъявления скрытых работ и качества, выполненных общестроительных и монтажных работ в обязательном порядке должны быть согласованы с Заказчиком и проводиться в присутствии представителей Заказчика в назначенное время.
2.10. Проведение ремонтных работ осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 18-00. Проведение ремонтных работ в выходные и праздничные дни, только в случае острой необходимости, должно быть согласовано заблаговременно с Заказчиком с оформлением допуска для производства работ в выходные и праздничные дни.
3. Безопасность
Подрядчик обязан:
· соблюдать требования СНиП, техники безопасности, противопожарных мероприятий, правил устройства и эксплуатации электроустановок потребителей и других нормативных актов РФ;
· согласовать установку временного ограждения, в случае, если оно необходимо для проведения ремонта;
· на весь период ремонта приобрести и хранить в помещении углекислотные огнетушители в количестве необходимом для выполнения противопожарных мероприятий;
· обеспечить и поддерживать наличие на строительной площадке надлежащих средств первой помощи;
· обеспечить выполнение компенсационных мероприятий при необходимости временного отключения участков противопожарных систем во время ремонта;
· уведомлять пожарную охрану и Заказчика о возникновении пожаров и принимать меры по спасению людей и имущества, оказывать возможное содействие пожарной охране при тушении пожаров;
· работы, связанные с применением открытого огня и сварочные работы должны производиться по нарядам-допускам и согласовываться с Заказчиком;
· следить за тем, чтобы пыль, едкие и ядовитые пары и строительный мусор не попадали в другие зоны здания, включая системы вентиляции и кондиционирования воздуха, вертикальные механические и электрические шахты и шахты лифтов; необходимо установить пылезащитные экраны и системы фильтрации в местах вытяжки отработанного воздуха на весь период ремонта; на выходах из помещения необходимо укладывать пылеулавливающие коврики.
Подрядчику запрещается:
· загромождать проходы к эвакуационным выходам и противопожарным средствам;
· хранить в помещениях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, баллоны с газами, взрывоопасные и пожароопасные материалы;
· складировать в проходах на путях эвакуации горючие материалы;
· использовать раковины в санузлах и хозяйственно-бытовую канализацию для мытья инструментов, а также сливать в них строительные растворы, такие как краска, цемент, клеи и т.п.
· использовать в любом виде асбест, диэтилстирол, диоксид кремния, а также материалы, способные выделять мочевинный формальдегид. 
При эксплуатации электроустановок запрещается:
· использовать электрооборудование, мощность которого превышает выделенную;
· использовать неисправное электрооборудование;
· нарушать рекомендации заводов - изготовителей;
· эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
· пользоваться неисправными электроустановочными изделиями;
· нарушать правила эксплуатации сетей освещения в ремонтируемых помещениях;
· пользоваться электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;
· оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. Основание для производства работ
	1. Исполнение требований законодательства в области обеспечения пожарной безопасности:
- Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ;
- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
- СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Нормы и правила проектирования»;
- СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства РФ от 16.09. 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- ГОСТ Р 59638-2021 "Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность"
- ГОСТ Р 59639-2021 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность".
2. Акт комплексных испытаний на работоспособность СПС от 03.07.2026, составленный ООО «Локал Гарант» совместно с представителем ФГБОУ ВО ПГГПУ.

	2. Наименование и местоположение объекта
	Перечень объектов:
Учебный корпус № 1 (3 этаж) помещения №: 48,52,54,56,58, коридор около помещений 56 и 58.
[bookmark: _GoBack]Все помещения находятся на территории ФГБОУ ВО ПГГПУ по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 24.

	3. Цель работ
	Привести системы автоматической пожарной сигнализации (СПС) и оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в работоспособное состояние.

	4. Состав и содержание работ

	- выполнить монтаж дополнительного оборудования необходимого для полного восстановления работоспособности систем СПС, СОУЭ в помещениях 48, 52, 54, 56, 58, коридоре около помещений 56 и 58 на 3 этаже учебного корпуса №1;
- провести пусконаладочные работы.

	5. Требования к выполнению работ, применяемому оборудованию и материалам.
	5.1. Работы выполнять силами организации, имеющей действующую лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданную МЧС России.
5.2. Соблюдать требования охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности при проведении работ.
5.3. Не допускать повреждения отделки, инженерных сетей и оборудования, не относящихся к СПС/СОУЭ.
5.4. При необходимости штробления, сверления и иных строительных работ - согласовать места и объемы с представителем Заказчика.
5.5. Качество материалов, применяемых при выполнении работ, должно соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, пожарные сертификаты и/или другие документы, удостоверяющие их качество и санитарно-гигиенические требования. Не допускается использование материалов с истекшим сроком годности.
5.6. Исполнитель несет полную ответственность за исправность используемого им оборудования и материалов.
5.7. Оборудование и материалы системы пожарной сигнализации, которые смонтированы на объекте, должны соответствовать паспортным данным на данное оборудование.

	6. Требования к безопасности работ
	6.1. Перед началом выполнения работ персонал Подрядчика, привлекаемый к выполнению работ, обязан пройти вводный инструктаж у Заказчика с отметкой в журнале проведения вводного инструктажа по ОТ и ПБ.
6.2. В процессе выполнения работ ответственность за соблюдение требований правил техники безопасности, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при выполнении работ возлагается на Подрядчика в полном объеме.
6.3. Привлечение персонала, не обученного программам по охране труда, пожарной безопасности, «Проектирование, монтаж и техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности», а также работам на высоте и не имеющим соответствующих удостоверений не допускается.
6.4. Все работники Подрядчика, находящиеся на объекте Заказчика должны неукоснительно соблюдать требования локальных нормативных актов Заказчика, касающихся требований пропускного режима, охранного режима, санитарно-эпидемиологического режима, а также иных документов, которые напрямую или косвенно касаются исполнения условий контракта.
6.5. Заявку на оформление пропусков на работников (с указанием полных паспортных данных) и на транспортные средства Подрядчика, Подрядчик обязан подавать не позднее двух дней до начала выполнения работ.

	7. Порядок сдачи‑приемки работ

	7.1. По завершении работ провести комплексные испытания СПС и СОУЭ по методике ГОСТ Р 59638‑2021 и ГОСТ Р 59639‑2021, включая проверку всех выявленных ранее дефектов.
7.2. Оформить акт комплексных испытаний с указанием результатов по каждой зоне и помещению.
7.3. Передать Заказчику комплект исполнительной документации (схемы, кабельные журналы, акты скрытых работ, ведомость смонтированного оборудования).
7.4. Провести инструктаж ответственного лица Заказчика по базовым действиям при срабатывании систем и при обнаружении неисправностей.

	8. Сроки и гарантии

	8.1. Срок выполнения работ: не более 30 календарных дней с даты заключения договора.
8.2. Гарантийный срок на выполненные работы и установленное оборудование: не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке выполненных работ.

	9. Отчетные документы

	· Акт выполненных работ.
· Акт комплексных испытаний СПС и СОУЭ.
· Исполнительная документация (в 2-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр электронном виде в формате PDF).
· Сертификаты и паспорта на установленное оборудование.
· Журнал производства работ (при необходимости).




	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:
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	_______________________________ 
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