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	Наименование
Товара/КТРУ
	Кол-во, ед. изм.
	Характеристики   поставляемого товара

	Тип
	Значение
	
	Инструкция к заполнению, обоснование включения

	Центрифуга настольная общего назначения,
28.29.41.110-00000047

  
	


1 шт
	
	Обязательные характеристики

	
	
	Загрузка
	качественная
	пробирка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Максимальная скорость вращения ротора, оборот в минуту
	количественная
	> 3000.0 
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Регулировка времени центрифугирования
	качественная
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Регулировка скорости
	качественная
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Дополнительные характеристики обоснованы потребностью выполнения функционала Заказчика

	
	
	Вместимость
	количественная
	20 мл х 12 шт
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Таймер, мин
	количественная
	0-30
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Материал корпуса
	качественная
	пластик
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Функции
	качественная
	Встроенный таймер; Регулировка скорости; Защита ротора от разбалансировки; Блокировка крышки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Регулировка таймера, мин
	количественная
	≥ 1
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Регулировка скорости
	качественная
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Тип ёмкости
	качественная
	пробирка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Уровень шума, дБА 
	количественная
	≤ 67
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Размер , мм
	количественная
	390*320*310 
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Частота сети, Гц
	количественная
	≥ 50
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Относительное ускорение центрифуги, г
	количественная
	≥ 2130
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Выходная мощность (по валу ротора), Вт
	количественная
	≥ 40
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Потребляемая мощность, Ва
	количественная
	≥ 160
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Питание от сети, В
	количественная
	≥ 220
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Объем емкости, мл
	количественная
	≥ 20
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Плотность, г/см³
	количественная
	 ≥ 1,2
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Шаг регулировки скорости, об/мин
	количественная
	 ≥ 500
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики


 
	Наименование товара/КТРУ
	Кол-во, ед. изм.
	Требования, установленные в отношении закупаемого товара (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие)
	Обоснование необходимости использования дополнительных характеристик

	
	
	Наименование показателя, ед. изм. Показателя 
	Описание, значение, отсутствующее в КТРУ
	Основание внесения дополнительных показателей

	 
Набор офтальмологический хирургический, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования      32.50.13.120-00001313
	 
1 шт.
	Назначение
	Для витреоретинальной хирургии
	Соответствует описанию КТРУ

	
	
	Набор различных стерильных офтальмологических хирургических инструментов и необходимых материалов, используемых при проведении офтальмологических хирургических операций; набор не предназначен для использования в конкретной интраокулярной процедуре (например, при имплантации изделия). Набор не содержит лекарственных средств. Это изделие для одноразового использования.
	Наличие
	Соответствует описанию КТРУ

	
	
	Автоматическое заполнение шприца
	неразбавленными газами C 3F8 или SF6
	Параметр необходим для соблюдения техники операции и  предотвращения распространения инфекции во время оказания мед.помощи

	
	
	Компонент технологии 
	V-LOCITY
	Предназначена для получения газовой смеси с использованием газов SF6 ,C3F8 заданной концентрации

	
	
	Стерильность
	Стерильно
	ИСМП (для предотвращения распространения инфекции во время оказания мед.помощи)

	
	
	Радиочастотные метки
	 для идентификации системой офтальмологической Constellation Vision System
	Показатель определяет  совместимость с системой офтальмологической хирургической Constellation Vision System

	
	
	Совместимость
	Должен быть полностью совместим с системой офтальмологической хирургической Constellation Vision System, 
	Во избежание нарушения работы системы офтальмологической хирургической  Alcon Constellation Vision System,  находящейся у Заказчика – запрещено предложение каких-либо эквивалентов

	
	
	Состав набора
	Тюбинг для введения стерильного газа не менее 1шт,  Шприц с микронным фильтром не менее 1шт, 
	Параметр определяет совместимость и корректную работу с системой офтальмологической хирургической Constellation Vision System, находящейся у Заказчика

	
	
	Количество  в упаковке, штук
	не менее 6
	Показатель определяет потребность заказчика



	Наименование товара/КТРУ
	Кол-во, ед. изм.
	Требования, установленные в отношении закупаемого товара (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие)
	Обоснование необходимости использования дополнительных характеристик

	
	
	Наименование показателя, ед. изм. Показателя 
	Описание, значение, отсутствующее в КТРУ
	Основание внесения дополнительных показателей

	 
Набор офтальмологический хирургический, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования      32.50.13.120-00001313
	 
1 шт.
	Назначение
	Для витреоретинальной хирургии
	Соответствует описанию КТРУ

	
	
	Набор различных стерильных офтальмологических хирургических инструментов и необходимых материалов, используемых при проведении офтальмологических хирургических операций; набор не предназначен для использования в конкретной интраокулярной процедуре (например, при имплантации изделия). Набор не содержит лекарственных средств. Это изделие для одноразового использования.
	Наличие
	Соответствует описанию КТРУ

	
	
	Автоматическое заполнение шприца
	неразбавленными газами C 3F8 или SF6
	Параметр необходим для соблюдения техники операции и  предотвращения распространения инфекции во время оказания мед.помощи

	
	
	Компонент технологии 
	V-LOCITY
	Предназначена для получения газовой смеси с использованием газов SF6 ,C3F8 заданной концентрации

	
	
	Стерильность
	Стерильно
	ИСМП (для предотвращения распространения инфекции во время оказания мед.помощи)

	
	
	Радиочастотные метки
	 для идентификации системой офтальмологической Constellation Vision System
	Показатель определяет  совместимость с системой офтальмологической хирургической Constellation Vision System

	
	
	Совместимость
	Должен быть полностью совместим с системой офтальмологической хирургической Constellation Vision System, 
	Во избежание нарушения работы системы офтальмологической хирургической  Alcon Constellation Vision System,  находящейся у Заказчика – запрещено предложение каких-либо эквивалентов

	
	
	Состав набора
	Тюбинг для введения стерильного газа не менее 1шт,  Шприц с микронным фильтром не менее 1шт, 
	Параметр определяет совместимость и корректную работу с системой офтальмологической хирургической Constellation Vision System, находящейся у Заказчика

	
	
	Количество  в упаковке, штук
	не менее 6
	Показатель определяет потребность заказчика

	Наименование товара/КТРУ
	Кол-во, ед. изм.
	Характеристики товара, работы, услуги

	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	Пробирка стерильная для получения обогащенной тромбоцитами плазмы        32.50.50.190-00000101
	144 шт
	Диаметр
	33,5
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Высота
	138,5
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Объем
	15
	Кубический сантиметр;^миллилитр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Материал пробирки
	прозрачный полимер
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Количество в упаковке
	≤12
	штук
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Пробирка стерильная для получения обогащенной тромбоцитами плазмы, обеспечивающая возможность получения различных ее фракций методом центрифугирования, удобство забора искомых.
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Цвет колпачка
	цветовая кодировка крышки –«красная»
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Стерильность 
	Стерильные
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Пробирка должна поставляться в индивидуальной стерильной первичной упаковке (блистерная упаковка или стерилизационный пакет), защищенной от случайного повреждения и нарушения стерильности изделия вторичной упаковкой, представляющей собой коробку из картона.
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Этикетка на русском языке содержит следующую информацию
	Наименование изготовителя или товарный знак изготовителя, Наименование изделия, Номер партии, Наименование добавки, Знак стерильности/способа стерилизации, Знак однократности применения, Срок годности, Номинальная вместимость, Знак использования только для диагностики in vitro.
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Метка уровня заполнения пробирки на этикетке с указанием по ГОСТ 6710-2021 допустимых отклонений
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Раствор для консервирования крови, содержащий антикоагулянт                         21.20.23.199-00000011
	150 шт
	Флаконы с раствором антикоагулянта ACD-A 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Состав антикоагулянта ACD-A
	Из расчета на 1.0 мл раствора содержит:
• Декстроза моногидрат (Глюкоза-(D+) моногидрат) - 0.0245 г;
• Цитрат натрия дигидрат - 0.0220 г;
• Лимонная кислота моногидрат - 0.0080 г;
• Вода для инъекций - q.s. (сколько потребуется до достижения объема 1.0 мл).
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Количество в упаковке
	 не менее 10
	шт.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Объем
	2
	Кубический сантиметр;^миллилитр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	



