
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по подключению технологического оборудования к системе электроснабжения Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» (ФГБОУ ДПО РАКО АПК) по адресу: г. Москва, ул. Совхозная, д. 10, корп. 6

	№
	Наименование параметра
	Описание

	1
	Наименование заказчика
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса»

	2
	Предмет закупки 
	Выполнение работ по подключению технологического оборудования к системе электроснабжения Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» (ФГБОУ ДПО РАКО АПК) по адресу: г. Москва, ул. Совхозная, д. 10, корп. 6

Код ОКПД2: 43.21.10 — Работы электромонтажные								

	3
	Расположение объекта 
	109382, г. Москва, Совхозная ул., д. 10, к. 6

	4
	Наличие проектной документации 
	Локальный сметный расчет 

	5
	Состав работ по объекту
	Подключение технологического оборудования к системе электроснабжения.
Работы выполняются в соответствии с локальным сметным расчетом (Смета).
Выполнить электромонтажные работы в соответствии с нормативными документами, действующими на территории РФ.
Необходимый объем работ по монтажу системы электроснабжения здания:
- монтаж лотков и тросовых подвесов;
- монтаж проводов и кабельных линий;
- монтаж коммутационной аппаратуры;
- горизонтальные участки кабельных трасс проложить открыто на высоте прокладки основных магистралей в перфорированном лотке;
- опуски кабеля к электрооборудованию, удаленному от стен и перегородок, выполнить открыто по тросу;
- опуски кабеля к электрооборудованию, находящемуся вблизи стен и перегородок выполнить открыто в перфорированном лотке или кабель-канале; 
- проведение пуско-наладочных работ.

	6
	Сроки выполнения работ
	30 (тридцать) дней с даты заключения Контракта



1. Перечень строительно-монтажных и ремонтных работ, которые необходимо произвести:
Перечень работ, которые необходимо выполнить, представлен в локальном сметном расчете, являющемся неотъемлемой частью данного технического задания. 
Материалы и оборудование, которые предполагается использовать в ходе работ, должны соответствовать ГОСТ, ТУ, либо превосходить их и подтверждаться соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.
Используемые при выполнении работ материалы, оборудование, конструкции, комплектующие, должны быть новыми, не находившимися ранее в эксплуатации, не восстановленными, технически исправными, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкции, дефектов функционирования, готовыми к эксплуатации и соответствовать характеристикам и требованиями, установленным настоящим контрактом.
2. Требования к качеству работ и технической документации:
Работы должны быть выполнены в полном соответствии с Контрактом в соответствии с действующим законодательством, в том числе Гражданским кодексом РФ и Градостроительным кодексом РФ, в соответствии со СНиП, ПУЭ, ГОСТ, ТУ, в соответствии с требованиями рабочей документации. Частичное выполнение работ не допускается.
Используемые при выполнении работ материалы должны быть сертифицированы в Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также должны иметь иные технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Требования к безопасности выполнения работ: в соответствии с установленными требованиями по охране труда, охране окружающей среды и промышленной безопасности; в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических, гигиенических норм и правил; в соответствии с требованиями нормативов и правил по пожарной безопасности. Пожарная безопасность при проведении работ обеспечивается в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
3. Требования к порядку производства и сдачи работ:
Подключение технологического оборудования к системе электроснабжения здания ФГБОУ ДПО РАКО АПК расположенного по адресу: 109382, г. Москва, Совхозная ул., д. 10, корп. 6. 
До начала непосредственного производства работ Подрядчик назначает своего представителя, ответственного за производство работ.
До начала непосредственного производства работ Подрядчик предоставляет список сотрудников, имеющих право доступа на объект, с приложением копий паспортов сотрудников. В случае, если сотрудники не являются гражданами Российской Федерации, Подрядчик представляет копии разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства.
После окончания работ и до подписания приемо-сдаточной документации, Подрядчик обязан вывезти все принадлежащие ему строительные машины, инструменты, оборудование, остатки строительных материалов, временные сооружения и прочее имущество, принадлежащее Подрядчику.
4. Требования к гарантийному сроку на выполненные работы
Требования к гарантийному сроку на выполненные работы – в течение 24 месяца с даты подписания сторонами акта приёмки выполненных работ, на применяемые материалы, оборудование – в соответствии со сроками, установленными их производителями, но не менее 12 месяцев. В случае обнаружения дефектов после приемки результатов работ исправление дефектов в течение гарантийного срока производится силами и за счет средств Подрядчика, в согласованные с Заказчиком сроки. В случае выявления дефектов материалов, смонтированных конструкций или иных результатов выполненных работ в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент, материал или конструкцию продлевается на период устранения их дефекта.
5. Состав технического задания:
Неотъемлемой частью данного технического задания являются, следующие документы:
- Локальный сметный расчет (Смета).
6. Требования к документации:
По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:
- акты освидетельствования скрытых работ на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров;
- фотоотчет по скрытым работам в электронном архиве;
- сертификаты на материалы (заверенные копии) на бумажном носителе в количестве 1 экземпляра;
- акт выполненных работ (КС-2) - на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) - на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров.

