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1. Предмет закупки: перевозка пассажиров (услуги по предоставлению для перевозки детей и сопровождающих транспортного средства (автобуса), оказание услуг по управлению транспортным средством и его технической эксплуатации).
2. Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 34» города Кирова.
3. Места оказания услуг: Российская Федерация, Кировская область, муниципальное образование город Киров. 
4. Срок и график оказания услуг: 
Срок оказания услуг - с 01.09.2026 по 30.09.2026.
Время оказания услуг: в рабочие дни в рабочее время с понедельника по пятницу с 06:50 до 17:00 (время г. Киров). 
Маршруты:
1. г. Киров:  п. Сидоровка (автобусная остановка) — с. Макарье ул. Школьная, д. 1 (школа);
2. г. Киров: с. Макарье ул. Школьная, д. 1 (школа)— п. Сидоровка (автобусная остановка).
5. Требования к функциональным, эксплуатационным и техническим характеристикам. 
Требования к автобусу:
1. Вместимость не менее 29 (двадцать девять) пассажирских места для детей и не менее 2 (два) пассажирских мест для сопровождающих.
2. Автобус, максимальная конструктивная скорость которого превышает 60 км/ч, должен быть оборудован устройством ограничения скорости
3. Спереди и сзади автобуса должны быть установлены опознавательные знаки «Перевозка детей» в соответствии с действующими Правилами дорожного движения. 
4. На наружных боковых сторонах кузова, а также спереди и сзади по оси симметрии автобуса должны быть нанесены контрастные надписи «ДЕТИ».
5. Кузов автобуса должен иметь окраску желтого цвета. 
6. Автобус должен быть оснащен устройством, обеспечивающим автоматическую подачу звукового сигнала при движении задним ходом. 
7. В автобусе должны быть предусмотрены только места для сиденья. 
8. Сиденья, предназначенные для детей, должны быть обращены вперед по ходу автобуса. 
9. В каждом поперечном ряду сидений, предназначенных для детей, должна быть предусмотрена сигнальная кнопка «Просьба об остановке». 
10.Рабочее место водителя не должно иметь каких-либо глухих перегородок, отделяющих его от пассажирского помещения. 
11. Рабочее место водителя должно быть оборудовано: 
- звуковым и световым сигналами о необходимости остановки, включаемыми с мест размещения детей; 
- внутренней и наружной автомобильной громкоговорящей установкой. 
12. В автобусе должны быть предусмотрены отсек в задней части и (или) полки над окнами или другие места для размещения ручной клади и (или) багажа. 
13. Багажный отсек должен быть оборудован устройствами, препятствующими смещению багажа и кресел-колясок в сложенном состоянии при движении автобуса. 
14. Автобус должен быть укомплектован двумя аптечками первой помощи (автомобильными). 
15. В автобусе должны быть предусмотрены места для установки не менее двух огнетушителей, при этом одно из мест должно находиться вблизи сиденья водителя. 
16. В автобусе должно быть предусмотрено не менее одного сиденья для взрослого пассажира, сопровождающего детей. 
17. Расположение сидений должно позволять взрослым пассажирам осуществлять контроль за детьми во время движения автобуса. 
18. Сиденья для детей оборудуются удерживающими системами для детей - ремни безопасности типов ZS или ZSr4m. Также разрешается применение специальных защитных сидений. 
19. Автобусы с общим числом пассажиров (включая сопровождающих) не более 22 человек, должны иметь одну служебную дверь, а автобусы с общим числом пассажиров (включая сопровождающих) свыше 22 человек должны иметь не менее двух служебных дверей, предназначенных для входа и выхода. 
20. Автобус должен быть оборудован устройством, препятствующим началу движения при открытых или не полностью закрытых служебных дверях. 
21. Автобус должен быть оборудован освещением проемов служебных дверей, позволяющим водителю видеть вход и выход детей в (из) автобус(а) в любое время суток. 
22. Автобус должен быть оснащен тахографом и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
23. На автобус должен быть действующий полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
24. На момент начала перевозки на автобус должен быть договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров.
Требования к водителю(ям).
Водитель, осуществляющий перевозку, на дату начала перевозки:
- должен иметь стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее одного года за последние 2 года, предшествующие организованной перевозке;
- не привлекаться в течение одного года к административной ответственности в виде лишения права управления транспортным средством или административного ареста за административные правонарушения в области дорожного движения.
- должен пройти предрейсовый инструктаж в соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации. 
Требования к перевозчику
1. Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.
2. Наличие действующих договоров:
- на оказание услуг по идентификации АСН в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» и обеспечению передачи в Ространснадзор информации, поступающей от АСН в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», 
- на проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей с организацией, имеющей лицензию на осуществление такой деятельности.
При оказании услуг Исполнитель обязан руководствоваться: 
Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (вместе с «ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств»).
Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». 
Федеральный закон от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном».
Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»).
Постановление Правительства РФ от 02.06.2026 № 680 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами».
Приказ Минтранса России от 31.07.2020 № 282 «Об утверждении профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых при осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального закона «О безопасности дорожного движения».
6. Требования к качеству оказания услуг.
Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям, предъявляемым стандартами качества такого рода услугам, государственным стандартам и иным нормам, правилам и документам, установленным в Российской Федерации.

