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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по прочистке, промывке наружной канализационной сети с видеоинспекцией
ОКПД 2: 37.00.11.150 
КТРУ не применяется

Объектом закупки является оказание услуг по прочистке, промывке наружной канализационной сети ФИЦ ХФ РАН с видеоинспекцией (далее - Услуги)

1. Порядок формирования цены договора: цена договора включает все возможные расходы на оказание услуг, включая стоимость материалов и оборудования, необходимых для оказания услуг, транспортные расходы, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в связи с исполнением договора.
2. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семёнова Российской академии наук.
3.  Место оказания услуг: г. Москва, Ленинский проспект, д.38, корп.1, корп. 3.
4. Срок оказания услуг: 10 (десять) рабочих дней с даты заключения договора.
5. Краткая характеристика оказываемых услуг: прочистка канализационных колодцев, промывка трубопровода канализации, видеоинспекция наружной канализационной сети.
6. Цель оказания услуг: устранения канализационного засора, обеспечение эффективного функционирования наружной канализационной системы ФИЦ ХФ РАН.
7. Порядок оказания услуг. 
7.1. Исполнитель в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней с даты заключения договора, для оформления пропусков предоставляет Заказчику список работников, привлекаемых для оказания услуг/выполнению работ на территорию Заказчика. В списке должно быть указано ответственное лицо (начальник участка, администратор и т.п.) и его контактный телефон. К списку должны прилагаться:
а) Для граждан Российской Федерации – ФИО и паспортные данные гражданина Российской Федерации, либо данные временного удостоверения личности (в случае, если паспорт находится на оформлении).
б) Для иностранных граждан – ФИО,  данные документа (реквизиты),
удостоверяющего личность иностранного гражданина; данные документа
(реквизиты), подтверждающих законность пребывания иностранных граждан на территории России, данные документа (реквизиты), подтверждающих законность привлечения Исполнителем указанных граждан к труду.
в) Использование Исполнителем нелегального труда иностранных граждан
для оказания услуг/выполнения работ по настоящему техническому заданию, без направления Заказчику данных, указанных в п. б), является существенным нарушением условий договора. При выявлении указанного факта Заказчик направит соответствующее уведомление в органы миграционного контроля и вправе требовать расторжения заключенного договора.
7.2. Исполнитель в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней с даты заключения договора, согласовывает с Заказчиком: график оказания услуг/выполнения работ, места и условия подключения временных сетей электроснабжения при необходимости.
7.3. При оказании услуг/выполнении работ Исполнитель обеспечивает соблюдение своими работниками правил действующего внутреннего распорядка, требований контрольно-пропускного режима на объекте Заказчика.
7.4. После окончания оказания услуг/выполнения работ Исполнитель производит уборку зоны выполнения работ, мусора и иных материалов.
7.5. После окончания оказания услуг/выполнения работ Исполнитель вывозит с территории Заказчика, принадлежащие ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, строительный мусор.
7.6. Исполнитель по требованию Заказчика обязан предоставить информацию, связанную с оказанием услуг/выполнением работ, с приложением сертификатов и других документов, подтверждающих качество расходных материалов, актов, технических заключений, дефектных ведомостей.

8. Объем и перечень оказываемых услуг.
8.1. Состав, виды, объем оказываемых услуг, количество объектов, требующих прочистки, промывки указаны в таблице 1.
8.2. Схема наружной канализационной сети и расположения канализационных колодцев указана в Приложении 1 к Техническому заданию.

Таблица 1
	№ п/п
	Наименование услуги
	Состав и вид оказываемых услуг
	Ед. изм.
	Кол-во


	1
	Откачка фекальных вод 
	Откачка фекальных вод из заполненных канализационных колодцев К4 от корп. 1,   колодцев К1 и К2 от корп. 3
	м³
	10

	2
	Прочистка канализационных колодцев
	Прочистка колодцев  К4 от корп. 1,   колодцев К1 и К2 от корп. 3 от мелкого мусора, наносных и иловых отложений механическим и/или гидродинамическим методом с помощью специализированных машин. Глубина колодцев до 8 метров.
	шт.
	3 

	3
	Промывка трубопровода канализации 
	Промывка трубопровода канализации диаметром Д150 мм гидродинамическим методом с помощью специализированных машин от корпуса 1 до канализационного колодца К3
	м пог.
	70

	4
	Промывка трубопровода канализации 
	Промывка трубопровода канализации диаметром Д150 мм гидродинамическим методом с помощью специализированных машин  от колодцев К1 до  К3 вдоль корпуса 3
	м пог.
	50

	5
	Видеоинспекция
	 Видеоинспекция (видеодиагностика) канализационной сети от корпуса 1 до канализационного колодца К2;  от колодцев К1 до  К3 вдоль корпуса 3
	м пог.

	110

	6
	Предоставление отчета по результатам видеоинспекции
	Предоставление отчета по результатам видеоинспекции в виде технического заключения о состоянии канализационной сети с предоставлением фото и/или видеоматериалов.
	экз.
	1




9. Общие требования к качеству и безопасности оказываемых услуг.
9.1. Качество и безопасность оказываемых Исполнителем услуг должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:
- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- «Правилами холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644;
- СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85;
9.2. Приведенный в настоящем Техническом задании перечень нормативно-правовых актов не является исчерпывающим: применению подлежат все нормативно-правовые акты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, устанавливающие требования к оказанию услуг, являющихся предметом настоящего контракта.
10. Требования к гарантийному сроку оказания услуг.
10.1. Гарантийный срок на оказанные услуги должен составлять 6 (шесть) месяцев с даты подписания акта приемки-сдачи оказания услуг.
10.2. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Исполнителя.
10.3. Если Исполнитель в течение срока, установленного Заказчиком, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить дефекты и недоделки силами другого Исполнителя с последующим возмещением Исполнителем по настоящему договору всех расходов.
10.4. Для проверки результатов оказанных услуг, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчик имеет право провести экспертизу. 
10.5. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.



Главный инженер                                                                                  О.А. Рузманова
	16.07.2026



                                                                                                                                    Приложение 1.
Схема наружной канализационной сети ФИЦ ХФ РАН
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