ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
Место поставки оборудования: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 38.

Срок поставки оборудования: 10 рабочих дней с даты заключения контракта.
	Наименование оборудования
	1.Универсальная промышленная швейная машина в комплекте с промышленным швейным столом

2.Гладильная доска профессиональная ,либо гладильный стол

3.Парогенератором с утюгом промышленный



	Количество, с единицами измерения.
	Универсальная промышленная швейная машина в комплекте с промышленным швейным столом (3 штуки), 
гладильная доска профессиональная, либо гладильный стол (1 штука),
 парогенератор промышленный с паровым утюгом (1 штука)


Требования к качеству материалов (товаров)

Оборудование и комплектация, качество и безопасность должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия,) и т.д.

Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все оборудование и все применяемые материалы:

- на все оборудование должны быть предъявлены паспорта;

- копии документов, подтверждающих качество (сертификаты и т.д.) должны быть заверены печатью и подписью поставщика.

Не допускается поставка оборудования, бывшего в использовании. 

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества

 Качество и комплектность товара Продавца, поставляемого Покупателю по настоящему контракту, должны соответствовать действующим стандартам и техническим условиям завода-изготовителя.

В случае обнаружения при приемке товара Заказчиком недостатков - по количеству, качеству (видимые недостатки) и ассортименту – Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки (допоставить, доукомплектовать товар, осуществить его замену) в срок 30 календарных дней с момента получения соответствующей претензии Покупателя.

 Срок гарантийного обслуживания товара составляет 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания Покупателем УПД, а в случае если производителем установлен иной срок, в размере гарантийного срока, установленного производителем.

Гарантийный ремонт осуществляется сервисными специалистами Поставщика либо в сервисном центре производителя специалистами производителя. Гарантийный ремонт неисправного товара производится Продавцом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления претензии (акта рекламации) в письменном виде, а в случае направления неисправного товара для ремонта в сервисный центр производителя - в срок, установленный сервисным центром производителя.

 Транспортировка неисправного товара обеспечивается Поставщиком своими силами и за свой счет, а после ремонта или замены по доставке обратно – до места расположения заказчика.
Технические характеристики:

1.Универсальная одноигольная промышленная швейная машина 301 типа стежка со встроенным сервоприводом.

Механизм перемещения материала нижняя зубчатая рейка (или дифференциальный механизм перемещения).

Тип обрабатываемых материалов: легкие и средние.

LED подсветка.

Напряжение 220V.

В комплектации с промышленной швейной машиной регулируемый по высоте промышленный швейный стол.

2.Гладильная доска профессиональная, либо гладильный стол ,материал основания металл, форма поверхности консольная, напряжение 220 V,нагрев рабочей поверхности, вакуумная аспирация, наличие подставки для парогенератора.

3. Парогенератор промышленного типа  с паровым утюгом, вертикальное отпаривание, объем бойлера 2-3,5 литра, напряжение 220 V
