	№ 
	Наименование / Характеристики 
	Кол-во (шт.)
	Цена за ед. с НДС (руб.)
	Сумма с НДС (руб.)

	1.
	Катушка с леской для триммера
Подача лески: полуавтомат;
[bookmark: _GoBack]Используется вместе с леской любой формы сечения, диаметром от 2,4 мм;
Крепление: универсальное, гайка М10х1,25 (левая резьба);
Облегченная заправка лески, без разбора катушки;
Материал корпуса катушки должен быть изготовлен из износостойкого ударопрочного материала.
Комплектация: катушка с леской в сборе, комплект крепежа;
Катушка должна быть новой, не восстановленной, сроком службы не менее гарантийного срока службы, установленного производителем.
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	2.
	Леска для триммера со стальным сердечником 2,4 мм;
Сечение: круг диаметром 2,4 мм;
Блистер;
Длина не менее 15,0 м;
Леска должна быть изготовлена из прочных износостойких материалов.
Леска должна быть новой, не восстановленной, сроком службы не менее гарантийного срока службы, установленного производителем.
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