Приложение № 1 
к Контракту№___________ от « _______ » ______________ 2026 г


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Клей ПВА

(наименование предмета контракта)
1. Общие сведения.
1.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: 
664033, город Иркутск, улица Лермонтова, дом 126а 
(место поставки товара)
в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта, в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница) с 9-00 до 17.00
(сроки поставки товара)
1.2. Поставщик за 1 (один) день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.
2. Технические, функциональные характеристики и необходимые условия.
2.1. Основные требования к поставляемой продукции:
· поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не быть восстановленным, заводской сборки, серийным, не с истекшим сроком хранения, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Остаточный срок годности товара на момент поставки не должен быть менее 2/3 всего срока годности производителя;
· Если срок гарантии производителя превышает срок гарантии поставщика, то используется срок гарантии производителя;
· Не допускается поставка товара, имеющего механические повреждения, а также товара условия хранения, которого был нарушены.
· Поставщик обязан передать Заказчику товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте согласно настоящему техническому заданию. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента;
· Поставщик обязан передать Заказчику вместе с товаром техническую документацию на товар на русском языке;
· форма документации должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативным актам и технической документации подобного уровня и типа в Российской Федерации;
· Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным настоящим Техническим заданием;
· Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации;
· Товар по качеству, потребительским свойствам, безопасности должен соответствовать установленным требованиям технических регламентов, стандартов, требованиям законодательства РФ или актам законодательства по качеству и безопасности товара.

	1
	
	Клей ПВА Лакра СТРОИТЕЛЬ

	№п/п
	
	(наименование товара)

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	1. 
	высококачественный клей на основе водной дисперсии ПВА
	отсутствие запаха

	2. 
	высокая прочность склеивания и оптимальное время схватывания
	хорошее покрытие поверхностей

	3. 
	после высыхания образует эластичную прозрачную пленку
	быстрое высыхание

	4. 
	используется для внутренних работ
	эластичность пленки после высыхания



	2
	
	Клей ПВА Лакра Мастер 

	№п/п
	
	(наименование товара)

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	1. 
	высококачественный клей на основе водной дисперсии ПВА
	отсутствие запаха

	2. 
	высокая прочность склеивания и оптимальное время схватывания
	хорошее покрытие поверхностей

	3. 
	Рекомендуется для склеивания изделий из дерева, не подвергающихся механическим нагрузкам, кожи, картона, бумаги 
	быстрое высыхание

	4. 
	
	эластичность пленки после высыхания



	3
	
	Клей ПВА Лакра Экстра 

	№п/п
	
	(наименование товара)

	№ п/п
	Параметры
	Требования, установленные Заказчиком

	1. 
	высококачественный клей на основе водной дисперсии ПВА
	отсутствие запаха

	2. 
	высокая прочность склеивания и оптимальное время схватывания
	хорошее покрытие поверхностей

	3. 
	Рекомендуется для склеивания деревянных конструкций, мебели, приклеивания материалов на тканой основе, прочной склейки изделий из прочного картона, бумаги
	быстрое высыхание

	4. 
	
	эластичность пленки после высыхания





2.2. Требования к маркировке:
· товар должен идентифицироваться для целей договора путем маркировки в соответствии с нормативными актами и правилами;
· маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим сохранность ее в течение всего срока хранения товара.
2.3. Требования к упаковке:
· товар должен быть упакован в соответствии с обязательными правилами и требованиями для тары и упаковки;
· упаковка должна быть заводской, должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах. Весь товар должен иметь индивидуальную упаковку, исключающую механические повреждения, а также выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно- транспортную обработку во время перевозки и порчу от атмосферных воздействий;
· на товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида, комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию изменений.
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