Техническое задание
на техническое обслуживание газового оборудования, газопровода, сооружений на них 
и аварийно-диспетчерское обеспечение

Адрес размещения оборудования для обслуживания: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Оленная, д. 25А.

Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ:
1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан выполнять техническое обслуживание газового оборудования, газопроводов и сооружений на них в объемах, указанных в настоящем Техническом задании.   
2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан вести эксплуатационную документацию в виде Журналов регистрации газоопасных работ без нарядов-допусков и технического осмотра газопроводов, с ежегодным предоставлением ЗАКАЗЧИКУ Актов. 
3. ИСПОЛНИТЕЛЬ  обязан в любое время суток обеспечивать выезд аварийной бригады в течение 5 минут после поступления заявки (сигнала) в аварийно-диспетчерскую службу ИСПОЛНИТЕЛЯ для локализации и ликвидации  аварийных ситуаций, в том числе в результате повреждений обслуживаемых объектов газового хозяйства ЗАКАЗЧИКА по вине третьих лиц. Затраты ИСПОЛНИТЕЛЯ на локализацию и ликвидацию аварии, аварийно-восстановительный ремонт, возникшие в том числе в результате действий третьих лиц, не включены в стоимость договора и компенсируются ИСПОЛНИТЕЛЮ ЗАКАЗЧИКОМ на основании выставленного счета. При повреждении принадлежащих ЗАКАЗЧИКУ объектов газового хозяйства в результате указанных действий  третьих лиц, ЗАКАЗЧИК самостоятельно взыскивает ущерб, возникший в результате указанных действий с третьих лиц. 
4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющим медицинских противопоказаний к указанной работе.
5. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан осуществлять подачу и прекращение подачи газа к сезонно работающему оборудованию, отключение недействующих газопроводов и газового оборудования. При сезонных отключениях  внутреннего газового оборудования ЗАКАЗЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЬ выполняет техническое обслуживание подводящих газопроводов и, находящегося на нем, газового оборудования.
6. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан своевременно и качественно оказывать услуги по аварийно-диспетчерскому обеспечению и техническому обслуживанию газопроводов, газового оборудования ЗАКАЗЧИКА, указанного в Приложении № 1 к настоящему Договору.
7. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан по окончании выполнения работ (оказания услуг) составлять Акт и передавать ЗАКАЗЧИКУ для подписания.
8. ИСПОЛНИТЕЛЬ осуществляет в течение всего срока действия договора аварийно-диспетчерское обеспечение, которое включает в себя, в том числе устранение утечек и локализацию аварийных ситуаций незамедлительно (по поступлению информации об аварии или ее угрозе) на газопроводах, сооружениях и газовом оборудовании ЗАКАЗЧИКА. Аварийно-диспетчерское обеспечение осуществляется, при необходимости, без соблюдения требования о предварительном предупреждении ЗАКАЗЧИКА об обеспечении доступа в помещение, в котором расположено газоиспользующее оборудование, и (или) уведомления о приостановлении подачи газа.
9. Аварийные заявки выполняются бесплатно.
Перечень
газового оборудования, газопроводов, сооружений
и периодичность технического обслуживания

	[bookmark: _GoBack]№ п/п
	Наименование газового оборудования, газопроводов
	Единица измерения
	Количество обслуживаемого оборудования и газопроводов
	Периодичность технического обслуживания

	1. 
	Подземный газопровод низкого давления (полиэтилен)
	м.п.
	30,5
	1 раз в месяц

	2. 
	Подземный газопровод низкого давления (сталь)
	м.п.
	3,7
	1 раз в месяц

	3. 
	Фасадный газопровод
	м.п.
	42,6
	1 раз в год

	4. 
	Внутренний газопровод
	м.п.
	2,8
	1 раз в год

	5. 
	Сигнализатор загазованности
	шт.
	1
	1 раз в год

	6. 
	Газовый ввод
	шт.
	1
	1 раз в год

	7. 
	Газовый счётчик
	шт.
	1
	1 раз в год

	8. 
	Газовый котёл
	шт.
	1
	1 раз в год

	9. 
	Запорная арматура (краны, задвижки)
	шт.
	4
	1 раз в год













Перечень работ (услуг) по техническому обслуживанию  
газопроводов, сооружений, газового оборудования

	п/п
	Наименование работ (услуг)
	Единица измерения
	Кол-во обслуживаемого оборудования
	Периодичность обслуживания в год

	1
	Обход и осмотр трассы подземного уличного газопровода (полиэтилен)
	1км г/пр
	0,0305
	12

	
	Обход и осмотр трассы подземного уличного газопровода (сталь)
	1км г/пр
	0,0037
	12

	2
	Запись в журнале результатов обхода трассы газопровода
	запись
	1
	12

	3
	Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода
	ввод
	1
	1

	4
	Инструктаж лиц, ответственных за безопасную  эксплуатацию бытовых газовых приборов,  установленных в общественных зданиях производственного назначения, в общественных,  административных и жилых зданиях
	чел.
	1
	1

	5
	Техническое обслуживание запорных устройств на фасадном наружном газопроводе до 50 мм
	задвижка
	1
	1

	6
	Технический осмотр внутренних и наружных газопроводов пред-я
	1км г/пр
	0,0454
	1

	7
	Техническое обслуживание котла до 200 кВт
	котел
	1
	1

	8
	Техническое обслуживание бытового газового счетчика
	счетчик
	1
	1

	9
	Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями)
	прибор
	1
	1

	10
	Техническое обслуживание крана на газопроводе диаметром до 25 мм включительно
	кран
	3
	1
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