Наименование программного продукта	Система выпуска сметной документации А0 v. 3.8.2.1 Copyright InfoStroy Ltd.	

	Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр	

			
	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам	Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр; от 30.01.2026 №42/пр;
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от 27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025 № 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр; от 17.02.2026 №91/пр; от 15.05.2026 №301/пр;
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;	

			
	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 №31076-ИФ/09	

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452	Приказ Министерства Строительства Кировской области от 16.03.2026 № 21	

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	ФГИС ЦС	

	Наименование субъекта Российской Федерации	Кировская область	

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации		

	СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ		

					
	"_____" ______________ 20___ г.	"_____" ______________ 20___ г.	
	
МБОУ СОШ №16 города Кирова	
(наименование стройки)	
	
МБОУ СОШ №16 города Кирова	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
Ремонт внутреннего водопровода в МБОУ СОШ №16 города Кирова	
(наименование работ и затрат)	
	
	Составлен(а)	Ресурсно-индексным	методом		
	
	Основание	ведомость объемов работ		
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
	
	Составлен(а) в текущем уровне цен	2 кв. 2026	
	
	Сметная стоимость	44515.19	руб.	
	в том числе:	Средства на оплату труда рабочих		6239.82	 руб.	
	строительных работ	43768.85	 руб.	Средства на оплату труда машинистов		67.05	 руб.	
	монтажных работ	0	 руб.	Нормативные затраты труда рабочих	16	 чел. час.	
	оборудования	746.34	 руб.	Нормативные затраты труда машинистов	0	 чел. час.	
	прочих затрат	0	 руб.	
	
№
п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном 
уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр-65-01-003-13	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм	100 шт	0.02	1	0.02						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.906					677.7	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	95.3	1	1.906			355.56	1	677.7	
	2	ЭМ									0.31	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.005					1.78	
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.25	1	0.005	37.32	1.65	61.58		0.31	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.25	1	0.005			355.56	1	1.78	
	4	М									0	
		Итого прямые затраты									679.79	
1.1	ФСБЦ-999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.0796	1	0.0796						
		ФОТ									679.48	
	812/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3	НР (099.1 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	87	1	87					591.15	
	774/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3	СП (099.1 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	44	1	44					298.97	
		Всего по позиции		78 495.50		1569.91	
2	ГЭСН-16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	шт	2	1	2						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5.98					2260.26	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2.6	1.15	5.98			377.97	1	2260.26	
	2	ЭМ									156.83	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.1					46.92	
	ФСБЦ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.01	1.25	0.025			1096.8		27.42	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.025			537.82	1	13.45	
	ФСБЦ 91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.01	1.25	0.025			1676.7		41.92	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.025			537.82	1	13.45	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.02	1.25	0.05			576.4		28.82	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.05			400.38	1	20.02	
	ФСБЦ 91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0.63	1.25	1.575			37.25		58.67	
	4	М									820.32	
	ФСБЦ 01.1.02.08-0002	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм	1000 шт	0.002	1	0.004	13680.39	1.13	15458.84		61.84	
	ФСБЦ 01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0.33	1	0.66	155.63	0.92	143.18		94.5	
	ФСБЦ 01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0.00207	1	0.00414	145801.49	1.1	160381.64		663.98	
		Итого прямые затраты									3284.33	
2.1	18.1.09.11-0207
2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	1	1	1	3765.14	1.22	4593.47		4593.47	
2.2	18.1.03.02-0004
2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 80 мм	шт	1	1	1	5210.26	1.04	5418.67		5418.67	
2.3	23.8.03.11-0154
2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	4	1	4	683.62	1.07	731.47		2925.88	
		ФОТ									2307.18	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	НР (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	121	0.9	108.9					2512.52	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	СП (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	72	0.85	61.2					1411.99	
		Всего по позиции		10 073.43		20146.86	
3	ГЭСНр-65-01-005-09	Смена задвижек диаметром: 100 мм (применительно 80 мм)	100 шт	0.01	1	0.01						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.08					1164.15	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	308	1	3.08			377.97	1	1164.15	
	2	ЭМ									24.21	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.042					16.82	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4.2	1	0.042			576.4		24.21	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	4.2	1	0.042			400.38	1	16.82	
	4	М									381.45	
	ФСБЦ 01.1.02.08-0002	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм	1000 шт	0.2	1	0.002	13680.39	1.13	15458.84		30.92	
	ФСБЦ 01.7.15.03-0015	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М20 (М22), длина болта 40-220 мм	т	0.21	1	0.0021	151744.95	1.1	166919.45		350.53	
		Итого прямые затраты									1586.63	
3.1	ФСБЦ-999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.0384	1	0.0384						
3.2	18.1.03.02-0004
2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 80 мм	шт	1	1	1	5210.26	1.04	5418.67		5418.67	
		ФОТ									1180.97	
	812/пр_2020_прил._т._п.99.2_гр.3	НР (099.2 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103	1	103					1216.4	
	774/пр_2020_прил._т._п.99.2_гр.3	СП (099.2 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52	1	52					614.1	
		Всего по позиции		883 580.00		8835.8	
4	ГЭСНр-65-01-009-08	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм	100 м	0.005	1	0.005						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.874					349.93	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	174.8	1	0.874			400.38	1	349.93	
	2	ЭМ									6.22	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0036					1.36	
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.36	1	0.0018	37.32	1.65	61.58		0.11	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.36	1	0.0018			355.56	1	0.64	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.36	1	0.0018			576.4		1.04	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.36	1	0.0018			400.38	1	0.72	
	ФСБЦ 91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	8.9	1	0.0445	4.35	1.3	5.66		0.25	
	ФСБЦ 91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	25.9	1	0.1295			37.25		4.82	
	4	М									12.82	
	ФСБЦ 01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	2.05	1	0.01025	340.41	1.83	622.95		6.39	
	ФСБЦ 01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2.52	1	0.0126	114.64	1.09	124.96		1.57	
	ФСБЦ 01.7.11.04-0072	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм	т	0.001	1	0.000005	97282.88	1.15	111875.31		0.56	
	ФСБЦ 01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	6	1	0.03	155.63	0.92	143.18		4.3	
		Итого прямые затраты									370.33	
		ФОТ									351.29	
	812/пр_2020_прил._т._п.99.2_гр.3	НР (099.2 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103	1	103					361.83	
	774/пр_2020_прил._т._п.99.2_гр.3	СП (099.2 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52	1	52					182.67	
		Всего по позиции		182 966.00		914.83	
5	ГЭСН-16-02-010-02	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм	10 м	0.05	1	0.05						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.0529					21.81	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0.92	1.15	0.0529			412.33	1	21.81	
	2	ЭМ									0.9	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	ФСБЦ 91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.07	1.25	0.004375	4.35	1.3	5.66		0.02	
	ФСБЦ 91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0.38	1.25	0.02375			37.25		0.88	
	4	М									6.7	
	ФСБЦ 01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0.0303	1	0.001515	114.64	1.09	124.96		0.19	
	ФСБЦ 01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	2.0819	1	0.104095	41.38	1.35	55.86		5.81	
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.468	1	0.0234			8.04		0.19	
	ФСБЦ 01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э50, диаметр 4 мм	кг	0.0598	1	0.00299	187.01	0.92	172.05		0.51	
		Итого прямые затраты									29.41	
5.1	23.5.02.02-1168
2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м	0.5	1	0.5	576.54	0.84	484.29		242.15	
		ФОТ									21.81	
	812/пр_2020_прил._т._п.108_гр.3	НР (108 Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок)	%	73	0.9	65.7					14.33	
	774/пр_2020_прил._т._п.108_гр.3	СП (108 Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок)	%	34	0.85	28.9					6.3	
		Всего по позиции		5 843.80		292.19	
6	ГЭСН-16-02-010-11	Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 80 мм
Объем: ОКРУГ( ( 2 * 1 ) - 0.5 * 1 : 10; 0 )	стык	2	1	2						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.564					644.88	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0.68	1.15	1.564			412.33	1	644.88	
	2	ЭМ									36.38	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	ФСБЦ 91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.07	1.25	0.175	4.35	1.3	5.66		0.99	
	ФСБЦ 91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0.38	1.25	0.95			37.25		35.39	
	4	М									264.79	
	ФСБЦ 01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0.0303	1	0.0606	114.64	1.09	124.96		7.57	
	ФСБЦ 01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	2.0819	1	4.1638	41.38	1.35	55.86		232.59	
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.252	1	0.504			8.04		4.05	
	ФСБЦ 01.7.11.07-0039	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э50, диаметр 4 мм	кг	0.0598	1	0.1196	187.01	0.92	172.05		20.58	
		Итого прямые затраты									946.05	
6.1	23.8.04.06-0069
2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	шт	1	1	1	204.48	1.18	241.29		241.29	
		ФОТ									644.88	
	812/пр_2020_прил._т._п.108_гр.3	НР (108 Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок)	%	73	0.9	65.7					423.69	
	774/пр_2020_прил._т._п.108_гр.3	СП (108 Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок)	%	34	0.85	28.9					186.37	
		Всего по позиции		898.70		1797.4	
7	ГЭСН-15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
Объем: 3.14 * 0.089 * 0.5	100 м2	0.0013973	1	0.0013973						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.0592944					21.88	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	36.9	1.15	0.0592944			369.01	1	21.88	
	2	ЭМ									0.03	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0000699					0.03	
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	1.25	0.0000175	37.32	1.65	61.58		0	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.0000175			355.56	1	0.01	
	ФСБЦ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03	1.25	0.0000524			576.4		0.03	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.03	1.25	0.0000524			400.38	1	0.02	
	4	М									0.66	
	ФСБЦ 14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	2.7	1	0.0037727	133.31	1.23	163.97		0.62	
	ФСБЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.3	1	0.0004192	56.11	1.63	91.46		0.04	
		Итого прямые затраты									22.6	
7.1	14.4.02.04-0162
2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н	кг	0.0343736	1	0.0343736	77.22	1.84	142.08		4.88	
		ФОТ									21.91	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					19.72	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					9.13	
		Всего по позиции		40 313.46		56.33	
8	ГЭСН-18-07-001-02	Установка манометров: с трехходовым краном	компл	1	1	1						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.253					104.32	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0.22	1.15	0.253			412.33	1	104.32	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									5.56	
	ФСБЦ 14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0.02	1	0.02	79.88	1.84	146.98		2.94	
	ФСБЦ 14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0.00001	1	0.00001	60697.21	1.23	74657.57		0.75	
	ФСБЦ 01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.01	1	0.01	128.4	1.46	187.46		1.87	
		Итого прямые затраты									109.88	
		ФОТ									104.32	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	НР (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	121	0.9	108.9					113.6	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	СП (016 Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснаб)	%	72	0.85	61.2					63.84	
		Всего по позиции		287.32		287.32	
9	63.4.01.02-0018
2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 160 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5	шт	1	1	1	624.23	0.98	611.75	1	611.75	
		Всего по позиции		611.75		611.75	
10	18.1.06.10-0012
2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	1	1	1	1114.14	1.22	1359.25	1	1359.25	
		Всего по позиции		1 359.25		1359.25	
11	ГЭСН-24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм	шт	1	1	1						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.966					365.12	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	0.84	1.15	0.966			377.97	1	365.12	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									5.4	
	ФСБЦ 14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0.02	1	0.02	79.88	1.84	146.98		2.94	
	ФСБЦ 14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	0.007	1	0.007	133.31	1.23	163.97		1.15	
	ФСБЦ 01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.007	1	0.007	128.4	1.46	187.46		1.31	
		Итого прямые затраты									370.52	
11.1	18.1.09.08-1040
2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм	шт	1	1	1	587.45	1.37	804.81		804.81	
		ФОТ									365.12	
	812/пр_2020_прил._т._п.18_гр.3	НР (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)	%	117	0.9	105.3					384.47	
	774/пр_2020_прил._т._п.18_гр.3	СП (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)	%	74	0.85	62.9					229.66	
		Всего по позиции		1 789.46		1789.46	
12	ГЭСНр-65-01-003-20	Снятие вентиля (приминительно снятие хомута)	100 шт	0.02	1	0.02						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.914					324.98	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	45.7	1	0.914			355.56	1	324.98	
	2	ЭМ									0.02	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0004					0.14	
	ФСБЦ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.02	1	0.0004	37.32	1.65	61.58		0.02	
	ФСБЦ ТЗ-4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.02	1	0.0004			355.56	1	0.14	
	4	М									0	
		Итого прямые затраты									325.14	
12.1	ФСБЦ-999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.0022	1	0.0022						
		ФОТ									325.12	
	812/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3	НР (099.1 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	87	1	87					282.85	
	774/пр_2020_прил._т._п.99.1_гр.3	СП (099.1 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	44	1	44					143.05	
		Всего по позиции		37 552.00		751.04	
13	ГЭСН-46-01-013-01	Усиление сварных швов (наплавкой) . Прим. приварка заплат 40*40мм- 2шт.
Объем: 0.04 * 4 * 2	м шва	0.32	1	0.32						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.7392					304.79	
	ФСБЦ ТЗ-1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.31	1	0.7392			412.33	1	304.79	
	2	ЭМ									17.44	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	ФСБЦ 91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0.67	1	0.2144			81.32		17.44	
	4	М									113.56	
	ФСБЦ 01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2.892	1	0.92544			8.04		7.44	
	ФСБЦ 01.7.11.04-0014	Проволока порошковая для дуговой сварки	т	0.00066	1	0.0002112	185104.88	1.64	303572		64.11	
	ФСБЦ 01.7.11.07-0036	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	1	1	0.32	142.68	0.92	131.27		42.01	
		Итого прямые затраты									435.79	
		ФОТ									304.79	
	812/пр_2020_прил._т._п.40.1_гр.3	НР (040.1 Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конс)	%	103	1	103					313.93	
	774/пр_2020_прил._т._п.40.1_гр.3	СП (040.1 Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конс)	%	59	1	59					179.83	
		Всего по позиции		2 904.84		929.55	
14	08.3.05.02-0140
2кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С345, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм (лист стальной 40*40мм,т.3,5мм-2шт)
Объем: 27.475 * 0.04 * 0.04 * 2 : 1000	т	8.79E-5	1	8.79E-5	109118	0.78	85112.04	1	7.48	
		Всего по позиции		85 096.70		7.48	
	
		Всего по смете				
		Всего прямые затраты			29788,77	
		      в том числе				
		      оплата труда (ОТ)			6239,82	
		      эксплуатация машин и механизмов			242,34	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			67,05	
		      материальные ресурсы			22627,81	
		      перевозка			0	
		Всего ФОТ			6306,87	
		Всего накладные расходы			6234,49	
		Всего сметная прибыль			3325,91	
		Итого СМР			38737,42	
		Всего оборудование			611,75	
		Сметная стоимость в текущих ценах			39349,17	
		Справочно				
		       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		       оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		       затраты труда рабочих			16,38	
		       затраты труда машинистов			0,15	
		Компенсация НДС при УСН (М+ЭМ+Об+Транспортировка+Захоронение)		22 %	5166,02	
		Итого без НДС			44515,19	
		ИТОГО			44515,19	
	
	Составил:	Проверил: