                                     Техническое задание

      на поставку уличных садово-парковых  светильников
              для нужд ФГБУЗ МСЧ №59 ФМБА России.

1. Наименование объекта закупки: 

       Светильник шар опал диаметр 400мм на конусном основании с цоколем Е27 для установки на опору диаметром 57-60мм.
6. Описание объекта закупки:
	Наименование товара


	Характеристики товара
	      Ед. измерения
	    Кол-во

	Уличный светильник шар опал на конусном основании с цоколем Е27

	Диаметр - 400мм
Материал рассеивателя –

 ПППА

Степень защиты - IP 55

Класс электробезопасности – 2

Цвет рассеивателя – опал

Цвет основания – черный

Климатическое исполнение УХЛ 1

Способ установки –
на опоры диаметром 57-60 мм

В комплекте: основание:
                        патрон Е27

                        плафон

                        лампа светодиодная 
                        Е27 -14Вт                     
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