Техническое задание на поставку технологического оборудования.

1.Описание работ с указанием места проведения:
1.1 Покупатель АО «103 БТРЗ».
1.2 Проведение работ по настоящему техническому заданию осуществляется по адресу 672530, Забайкальский край, Читинский район, пгт. Атамановка, ул. Заводская, 1.
Основание: «Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение АО «103 БТРЗ».
1.3 Продавец несет расходы на доставку оборудования до цеха Покупателя.
- Редуктор цилиндрический (оси ведущего и ведомого валов параллельны) двухступенчатый горизонтальный 1Ц2У-250-40-33 используется в приводах машин и механизмов различного назначения для изменения крутящего момента и частоты вращения. Количество поставляемого оборудования – 3 шт.
2. Состояние поставляемого оборудования:
Оборудование и все его компоненты должны быть новым товаром, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, не восстановленными.
3. Параметры поставляемого оборудования:
	№
	Технические характеристики:
	Значение

	Редуктор цилиндрический двухступенчатый горизонтальный 1Ц2У-250-40-33 – 3шт.

	1
	Тип передачи
	Цилиндрический

	2
	Количество ступеней передачи
	Двухступенчатый

	3
	Номинальные передаточные отношения
	не менее 40

	4
	Расположение осей
	Параллельное

	5
	Номинальный крутящий момент, Н*м
	Не менее 5000

	6
	Масса, кг
	310

	7
	Номинальная радиальная нагрузка на входном валу, Н
	не менее 3150

	8
	Номинальная радиальная нагрузка на выходном валу, Н
	не менее 18000

	9
	КПД, %
	не менее 97


Вариант сборки - 33

4. Работы, проводимые в процессе освоения:
- Монтаж оборудования на месте установки по согласованию с заказчиком;
- Такелажные работы по согласованию с заказчиком;
- Проведение пуско-наладочных работ;
- Проверка общего функционирования оборудования. 

5. Надежность оборудования:
Установленный срок службы нового оборудования до капитального ремонта - не менее 12 месяцев.

6. Требования к технической документации:
Продавец комплектует оборудование пакетом технической документации для эксплуатации, обслуживания и устранения неисправностей оборудования в двух экземплярах на русском языке:
- общие указания по технике безопасности;
- электрические схемы;
- руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию;
Поставщик должен предоставить данные по периодичности и объемах регламентных работ по обслуживанию оборудования согласно руководству по эксплуатации, а также предоставить перечень деталей, подлежащих замене.

7. Срок поставки и сдачи работ:
Срок поставки не более 120 рабочих дней с момента подписания договора;

8. Безопасность и экологичность оборудования:
По безопасности труда оборудование должно соответствовать:
Требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,
ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности», 
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 «Безопасность машин. Электрооборудование машин механизмов. Часть I. Общие требования», 
ГОСТ 12.2.049-80 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования», 
ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».
Приводы исполнительных органов оборудования должны иметь предохранительные устройства, способные останавливать исполнительный орган при перегрузке, способной вызвать поломку оборудования или травмировать рабочего;

9.Требования к гарантии, сервисному гарантийному и послегарантийному обслуживанию:
- гарантийный срок на оборудование начинается с даты подписания Акта приема-передачи оборудования;
- гарантийный срок на оборудование должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи оборудования;
- продавец должен обеспечить гарантийное обслуживание (при необходимости – с выездом специалистов) не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента поступления официальной заявки Покупателя.
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