ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку товара

[bookmark: _GoBack]1. Объект закупки:
	№
	Наименование
	Технические и функциональные характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Клей для плитки, керамогранита и камня, 
25 кг/меш Крепс Усиленный
	Фасовка, кг 25
Цвет Серый
Для тёплого пола Да
Тип работ Внутренние/Наружные
Для оснований (тип основания) 
Бетон
Цементная штукатурка
Цементно-известковая штукатурка
Гипсовая штукатурка
Цементная
Прочность на сжатие, МПа, не менее 1
Срок годности, мес 12
Вид: Водостойкий
Высокопрочный
Фракция, мм 0,63
Толщина слоя, мм 6-10
Расход смеси, кг/м2 (при толщине слоя 1 мм) 2
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л 0,22
Класс клея по ГОСТ 56387 С1 Т
Время корректировки, мин. 20
Жизнеспособность раствора 4 часа
Прочность сцепления, Мпа до 1
Температура применения, °С от +5 до +30
Применение: 
Для керамической плитки
Для керамогранита
Для натурального камня
Морозостойкость F35

	шт
	200

	2
	Краска в/д влагостойкая Текс Универсал (14 кг)
	Тип товара
Краска вододисперсионная
Вид: Акрилатная
Латексная
Цвет: Белый
Тип работ: Внутренние
Фасовка, кг: 14,0
Тип поверхности: 
Бетон
Дерево
Гипсокартон
Кирпич
Колеровка
Машинная
Ручная
Свойство: 
Влагостойкость
Морозостойкость
Время высыхания: 1 час
Влагостойкость: Да
Расход, г/м²: 200-240
Страна производитель: Россия
Устойчивость к мытью: Да
Белизна, %, не менее: 96
Срок годности: 12 мес
	шт
	36



2. Место поставки: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, 4 (ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Свердловской области). 
3. Срок поставки: В течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта.
 
4. Требования к качеству, безопасности товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;
4.6. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;
5. Требования к упаковке, маркировке товара:
5.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.
