
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

1.1. Предметом закупки является: Поставка рабочих станций (далее Товар), для нужд ФКУ Упрдор «Прибайкалье»
1.2. В состав рабочей станции входят следующие устройства и компоненты:
· Системный блок (КТРУ 26.20.15.000-00000028)
· Монитор (КТРУ 26.20.17.110-00000001)
· Мышь (КТРУ 26.20.16.170-00000002)
· Клавиатура (КТРУ 26.20.16.110-00000002)
1.3. Начальная (максимальная) цена Контракта: 
Цена за шт: 108121 рублей 00 копеек (сто восемь тысяч сто двадцать один рублей 00 копеек).
Общая цена: 432484 рублей 00 копеек (четыреста тридцать две тысячи четыреста восемьдесят четыре рубля 00 копеек).
1.4. Цели и правовое основание для поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): 
1.4.1. Цель закупки: Материально-техническое обеспечение организации.
[bookmark: _Hlk94781603]1.5. Место, условия и сроки поставки товара:
[bookmark: _Hlk83039338]1.5.1. Место поставки товара: г. Иркутск, ул. Бабушкина, д. 14
[bookmark: _Hlk101175582]1.5.2. Сроки поставки товара: c даты заключения контракта в течение 10 (десяти) дней.
[bookmark: _Hlk94783092]1.5.3. Поставка товара осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 17.30 часов, если иное не согласовано с Заказчиком, путем отгрузки (передачи) товара Заказчику, единовременно, в полном объеме согласно Обоснованию начальной (максимальной) цены контракта и Требованиям к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара.
[bookmark: _Hlk94796754]1.5.4. Извещение о готовности товара к отгрузке осуществляется не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до отгрузки. Согласование даты и времени доставки товара может осуществляться путем вручения Заказчику документа, а также средствами телефонной, факсимильной, компьютерной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от надлежащей стороны по Контракту.
1.5.5. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке, подписанного Заказчиком. Подписание со стороны Заказчика документа о приемке подтверждает исполнение обязательств Поставщика, предусмотренных Контрактом.
1.5.6. Поставка товара выполняется Поставщиком своими силами и за свой счет.
[bookmark: _Hlk135039707]1.5.7. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются Поставщиком к месту, указанному Заказчиком при приемке, в соответствии с рекомендациями производителя.
1.5.8. Требования к отгрузке и доставке товара определяются в соответствии со ст. 509, 510 Гражданского кодекса РФ.

[bookmark: _Hlk94782412]Раздел 2. Требования к объему, качеству и безопасности товара (работ, услуг)
2.1. Характеристики объекта закупки размещены в извещении об осуществлении закупки в структурированном виде, функциональные, технические и качественные характеристики Товара также указаны в Требованиях к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара.

	Объект закупки
	Вид требования
	Обоснование невозможности соблюдения запрета, ограничения

	Рабочие станции
	Ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами
	


	2.2. Качество товара устанавливается в соответствии со статьей 469 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.3. При осуществлении поставки Поставщик должен предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность товара. 
2.4. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки. 
2.5. Качество поставляемого Товара должно полностью соответствовать всем действующим стандартам и ТР ТС 004/2011. Технический регламент Таможенного Союза. О безопасности низковольтного оборудования", утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 768
Качество товара должно подтверждаться сертификатом в соответствии с ТР ТС 004/2011. “Технический регламент Таможенного Союза. О безопасности низковольтного оборудования”, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 768. Поставляемый товар должен соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к товару такого рода.
2.6. Товар должен соответствовать следующим требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе: 
- Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2023);
- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
- ТР ТС 004/2011. Техническому регламенту Таможенного Союза. О безопасности низковольтного оборудования", утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 768
2.7. Поставщик подтверждает качество Товара соответствующим сертификатом в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.8. Поставщик обязуется предоставить по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую документацию и информацию об условиях поставки, количестве, качестве и происхождении Товара.
2.9. Эксплуатационные документы к низковольтному оборудованию должны содержать:
-информацию о назначении низковольтного оборудования;
-характеристики и параметры;
-правила и условия безопасной эксплуатации (использования);
-правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации (при необходимости);

2.10. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар продлевается. Претензии по качеству и количеству Товара Заказчик может предъявить в течение всего гарантийного срока, установленного производителем поставляемого Товара. При причинении вреда имуществу Заказчика вследствие конструктивных, производственных и иных недостатков поставляемого Товара, выявленных в течение гарантийного срока, Поставщик обязан возместить убытки, понесенные Заказчиком.
2.11. При оформлении платёжных документов наименование товара должно содержать полное название модели оборудования и основные характеристики

Раздел 3. Требования к гарантийному сроку товара (работ, услуг)
и (или) объему предоставления гарантий их качества
3.1. Гарантия Поставщика на поставленный Товар составляет 12 месяцев, если иной срок не установлен производителем такого Товара. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего документа о приемке Товара в единой информационной системе в сфере закупок. Срок устранения неисправностей по гарантийным обязательствам составляет после заявки заказчика - 5 рабочих дней. 

Раздел 4. Требования энергетической эффективности товара (работ, услуг)
4.1. Установлены требования в соответствии с Правилами установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1221).

Раздел 5. Требование к национальному режиму
5.1.Согласно статье 14 Закона о контрактной системе применен национальный режим:
Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 N 1875.


Раздел 5. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки
5.1. Приложение 1. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара.






5
Приложение №1
	  №
	Наименование
	Характеристики
	Кол-во

	1.    
	Монитор
26.20.17.110-00000007
	Блок питания: Внешний
Время отклика, мс: < 8
Интерфейс подключения: HDMI, Display Port
Контрастность: ≥1500:1
Наличие возможности крепления на стену: Да
Потребляемая мощность: < 30 Ватт
Размер диагонали: ≥ 27 Дюйм (25,4 мм)
Разрешение экрана, Пиксель: 1920 x 1080
Разъем: Mini-Jack (3,5 мм) выход
Стандарт крепления: VESA 75 x 75
Технология изготовления матрицы дисплея: IPS (PLS, ADS, AAS, FFS, SFT, New Mode2, Vistarich)
Тип кабеля для подключения к источнику изображения в комплекте: HDMI-HDMI
Угол обзора по вертикали, градус: ≥ 178
Угол обзора по горизонтали, градус: ≥ 178
Формат изображения: 16:9
Частота обновления экрана: ≥ 144 Герц
Яркость, кд/м2: ≥ 300  и  < 350
	4

	2. 
	Мышь
26.20.16.170-00000002
	Длина кабеля: ≥ 1.5  и  < 2 Метра;
Интерфейс подключения: USB;
Разрешение сенсора, точек/дюйм: ≥ 1000;
Тип подключения: Проводной;
Тип сенсора: Оптический;
	4

	3. 
	Клавиатура
26.20.16.110-00000002
	Длина кабеля: ≥ 1.6  и  < 2 Метр
Интерфейс подключения: USB;
Наличие защиты от воды: Да;
Отличие цвета русских букв на клавишах от латинских: Да;
Раскладка клавиатуры: QWERTY;
Способ нанесения русификации клавиатуры: Промышленный;
Тип: Полноразмерная;
Тип подключения: Проводная;
	4

	4. 
	Системный блок
26.20.15.000-00000028
	Cкорость передачи данных накопителя SSD при чтении: ≥ 3500 Мегабайт в секунду
Высота корпуса: < 400 Миллиметр
Длина корпуса: < 400 Миллиметр
Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти: ≥ 128 Гигабайт
Интерфейс слотов M.2 Key M: PCIe и SATA3
Количество внутренних отсеков корпуса 2,5: ≥ 2
Количество внутренних отсеков корпуса 3,5: ≥ 1
Количество накопителей типа SSD форм-фактора M.2: ≥ 1
Количество портов USB 2.0 на передней панели: ≥ 3
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) на передней панели: ≥ 2
Количество потоков процессора: ≥ 20
Количество слотов M.2 Key M: ≥ 1
Количество слотов оперативной памяти: ≥ 2
Количество ядер процессора: ≥ 14
Мощность блока питания: ≥ 500 Ватт
Наличие графического контроллера интегрированного в процессор: Да
Объем каждого установленного модуля оперативной памяти: ≥ 16 Гигабайт
Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3): ≥ 20 Мегабайт
Объем установленной оперативной памяти: ≥ 16 Гигабайт
Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 2.0: ≥ 7
Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0): ≥ 4
Тактовая частота оперативной памяти: ≥ 5600 Мегагерц
Тепловыделение процессора: > 180 Ватт
Тип накопителя: SSD
Тип оперативной памяти: DDR5
Тип порта видеовыхода: VGA, HDMI
Частота процессора базовая: ≥ 3.5 Гигагерц
Частота процессора максимальная: ≥ 4.2 Гигагерц
Ширина корпуса: < 200 Миллиметр
	4
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