

	Техническое задание (описание объекта закупки)

[bookmark: _Hlk236297909]1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по ежеквартальному техническому обслуживанию фармацевтических холодильников  на 2026-2027 г.
2. Срок оказания услуг: с момента подписания контракта до 30.06.2027 г. Услуги должны быть оказаны один раз в квартал по заявке Заказчика в течение 3 дней с даты направления заявки Заказчика. Заявка подается Заказчиком посредством факсимильной, телефонной, электронной связи или иным удобным способом.

Основные требования:
1. Исполнитель обязуется в установленный контрактом срок по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию холодильников для хранения медикаментов  в соответствии с настоящим техническим заданием с соблюдением правил внутреннего трудового распорядка, техники безопасности, пожарной безопасности на территории Заказчика.
2. Исполнитель в период оказания услуг несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ. При повреждении, в том числе инженерных сетей в процессе производства Исполнителем работ, Исполнитель собственными силами и средствами обязан восстановить их работоспособность.
3. Услуги оказываются в условиях действующего учреждения без остановки рабочего процесса. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе по профилю учреждения, или представлять угрозу для сотрудников учреждения Заказчика. Рабочими часами для оказания услуг являются часы с 8.30 до 17.00 ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней. Дата и время оказания услуг предварительно согласовывается с Заказчиком. Оказание услуг осуществляется на рабочем месте на территории Заказчика. Нахождение персонала Исполнителя на территории Заказчика в нерабочее время запрещено.
4. Персонал Исполнителя имеет необходимую квалификацию, допуск для работы в действующих электроустановках до 1000 В (II-III группа по электробезопасности).
5. Исполнитель предоставляет список персонала, привлеченного к оказанию услуг, с указанием ФИО, даты рождения, паспортных данных до начала выполнения работ, а также данные об автомобильном транспорте, проезд которого будет осуществляться на территорию учреждения для оказания услуг. При отсутствии документов, указанных в настоящем пункте, Исполнитель к оказанию услуг на объекте Заказчика не допускается. 
6. Гарантийный срок на качество оказанных услуг составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания сторонами Акта выполненных работ (оказанных услуг). 
Под гарантией понимается устранение Исполнителем своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Услуг.
Исполнитель гарантирует возможность безопасного использования результата оказанных услуг по назначению в течение всего гарантийного срока.
Исполнитель устраняет неисправности в холодильном оборудовании в течение суток после поступления заявки от Заказчика (при условии, что неисправность не влечет за собой замену узлов, агрегатов, дорогостоящих деталей и запчастей). В случае, если устранение выявленных неисправностей невозможно выполнить в рамках действующего договора на техническое обслуживание, Исполнитель производит диагностику отказа оборудования и подготавливает ведомость дефектов, в котором указывается причина, вид поломки и целесообразность выполнения ремонта.
В связи с производственной необходимостью либо полным выходом из строя отдельных единиц, перечень оборудования может быть изменен без изменения общего количества.
9. Оказание услуг фиксируется в журнале технического обслуживания холодильного оборудования.
10. Исполнитель должен провести консультацию обслуживающего персонала Заказчика по правилам эксплуатации оборудования.
11. Оказываемые услуги должны соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к услугам такого рода и осуществляться в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (актуальная редакция);
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (актуальная редакция).
- Федеральный закон от 21.12.1994 N69-ФЗ «О пожарной безопасности» (актуальная редакция);
- ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.
- ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление (с Изменением № 1);
- ГОСТ 30592-2014 «Услуги бытовые. Ремонт и техническое обслуживание холодильных приборов». 
- Строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
	В случае ссылок в техническом задании на стандарты (ГОСТЫ, СНИП и т.д.), которые утратили силу на территории Российской Федерации, участнику закупки необходимо руководствоваться действующими стандартами, в том числе стандартами (ГОСТЫ, СНИП и т.д.), на момент действия контракта.





Перечень оборудования: 
	№ п/п
	Наименование
	Год выпуска
	Местонахождение
	Ед.измерения
	Количест-во

	1
	Холодильник фармацевтический            Ф-250
	2008
	Аптека
	Шт.
	1

	2
	Холодильник фармацевтический           ХФ-400-2
	2024
	Аптека
	Шт.
	1

	3
	Холодильник фармацевтический        ХФ-250-2
	2018
	Аптека
	Шт.
	1

	4
	Камера морозильная Haier
	2025
	Реанимация
	Шт.
	1



Техническое обслуживание фармацевтических холодильников камер для хранения медикаментов включает в себя следующие работы и услуги:
- визуальный осмотр основных элементов оборудования                                                                           - проверку целостности кабелей, соединительных проводников, комплектующих                                          - проверку органов управления, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствия люфтов;                                                                                                                                       - проверку состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу;                                                                                               - проверку функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных устройств;                                                                                         - проверку изделия на соответствие требований электробезопасности;                                          
- проверку приборов автоматики и защиты (реле давления, термостаты и т.д.)               
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа оборудования.                                                                                                           
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График проведения работ

	№ п/п
	Наименование 
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	1квартал 2027
	2 квартал 2027

	
	
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь

	1
	Холодильник фармацевтический Ф-250
	Х
	Х
	Х
	Х

	 2
	Холодильник фармацевтический ХФ-400-2
	Х
	Х
	Х
	Х

	3
	Холодильник фармацевтический ХФ-250-2
	Х
	Х
	Х
	Х

	4
	Камера морозильная Haier
	Х
	                     Х
	                  Х
	                     Х


* Точная дата проведения работ согласовывается с заказчиком
Техническое задание разработал 
Инженер по медицинскому оборудованию 
Лебедев С.В. ______________

