ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку товаров
	№п/п
	Наименование
	Технические характеристики и комплектация
	Кол-во

	1
	Регулятор гелиевый (редуктор) Г-70 МИНИ
	Тип газа: гелий;
mах рабочее давление: 0.35 Мпа;
max пропускная способность: 4.2 м³/ч;
входное соединение: G3/4;
выходное соединение: М16х1.5; 6.3 мм; 9 мм;
материал: алюминий;
назначение: баллонные;
входное давление: 200 бар.
	4 шт.

	2
	Регулятор азотный (редуктор) А-90-5 АЛ
	Тип газа: азот;
mах рабочее давление: 1.25 Мпа;
max пропускная способность: 90 м³/ч;
входное соединение: G3/4;
выходное соединение: М16х1.5; 6.3 мм; 9 мм;
материал: алюминий;
назначение: баллонные;
входное давление: 200 бар.
	4 шт.

	3
	Регулятор углекислотный (редуктор) Gigant УР-6 GT-118GS
	Тип газа: углекислота;
mах рабочее давление: 0,6 Мпа;
max пропускная способность: 15 м³/ч;
входное соединение: G3/4;
выходное соединение: М16х1.5; 6.3 мм; 9 мм;
материал: алюминий;
назначение: баллонные;
входное давление: 150 бар.
	4 шт.



