ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку оборудования для акустического сопровождения экскурсий

	№ п/п
	Наименование товара, ОКПД2
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Ед. изм. хар-ки
	Единица измерения
	Количество товара

	1
	Приемник DRA-210 (аудиогид)

[image: ]Код ОКПД2: 26.40.31.190


*эскиз носит наглядно-информационный характер
	Материал
	Пластик
	
	Штука
	15

	
	
	Вес
	≤ 75
	гр
	
	

	
	
	Диапазон частот
	≥ 2,4 и ≤ 2,483
	ГГц
	
	

	
	
	Аккумулятор
	Встроенный
	
	
	

	
	
	Время работы от аккумулятора
	≥ 50
	час
	
	

	
	
	Время зарядки аккумулятора
	≤ 2,5
	час
	
	

	
	
	Разъем для наушников
	≥ 1
	
	
	

	
	
	Формат файлов
	mp3
	
	
	

	
	
	Ручное управление
	Наличие
	
	
	

	
	
	Формат ручного управления
	Клавиатура
	
	
	

	
	
	Количество встроенных языков
	≥ 10
	
	
	

	
	
	Формат аудио
	Стерео
	
	
	

	
	
	Уровень громкости
	≥ 32
	дБ
	
	

	
	
	Встроенная память
	≥ 32
	Гб
	
	

	
	
	Габариты
	≥ 110*40*13 и < 115*50*15
	мм
	
	

	
	
	Шейный шнурок
	Наличие
	
	
	

	
	
	Индикация работы устройства
	Наличие
	
	
	

	
	
	Цвет
	Согласовывается с Заказчиком
	
	
	

	
	
	Нанесение логотипа Заказчика
	Наличие
	
	
	

	
	
	Дизайн нанесения
	Итоговый дизайн нанесения согласовывается с Заказчиком
	
	
	

	[bookmark: _Hlk198040984]2
	Мононаушник MIT000684

Код ОКПД2: 26.40.42.120


[image: ]*эскиз носит наглядно-информационный характер
	Материал
	Пластик
	
	Штука
	130

	
	
	Разъем 
	jack 3,5
	мм
	
	

	
	
	Крепление на ухе
	Наличие
	
	
	

	
	
	Высокое качество звука
	Наличие
	
	
	

	
	
	Длина кабеля
	≥ 0,7 и ≤ 1,2
	м
	
	

	
	
	Форма
	D-образный бесконтактный
	
	
	

	
	
	Звуковой диапазон
	≥ 20 и ≤ 20000
	Гц
	
	

	
	
	Шумоподавление
	Наличие
	
	
	

	3
	Наушник многоразовый стерео

Код ОКПД2: 26.40.42.120
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*эскиз носит наглядно-информационный характер
	Тип наушников
	Накладные
	
	Штука
	20

	
	
	Цвет 
	Черный
	
	
	

	
	
	Разъем
	jack 3,5
	мм
	
	

	
	
	Вес
	≤ 170
	гр
	
	

	
	
	Регулируемый размер оголовья
	Наличие
	
	
	

	
	
	Частота
	≥ 20 и ≤ 20000
	Гц
	
	

	
	
	Чувствительность динамика
	≥ 98
	дБ
	
	

	
	
	Длина кабеля
	≥ 0,7 и ≤ 1,2
	м
	
	

	4
	Мобильный зарядный кейс для аудиогида DRA-210

Код ОКПД2: 26.40.51.000
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*эскиз носит наглядно-информационный характер
	Формат
	Зарядный кейс
	
	Штука
	1

	
	
	Переносной
	Наличие
	
	
	

	
	
	Одновременная зарядка
	≥ 20
	штука
	
	

	
	
	Время полного заряда
	≤ 3,5
	час
	
	

	
	
	Отделение для блока питания
	Наличие
	
	
	

	
	
	Встроенный аккумулятор
	Наличие
	
	
	

	
	
	Возможность питания от сети
	Наличие
	
	
	

	
	
	Напряжение
	220
	В
	
	

	
	
	Цвет 
	Черный
	
	
	

	
	
	Противоударный
	Наличие
	
	
	

	5
	Приемник DRR-210 (радиогид)

Код ОКПД2: 26.40.31.190
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*эскиз носит наглядно-информационный характер
	Материал
	Пластик
	
	Штука
	10

	
	
	Вес
	≤ 50
	гр
	
	

	
	
	Диапазон частот
	≥ 2,4 и ≤ 2,483
	ГГц
	
	

	
	
	Антенна
	Встроенная
	
	
	

	
	
	Время работы от аккумулятора
	≥ 100
	час
	
	

	
	
	Время зарядки аккумулятора
	≤ 2,5
	час
	
	

	
	
	Разъем для наушников
	jack 3,5
	мм
	
	

	
	
	Разъем зарядки
	micro USB
	
	
	

	
	
	Габариты
	≥ 68*45*15 и < 70*45*20
	мм
	
	

	
	
	Шейный шнурок
	Наличие
	
	
	

	
	
	Цвет
	Согласовывается с Заказчиком
	
	
	

	
	
	Нанесение логотипа Заказчика
	Наличие
	
	
	

	
	
	Дизайн нанесения
	Итоговый дизайн нанесения согласовывается с Заказчиком
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