

Приложение № 1

к извещению о проведении электронного аукциона

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту служебного автомобиля Форд Транзит Северо-Кавказского филиала ФГБУ ЦЭПП МЧС России
1. Заказчик: ФГБУ ЦЭПП МЧС России;
2. Местонахождение получателя услуг: 357433, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Промышленная, д.7.
3. Наименование объекта закупки: оказание Услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту служебного автомобиля Форд Транзит Северо-Кавказского филиала ФГБУ ЦЭПП МЧС России (далее – Услуги).
3.1. ОКПД 2: 45.20.11.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки.
4. Срок оказания Услуг: с даты заключения Контракта по 31.12.2026. 
5. Наименование автомобилей Заказчика, в отношении которых оказываются Услуги:
	№ п/п
	Наименование автомобилей
	Идентификационный номер автомобиля (VIN)

	1.
	FORD TRANSIT F22706, 2021 года выпуска, пробег 44 000 км.
	XUSF22706M0000021


6. Перечень оказываемых Услуг: 
6.1. Техническое обслуживание транспортных средств Заказчика, в том числе:

- диагностика системы питания двигателя;
- диагностика системы электрооборудования, в т.ч. компьютерная диагностика систем управления двигателем и другими агрегатами транспортного средства, восстановление оригинального программного обеспечения и заводских настроек;
- диагностика системы кондиционирования и установок «климат-контроль»;

- диагностику тормозной системы, передней и задней подвески, в т.ч. системы АВS, противобуксовочной системы, системы курсовой устойчивости; 
- регламентные работы, связанные с эксплуатацией транспортного средства 
с соблюдением оригинального регламента, рекомендуемого заводом- изготовителем;
- регулировочные работы, в т.ч. регулировка схода – развала колес 
на компьютерном стенде, с возможностью регулировки параметров задней подвески;
- проверка и регулировка света фар.
6.2. Ремонт транспортных средств Заказчика и их агрегатов, в том числе:
- ремонт коробки переключения передач, а также автоматической коробки переключения передач;
- ремонт ходовой части, в том числе шиномонтажные работы и балансировка колес на динамическом стенде с компьютерной диагностикой дисбаланса; 
- ремонт или замена двигателя внутреннего сгорания, в том числе с полной переборкой двигателя;
- ремонт системы питания двигателя, диагностика с использованием стенда проверки системы питания;
- ремонт электрооборудования, в том числе агрегатов электрооборудования;  
- ремонт выпускной системы, в т.ч. с системой нейтрализации выпускных газов;
- ремонт, зарядка и замена аккумуляторных батарей;
- ремонт и заправка систем кондиционирования;
- ремонта агрегатов.
6.3. Ремонт кузова, в том числе:
- работы по восстановлению геометрии кузова на стапеле;
- жестяные работы по ремонту кузова;
- замена элементов конструкции кузова;
- устранение повреждений кузова с использованием сварки, в том числе газовой;
- устранение повреждений кузова с использованием полимерных клеев 
и мастик, в том числе ремонт пластиковых элементов кузова и восстановление антикоррозийных покрытий;
- замена стекол;
- ремонт и замена элементов интерьера транспортного средства;
- окраска кузова и дисков колес, в т.ч. с компьютерным подбором цвета.

7. Требования к Исполнителю.
7.1. Станция технического обслуживания Исполнителя должна иметь возможность производить диагностику, техническое обслуживание, ремонт транспортных средств.

7.2. Станция технического обслуживания автомобилей Исполнителя должна находиться не далее 35-ти километров от места базирования автотранспорта Заказчика (Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Промышленная, дом 7) и меть свободные подъездные пути к месту оказания Услуг. 
7.3. В связи с наличием в парке Заказчика автобусов, место оказания Услуг (въезд, выезд, производственное помещение для проведения работ, мойка) должно позволять проводить работы с транспортными средствами, имеющими максимальную длину – 6700 мм, максимальную ширину – 2800 мм, максимальную высоту – 3500 мм.

7.4. В случае невозможности транспортировки неисправного транспортного средства Заказчика Исполнитель в течении 2-х часов предоставляет эвакуацию. Расходы, связанные с эвакуацией транспортных средств Заказчика, оплачиваются за счет Исполнителя.
7.5. Исполнитель обязан иметь достаточный штат подготовленных специалистов высокой квалификации, связанных с ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств.

8. Требования к оказанию Услуг.
8.1. Оказываемые Услуги должны соответствовать всем техническим условиям, правилам, нормам и стандартам, установленным в Российской Федерации.

8.2. В рамках оказываемых Услуг Заказчик вправе предоставлять Исполнителю имеющиеся у него (Заказчика) в наличии запасные части, узлы, детали, материалы.

8.3. Запасные части, узлы, детали, материалы, устанавливаемые и применяемые Исполнителем в рамках оказания Услуг, должны быть оригинальными, разрешенными (рекомендованными) производителями транспортных средств, новыми, не восстановленными, не бывшими в употреблении. Товарный знак применяемых Исполнителем при оказании услуг запасных частей, узлов, деталей, материалов согласовывается с Заказчиком.
Стоимость запасных частей, узлов, деталей, материалов, устанавливаемых и применяемых Исполнителем в рамках оказания услуг, не должна превышать стоимости указанных запасных частей, узлов, деталей 
и материалов у специализированных организаций, осуществляющих гарантийное 
и послегарантийное обслуживание (ремонт) транспортных средств.

8.4. Исполнитель должен использовать оригинальные или рекомендованные и одобренные заводом-изготовителем моторные масла и специальные жидкости. Перечень используемых моторных масел и специальных жидкостей Исполнитель согласовывает с Заказчиком.

8.5. По требованию Заказчика, Исполнитель обязан перед началом оказания Услуг представить сертификаты и/или декларации соответствия на используемые запасные части, узлы, детали, материалы.
8.6. Запасные части, узлы и детали, снятые с транспортного средства для замены на новые, должны быть возвращены Заказчику в упаковке от соответствующих установленных новых узлов и деталей или, по предварительному согласованию с Заказчиком, Исполнитель производит их утилизацию. 

8.6.1. Исполнитель производит своими силами и за свой счет утилизацию запасных частей, расходных материалов, масел, аккумуляторных батарей, автомобильных шин после проведения технического обслуживания и (или) ремонта транспортных средств.
8.7. Оказание Услуг, а также время их проведения должны осуществляться 
в соответствии с объемами нормо-часов, установленными заводом-изготовителем (официальным дилером) и не превышать указанные объемы нормо-часов.

8.8. Подсчет нормо-часов по всем оказываемым Услугам должен осуществляться с учетом вычитания повторяющихся операций на основе экспертных программ EUROTAX или аналогов.

8.9. Все Работы, в рамках оказываемых Услуг, должны выполнятся 
в соответствии с установленными эксплуатационными и ремонтными нормами, рекомендациями (инструкциями) заводов-изготовителей в строгом соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Правилами оказания Услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.2001 № 290, 
ГОСТ 33997-2016 «Межотраслевой стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки».
8.10. Исполнитель обязан предоставить персональных мастер-консультантов 
по сервису.
8.11. Услуги должны быть оказаны Исполнителем 
с использованием современных компьютеризированных средств диагностики, современного технологического оборудования, метрологических средств 
и инструментов, рекомендованных производителями транспортных средств.
8.12. Исполнитель обязан обеспечить возможность нахождения представителя Заказчика в ремонтной зоне, непосредственно рядом с транспортными средствами во время оказания Услуг, с учетом соблюдения технологического режима работ, правил техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии.
8.13. В целях сохранности транспортных средств Заказчика, переданных Исполнителю для оказания Услуг, Исполнитель должен обеспечить их надлежащее хранение. 

8.14. Исполнитель несет полную материальную ответственность 
за сохранность транспортных средств Заказчика и установленного на транспортные средства Заказчика специального оборудования, с момента приема указанных транспортных средств на оказание Услуг до передачи Заказчику. 
8.15. В день окончания оказания Услуг Исполнитель обязан уведомить Заказчика о готовности транспортных средств.
9. Порядок определения объема оказываемых Услуг. 

9.1. При передаче Заказчиком транспортных средств для оказания Услуг Сторонами оформляется и подписывается заказ-наряд, в котором указывается объем оказываемых Услуг (количество нормо-часов по каждой операции), перечень запасных частей, применяемых для оказания Услуг, стоимость оказываемых Услуг 
и срок их выполнения.

9.2. В случае выявления в ходе оказания Услуг необходимости проведения дополнительных работ, не отмеченных при составлении заказ-наряда, Исполнитель незамедлительно информирует об этом Заказчика и указывает их стоимость и срок выполнения.

9.3. Стоимость оказываемых Исполнителем Услуг указывается в каждом заказ-наряде.

10. Сроки оказания Услуг.

10.1. Исполнитель выполняет работы с момента прибытия транспортных средств Заказчика для оказания услуг в следующие сроки:
- техническое обслуживание – не более 1-го рабочего дня;
- слесарные работы – не более 3-х рабочих дней;
- ремонт двигателя, автоматической коробки переключения передач, механической коробки переключения передач – не более 5-и рабочих дней;
- ремонт электрооборудования – не более 3-х рабочих дней;
- диагностические работы – не более 1-го рабочего дня;
- жестяно-сварочные работы – не более 5-и рабочих дней;
- арматурные работы – не более 4-х рабочих дней;
- окраска деталей кузова – не более 3-х рабочих дней.
10.2. Срок выполнения двух и более видов работ в рамках оказываемых Услуг не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней.
10.3. Срок оказания Услуг включает в себя срок поставки запасных частей, узлов, деталей, материалов применяемых при оказании Услуг.

Начальник
Северо-Кавказского филиала  

ФГБУ ЦЭПП МЧС России                                                                   П.Р. Кинасов 

	Начальник 

отделения (обеспечения деятельности)                                             С.А.Ушаков
Северо-Кавказского филиала    
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