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ОКПД2-17.29.11.110
Термоэтикетка с защитным верхним слоем: влаго-, морозо- и износостойкая
Размер 43×25 мм
Тип термоэтикетки – ТОП
Плотность 70 г/м²
Этикеток в рулоне 1000 шт.
Диаметр втулки 40 мм

