Спецификация
	№ п/п
	Наименование товара, входящего в объект закупки
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться эквивалентность/соответствие)

	
	
	
	
	Показатель, ед. изм.
	Значение
	Единица измерения характеристики

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Интерактивная панель Lumien
	шт
	1
	Диагональ матрицы дисплея
	≥ 85  и  < 90
	Дюйм (25,4 мм)

	
	
	
	
	Разрешение матрицы дисплея по вертикали, пиксель
	≥ 2100
	

	
	
	
	
	Разрешение матрицы дисплея по горизонтали, пиксель
	≥ 3000
	

	
	
	
	
	Высота панели
	≥ 1100  и  < 1200
	Миллиметр

	
	
	
	
	Ширина панели
	≥ 1750
	Миллиметр

	
	
	
	
	Толщина панели
	≥ 80  и  < 100
	Миллиметр

	
	
	
	
	Вес панели
	≥ 60 и < 70
	Килограмм

	
	
	
	
	Условия эксплуатации
	В помещении
	

	
	
	
	
	Наличие антибликового защитного стекла
	Да
	

	
	
	
	
	Материал корпуса
	Металл
	

	
	
	
	
	Количество точек касания
	≥ 20
	Штука

	
	
	
	
	Разрешение сенсора касания
	≤ 1
	Миллиметр

	
	
	
	
	Статическая контрастность дисплея
	≥1200:1
	

	
	
	
	
	Тип подсветки
	Прямая светодиодная
	

	
	
	
	
	Тип сенсорной технологии
	Инфракрасная
	

	
	
	
	
	Тип стилусов для работы с панелью
	Безбатарейный
	

	
	
	
	
	Тип системы охлаждения корпуса интерактивной панели
	Пассивное
	

	
	
	
	
	Яркость экрана, кд/м2
	≥ 400
	

	
	
	
	
	Поддержка разрешения 3840х2160 пикселей (при 60 Гц)
	Да
	

	
	
	
	
	Объем накопителя встроенного вычислительного блока
	≥ 64
	Гигабайт

	
	
	
	
	Объем оперативной памяти встроенного вычислительного блока
	≥ 8
	 Гигабайт

	
	
	
	
	Возможность игнорирования касаний экрана ладонью
	Да
	

	
	
	
	
	Возможность использования ладони в качестве инструмента стирания
	Да
	

	
	
	
	
	Возможность подключения к сети Ethernet беспроводным способом (Wi-Fi)
	Да
	

	
	
	
	
	Возможность подключения к сети Ethernet проводным способом
	Да
	

	
	
	
	
	Возможность удаленного включения
	Да
	

	
	
	
	
	Возможность удаленного управления и мониторинга через RS-232
	Да
	

	
	
	
	
	Время отклика матрицы дисплея (от серого к серому), мс
	≤ 8
	

	
	
	
	
	Время отклика сенсора касания, мс
	≤ 10
	

	
	
	
	
	Встроенные функции распознавания объектов касания
	Да
	

	
	
	
	
	Высота срабатывания сенсора от поверхности экрана
	≤ 2
	Миллиметр

	
	
	
	
	Количество HDMI входов на лицевой панели для подключения внешних устройств
	≥ 2
	Штука

	
	
	
	
	Количество встроенных портов Ethernet для подключения дополнительных устройств
	≥ 2
	Штука

	
	
	
	
	Количество входов аудиосигнала линейного уровня
	≥ 1
	 Штука

	
	
	
	
	Количество входов аудиосигнала микрофонного уровня
	≥ 2
	Штука

	
	
	
	
	Количество выходов аудиосигнала
	≥ 3
	Штука

	
	
	
	
	Количество поддерживаемых стилусов одновременно
	≥ 20
	Штука

	
	
	
	
	Количество портов USB 3.0 Type A
	≥ 4
	Штука

	
	
	
	
	Количество свободных портов USB 2.0 Type A
	≥ 1
	Штука

	
	
	
	
	Количество свободных портов USB Type A на лицевой панели
	≥ 2
	Штука

	
	
	
	
	Количество стилусов в комплекте поставки
	≥ 2
	Штука

	
	
	
	
	Наличие встроенного вычислительного блока
	Да
	

	
	
	
	
	Наличие встроенной акустической системы
	Да
	

	
	
	
	
	Наличие закаленного защитного стекла
	Да
	

	
	
	
	
	Наличие интегрированного датчика освещенности для автоматической коррекции яркости подсветки
	Да
	

	
	
	
	
	Наличие крепления в комплекте
	Да
	

	
	
	
	
	Способ крепления стилуса
	Магнитный (на панели)
	

	
	
	
	
	Наличие пульта дистанционного управления в комплекте
	Да
	

	
	
	
	
	Наличие дополнительного вычислительного блока
	Да
	

	
	
	
	
	Тип слота на корпусе для установки дополнительного вычислительного блока 
	OPS
	

	
	
	
	
	Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС Android
	Да
	

	
	
	
	
	Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС ChromeOS
	Да
	

	
	
	
	
	Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС MacOS
	Да
	

	
	
	
	
	Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС Windows
	Да
	

	
	
	
	
	Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС iOS
	Да
	

	
	
	
	
	Наличие функции двойного написания
	Да
	

	
	
	
	
	Версия оперативной памяти DDR дополнительного вычислительного блока
	≥ 4
	

	
	
	
	
	Количество HDMI выходов дополнительного вычислительного блока
	≥ 2
	Штука

	
	
	
	
	Количество портов USB 3.0 Type A дополнительного вычислительного блока
	≥ 4
	Штука

	
	
	
	
	Максимальный поддерживаемый объем накопителя дополнительного вычислительного блока
	≥ 512
	Гигабайт

	
	
	
	
	Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти дополнительного вычислительного блока
	≥ 32
	Гигабайт

	
	
	
	
	Наличие твердотельного накопителя
	Да
	

	
	
	
	
	Частота оперативной памяти дополнительного вычислительного блока
	≥ 3200
	

	
	
	
	
	Наличие встроенного микрофона
	Нет
	

	
	
	
	
	Наличие встроенной камеры
	Нет
	

	
	
	
	
	Наличие лотков для хранения стилусов
	Нет
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