ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку Холодильника Бирюса 122 либо эквивалент

Количество 1 шт.
Место поставки товара: 360017, г. Нальчик, ул. Чернышевского, дом 19
Срок поставки товара: 5 рабочих дней
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с Российским законодательством.
Качество Товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и техническим регламентам, и требованиям настоящего Контракта.
На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет 12 месяцев, за исключением Товара на который производитель устанавливает меньший гарантийный срок, либо Товара, не имеющего гарантийного срока.

Общие данные
	Категория
	2-х камерный холодильник

	Общий объем
	150 л

	Количество компрессоров
	1 компрессор

	Хладагент
	R-600a

	Уровень шума
	40 дБа

	Управление
	электромеханическое

	Гарантия производителя
	3 года

	Цвет
	белый


Конструкция
	Расположение морозильной камеры
	вверху

	Ручки дверей
	встроенные

	Возможность перенавешивания дверей
	есть

	Опоры
	впереди 2 регулировочные опоры, сзади 2 ролика


Холодильная камера
	Объем холодильной камеры
	115 л

	Размораживание камеры
	автоматическая система оттаивания

	Температурный режим
	от 0 до 8 °C

	Количество полок
	3 полки, из них 2 переставляемые по высоте

	Материал полок
	закаленное стекло (нагрузка до 30 кг)

	Ящики для овощей
	1 ящик

	Дверные корзины
	3 шт

	Внутренние освещение
	LED-подсветка на потолке

	Принадлежности
	2 подставки для яиц


Морозильная камера
	Объем камеры
	35 л

	Размораживание камеры
	ручная разморозка

	Температура хранения
	не более -18 °C

	Количество отделений
	1 полка

	Возможность замораживания
	не менее 2,5 кг/сутки

	Время сохранения температуры при отключении электроэнергии
	время повышения температуры от -18 до -9 °C не менее 10 часов


Энергоэффективность
	Класс энергопотребления
	A

	Климатический класс
	N, ST, температура окружающего воздуха +16...+38 °C

	Потребление электроэнергии
	0,66 кВт*ч/24 часа

	Номинальная потребляемая мощность
	65 Вт


Габариты и вес
	Высота
	122,5 см

	Ширина
	48 см

	Глубина
	60,5 см


· Комплектация:
холодильник, полки, лоток для яиц, инструкция, упаковка
