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Описание объекта закупки

на оказание услуг по подаче электрической энергии (мощности).

1.Наименование оказываемых услуг: 

Оказание услуг по подаче электрической энергии (мощности) для нужд подразделения Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, расположенного по адресу: Красноярский край, Эвенкийский район, п(с) Ванавара, ул. Пайгинская 1.
Код товаров, работ, услуг в соответствии с общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности: 35.12.10.110
2. Сроки оказания услуг: Исполнитель осуществляет оказание услуг со дня, следующего за днем заключения Контракта и до «20» декабря 2026 года (включительно).         

3. Условия оказания услуг:

Исполнитель осуществляет оказание услуг по подаче электрической энергии (мощности) через присоединённую сеть (или путём заключения договоров с третьими лицами), обеспечивает передачу электрической энергии и предоставление иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергией Заказчика в точке поставки Заказчика, в объёме, установленном согласно Технических, функциональных характеристик покупаемой электрической энергии (мощности) токоприемников. 

Описание токоприёмников:

Максимальная мощность – 5 кВт;

Максимальный уровень напряжения в точке присоединения - 230 В.

Категория по надёжности электроснабжения – 3 категория.

Потребность Заказчика в электроэнергии составляет   8 400 кВт/ч.

4. Место оказания услуг: Красноярский край, Эвенкийский район, п(с) Ванавара, ул. Пайгинская 1.
На территории Заказчика на опоре электропередачи находится электросчетчик:

	№

п/п
	Место установки,

№ счетчика
	Тип
	Напряжение, В

	1
	п(с) Ванавара, ул. Пайгинская 1. территория пожарного депо, № 01142128032549
	РИМ СА4У-510
	3x220/380


5. Требования к качеству покупаемой электрической энергии(мощности): 
Качество электрической энергии должно соответствовать требованиям ГОСТ 33073-2014 Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения», утверждёным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 декабря 2014 г. N 1948-ст. Межгосударственный стандарт ГОСТ 33073-2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г.

Оказываемые услуги должны обеспечивать круглосуточное устойчивое электроснабжение объектов Заказчика.

6. Перечень точек покупки электрической энергии (мощности) и максимальной                        

    присоединенной мощност

	№

п/п
	Место установки
	№ заводской
	Тип
	Напр. В
	Ток, А

	1
	п(с) Ванавара, ул. Пайгинская 1. территория пожарного депо
	 01142128032549 
	РИМ СА4У-510
	3x220/380
	3 х 5 


7. Характеристики оказываемых услуг:
Исполнитель обеспечивает подачу Заказчику согласованное количество энергии через присоединенную сеть, при наличии у него, отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям Исполнителя, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления электроэнергии, а Заказчик принимает и оплачивает полностью и своевременно указанные услуги, а также соблюдает режим ее потребления, если иной режим не согласован отдельно сторонами, обеспечивает безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

Качество электрической энергии должно соответствовать требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям.

Сторонами должно быть согласовано количество энергии (заявка Заказчика), подаваемой Заказчику через присоединенную сеть, с распределением по месяцам (иным периодам). 

 
При изменении производственных потребностей у Заказчика, в силу которых может значительно, возрасти или снизиться потребление энергии, Заказчик обязуется немедленно информировать об этом Исполнителя. Стороны при этом, исходя из своих производственных потребностей и возможностей, должны вернуться к согласованию при новых обстоятельствах вопроса об общих объемах (количестве) подаваемой Заказчику энергии.

В случаях возникновения необходимости изменения Заказчиком количества потребляемой им энергии Исполнитель обязуется обеспечить Заказчику такую возможность при условии возмещения последним расходов, понесенных Исполнителем в связи с обеспечением подачи энергии не в обусловленном количестве. 

Количество поданной Исполнителем и использованной Заказчиком энергии определяется в соответствии с данными учета о ее фактическом потреблении, фиксируемым приборами Заказчика (Исполнителя) по учету потребления энергии.

Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии допускаются по соглашению сторон, кроме случаев, когда техническое состояние (что должно быть подтверждено документально органом энергонадзора) энергетических установок Заказчика угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности людей.

О перерыве в подаче, прекращении или об ограничении подачи энергии Исполнитель обязуется предупредить Заказчика не позднее, чем за 24 часа до фактического отключения или ограничения подачи энергии по указанным выше основаниям.

Допустимое число часов отключения электроэнергии в год, не связанное с неисполнением Заказчиком обязательств, а также с обстоятельствами непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими ответственность Исполнителя и иных субъектов электроэнергетики перед Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта, и сроки восстановления энергоснабжения определяются Заказчиком и Исполнителем в зависимости от конкретных параметров схемы электроснабжения, наличия резервных источников питания и особенностей технологического процесса Заказчика, но не могут быть более соответствующих величин, предусмотренных Правилами розничных рынков для третьей категории надёжности.


