ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ:

Поставка стеклянного реактора
ИКЗ: 261772802124977280100100020000000244
1. Заказчик.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова Российской академии наук (ИСПМ РАН).

2. Общие положения.
Настоящее описание объекта закупки содержит основные требования к поставке стеклянного реактора (далее - Товар):
	№
	Код ОКПД2
	Наименование и характеристики товара
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	28.99.39.190
	Реактор стеклянный RBG1 объемом 1 л в комплекте, RULLAB Basic/Standard или эквивалент, соответствующий техническим характеристикам, установленным разделом 11 настоящего Описания объекта закупки
	1
	шт.


При указании в настоящем Описании объекта закупки товарного знака такое указание сопровождается словами «или эквивалент». Эквивалентным признается Товар, соответствующий всем техническим, функциональным, качественным характеристикам и требованиям к комплектации, установленным настоящим Описанием объекта закупки.
3. Цель закупки

Целью закупки является приобретение стеклянного реактора, необходимого для выполнения научно-исследовательских работ и проведения химических синтезов в рамках государственного задания ИСПМ РАН.
4. Требования к качеству Товара

4.1. Поставляемый Товар должен соответствовать наименованию, техническим характеристикам, функциональным параметрам и комплектации, указанным в разделах 2 и 11 настоящего Описания объекта закупки.

4.2. Товар должен быть новым, ранее не использованным, не находившимся в ремонте, не восстановленным и не собранным из бывших в эксплуатации комплектующих.

4.3. Товар не должен иметь механических повреждений, следов коррозии, загрязнений, сколов, трещин, нарушения целостности стеклянных элементов или иных недостатков, влияющих на безопасность и возможность эксплуатации.

4.4. Все элементы и комплектующие Товара должны быть совместимы между собой и обеспечивать работоспособность реактора в пределах установленных технических характеристик.

4.5. Товар должен поставляться полностью укомплектованным, собранным либо подготовленным к сборке и последующему вводу в эксплуатацию без необходимости приобретения дополнительных элементов, прямо предусмотренных комплектацией настоящего Описания объекта закупки.

4.6. Товар должен сопровождаться эксплуатационной документацией производителя.
5. Применение национального режима

При осуществлении закупки применяются запреты, ограничения и преимущества, предусмотренные статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и принятыми в соответствии с ней нормативными правовыми актами, в части, применимой к товарам, являющимся объектом закупки.

Участник закупки указывает страну происхождения предлагаемого Товара и представляет подтверждающие документы и сведения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и условиями закупки.
6. Обязанности Поставщика
6.1. Поставщик осуществляет за свой счет упаковку, маркировку, транспортировку, страхование при необходимости, погрузочно-разгрузочные работы и доставку Товара по адресу Заказчика.

6.2. Поставщик обеспечивает перемещение Товара до склада либо иного помещения Заказчика, согласованного с представителем Заказчика.

6.3. Поставщик обязан обеспечить сохранность Товара и его комплектующих при транспортировке, погрузке, разгрузке и передаче Заказчику.

6.4. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику документы, предусмотренные разделом 8 настоящего Описания объекта закупки.

6.5. Документы должны быть представлены на русском языке либо сопровождаться переводом на русский язык.

6.6. Все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по поставке Товара, включаются в цену Контракта и дополнительно Заказчиком не оплачиваются.
7. Условия поставки

7.1. Место поставки Товара: Российская Федерация, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 70.

7.2. Срок поставки Товара: не более 80 рабочих дней с даты заключения Контракта.

7.3. Дата и время поставки предварительно согласовываются с представителем Заказчика не менее чем за 2 рабочих дня до предполагаемой даты поставки.

7.4. Поставка осуществляется в рабочие дни с 10:00 до 18:00 по местному времени места поставки.

7.5. Частичная поставка Товара и его отдельных комплектующих не допускается.

7.6. Товар должен быть поставлен единовременно в полной комплектации.

8. Условия приемки и требования по документальному сопровождению товара.

8.1. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику следующие документы:

– счет на оплату;

– универсальный передаточный документ или товарную накладную;

– технический паспорт Товара;

– руководство или инструкцию по эксплуатации;

– документы, содержащие сведения о технических характеристиках и комплектации Товара;

– гарантийный талон или иной документ, подтверждающий гарантийные обязательства Поставщика или производителя;

– сертификат или декларацию о соответствии, если наличие таких документов является обязательным для данного вида Товара;

– документы, подтверждающие качество и безопасность Товара, если их оформление предусмотрено законодательством Российской Федерации или производителем;

– иные документы, предусмотренные Контрактом и законодательством Российской Федерации.

8.2. Датой поставки Товара считается дата доставки Товара Заказчику в полной комплектации и предоставления Поставщиком документов, указанных в пункте 8.1 настоящего Описания объекта закупки.

8.3. При доставке Товара Стороны подписывают универсальный передаточный документ или товарную накладную. Подписание указанных документов подтверждает получение Товара по количеству товарных мест и не является окончательной приемкой Товара по качеству, комплектности и техническим характеристикам.

8.4. Экспертиза Товара на соответствие условиям Контракта и настоящего Описания объекта закупки осуществляется уполномоченным представителем Заказчика и/или приемочной комиссией Заказчика. При необходимости Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

8.5. Экспертиза Товара осуществляется в срок не более 20 рабочих дней с даты поставки и включает проверку:

– количества и комплектности Товара;

– отсутствия механических повреждений, сколов, трещин и иных дефектов;

– целостности упаковки;

– соответствия наименования, производителя или товарного знака, технических характеристик и комплектации требованиям настоящего Описания объекта закупки;

– наличия и содержания сопроводительной документации;

– работоспособности Товара и его основных элементов;

– соответствия предоставленных документов условиям Контракта и законодательству Российской Федерации.

8.6. По результатам экспертизы Заказчик оформляет документ о приемке Товара либо мотивированный отказ от приемки в связи с несоответствием Товара условиям Контракта.

9. Условия оплаты

9.1. Оплата поставленного Товара осуществляется в размере 100% цены фактически поставленного и принятого Заказчиком Товара.

9.2. Оплата производится в течение 7 рабочих дней с момента одновременного выполнения следующих условий:

–
поставки Товара Заказчику в полном объеме в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки;

–
предоставления Поставщиком документов, предусмотренных Контрактом и настоящим Описанием объекта закупки;

–
проведения Заказчиком экспертизы поставленного Товара;

–
подписания Заказчиком документа о приемке Товара.

10. Особые требования к Товару

10.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям настоящего Описания объекта закупки, Контракта, нормативно-технической документации производителя и обязательным требованиям, применимым к соответствующему виду лабораторного оборудования.

10.2. Товар должен быть пригоден для проведения научно-исследовательских работ и химических синтезов в пределах технических характеристик, установленных производителем.

10.3. Конструкция Товара должна обеспечивать безопасное размещение реакторной емкости, привода перемешивания, панели управления и иных комплектующих на стационарной опорной конструкции.

10.4. Все стеклянные элементы должны быть изготовлены из боросиликатного стекла, если иное прямо не предусмотрено техническими характеристиками.

10.5. Элементы, контактирующие с реакционной средой, должны быть изготовлены из химически стойких материалов, предусмотренных разделом 11 настоящего Описания объекта закупки.

10.6. Поставщик гарантирует качество, безопасность, комплектность и работоспособность Товара в соответствии с требованиями Контракта, настоящего Описания объекта закупки и документации производителя.

11. Технические характеристики и комплектация Товара
	№
	Наименование характеристики
	Требуемое значение

	1
	Объем реакторной емкости
	1 л

	2
	Рабочий диапазон температур
	нижняя граница не выше −60 °C, верхняя граница не ниже +200 °C

	3
	Материал реакторной емкости
	боросиликатное стекло

	4
	Максимальное остаточное давление при работе под вакуумом
	не более −0,095 МПа

	5
	Наличие рубашки у реакторной емкости
	наличие

	6
	Количество горл/муфт крышки
	5

	7
	Материал крышки
	боросиликатное стекло

	8
	Размер центрального горла
	не менее 40 мм

	9
	Размер шлифов боковых горл/муфт
	24/29

	10
	Уплотнительное кольцо
	наличие

	11
	Патрубки рубашки с оливами
	наличие

	12
	Донный клапан с нулевым мертвым объемом
	наличие

	13
	Материал донного клапана
	политетрафторэтилен

	14
	Боковой отвод донного слива с оливой
	наличие

	15
	Спиральный конденсатор
	не менее 1 шт.

	16
	Материал спирального конденсатора
	боросиликатное стекло

	17
	Длина спирального конденсатора
	не менее 300 мм

	18
	Патрубки с оливами в конденсаторе
	наличие

	19
	Керн 24/29 в конденсаторе
	наличие

	20
	Термодатчик
	не менее 1 шт.

	21
	Возможность подключения термодатчика к панели управления
	наличие

	22
	Капельная воронка с обводом
	не менее 1 шт.

	23
	Материал капельной воронки
	боросиликатное стекло

	24
	Объем капельной воронки
	не менее 250 мл

	25
	Градуировка капельной воронки
	наличие

	26
	Кран капельной воронки
	наличие

	27
	Керн 24/29 в капельной воронке
	наличие

	28
	Заглушка
	не менее 1 шт.

	29
	Материал заглушки
	боросиликатное стекло

	30
	Керн 24/29 в заглушке
	наличие

	31
	Совместимость заглушки с горлом капельной воронки
	наличие

	32
	Адаптер для подачи вакуума
	наличие

	33
	Материал адаптера для подачи вакуума
	боросиликатное стекло

	34
	Керн 24/29 в адаптере для подачи вакуума
	наличие

	35
	Совместимость адаптера с конденсатором
	наличие

	36
	Адаптер для подвода газа с краном
	не менее 1 шт.

	37
	Материал адаптера для подвода газа
	боросиликатное стекло

	38
	Керн 24/29 в адаптере для подвода газа
	наличие

	39
	Гильза для установки датчика температуры в горле реактора
	не менее 1 шт.

	40
	Материал гильзы
	сталь с внешним покрытием из политетрафторэтилена

	41
	Адаптер для крепления гильзы в горле реактора
	не менее 1 шт., материал — политетрафторэтилен

	42
	Керн адаптера гильзы
	24/29

	43
	Мотор
	не менее 1 шт.

	44
	Мощность мотора
	не менее 90 Вт

	45
	Диапазон скорости перемешивания
	от 0 до не менее 1000 об/мин

	46
	Панель управления
	не менее 1 шт.

	47
	Отображение скорости перемешивания
	наличие

	48
	Отображение текущей температуры в реакторе
	наличие

	49
	Крепление панели управления на несущей конструкции
	наличие

	50
	Затвор для вала мешалки
	не менее 1 шт.

	51
	Материал затвора для вала мешалки
	политетрафторэтилен

	52
	Перемешивающий элемент
	не менее 1 шт.

	53
	Конфигурация перемешивающего элемента
	якорь с раскрывающимися лопастями

	54
	Материал перемешивающего элемента
	нержавеющая сталь с покрытием из политетрафторэтилена

	55
	Стационарная опорная конструкция
	не менее 1 шт.

	56
	Материал стационарной опорной конструкции
	нержавеющая сталь

	57
	Вертикальная цельнолитая опора в несущей конструкции
	наличие

	58
	Крепление привода на несущей конструкции
	не менее чем к трем опорам

	59
	Опорное двухсоставное кольцо для фиксации реакторной емкости сверху
	наличие

	60
	Кольцо, фиксирующее крышку реактора
	наличие

	61
	Винт с барашковой головкой
	не менее 3 шт.


Предложенный участником закупки эквивалент должен одновременно соответствовать всем характеристикам и требованиям к комплектации, указанным в настоящем разделе.

12. Требования к упаковке, маркировке и транспортировке Товара
12.1. Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении до момента приемки Заказчиком.

12.2. Упаковка должна обеспечивать защиту Товара, в том числе стеклянных элементов, от влаги, пыли, загрязнений, ударов, вибрации, механических повреждений и воздействия иных факторов.

12.3. Стеклянные элементы должны быть надежно закреплены внутри упаковки и отделены друг от друга защитными материалами.

12.4. Упаковка не должна иметь повреждений, следов вскрытия, намокания или иных нарушений, способных повлиять на сохранность Товара.

12.5. На упаковке должна быть нанесена маркировка, позволяющая идентифицировать Товар, производителя, модель, количество товарных мест и условия безопасной транспортировки.

12.6. При необходимости упаковка должна содержать манипуляционные знаки «Хрупкое. Осторожно», «Верх» и иные обозначения, предусмотренные документацией производителя.

12.7. Транспортировка должна осуществляться способом, исключающим повреждение стеклянных, металлических, электрических и иных элементов Товара.

13. Гарантийные обязательства
13.1. Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара.

13.2. Гарантия распространяется на реактор, мотор, панель управления, стеклянные элементы, соединительные элементы и иные комплектующие, за исключением повреждений, возникших вследствие нарушения Заказчиком установленных производителем правил эксплуатации.

13.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки либо заменить неисправный Товар или его комплектующие.

13.4. Срок устранения недостатков не должен превышать 20 рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего уведомления Заказчика.

13.5. Если устранение недостатков невозможно либо одинаковый недостаток выявлен повторно, Поставщик обязан заменить Товар или соответствующий комплектующий элемент товаром надлежащего качества.

13.6. Все расходы по диагностике, ремонту, замене, транспортировке и возврату неисправного Товара в течение гарантийного срока несет Поставщик.

13.7. На период устранения недостатков гарантийный срок продлевается на количество дней, в течение которых Товар не мог использоваться Заказчиком.

14. Представитель Заказчика
Младший научный сотрудник Хмельницкая А.Г. E-mail: alina.khmelnitskaya@ispm.ru

