
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку медицинского изделия
1. Общие положения
1.1. Наименование заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный научно-клинический центр детей и подростков Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России»)
1.2. Место нахождения заказчика: г. Москва, ул. Москворечье д. 20. 
1.3. Предмет закупки: поставка системы меридианной диагностики организма
2. Описание объекта закупки	
2.1. Наименование, характеристика и количество товара:

	№
	Наименование товара в соответствии с КТРУ
	Код КТРУ /ОКПД2
	Наименование характеристики
	Значение параметра
	Ед изм
	Инструкция
	Обоснование дополнительных характеристик

	1
	Система меридианной диагностики организма

	26.60.12.119-00000399
	Устройство ввода информации предназначено для регистрации и ввода в персональный компьютер (ПК) сигналов о частоте сердечных сокращений (ЧСС) и вариабельности ритма сердца (ВРС) с целью оценки функционального состояния и ресурсов организма.
Изделие не предназначено для:
функциональной диагностики сердечно-сосудистых заболеваний!
самостоятельного использования детьми младше 12 лет и лицами с ограниченными возможностями.
Изделие не оказывает влияние на организм человека и не имеет абсолютных противопоказаний к применению

	1
	шт
	
	

	
	
	
	Характеристики

	
	
	
	Количество одновременно регистрируемых отведений ЭКГ
	1
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	Частота дискретизации сигнала ЭК
	1024 
	ГЦ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	Разрядность данных
	12 
	бит
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	Диапазон регистрируемых амплитуд входного сигнала, мкВ
	от ±2 до ±1000 
	мкВ
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	Отклонение амплитуды сигнала на выходе комплекса от входного значения на частоте 15 Гц:
	
	
	
	

	
	
	
	· при амплитуде входного сигнала ±2 мкВ, %
	±20
	·             
·     %

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	· при амплитуде входного сигнала ±5 мкВ

	±10
	·       %

	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	· при амплитуде входного сигнала ±100 мкВ
	±5
	·       %

	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	Диапазон регистрируемых частот входного сигнала
	от 1 до 35 
	ГЦ
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	Отношение величины сигнала на выходе комплекса к сигналу на входе при размахе входного сигнала 2000 мкВ:
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	· на частотах 1 Гц и 35 Гц

	70-75
	 %
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	· на частоте 6 Гц

	80-100
	 %
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	амплитуда собственных шумов, приведенных ко входу, не более
	±2 
	мкВ
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	Ток утечки на пациента в режиме единичного нарушения при напряжении 500 В, не более
	5
	В
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	Интерфейс связи с компьютером
	USB
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	Напряжение питания прибора
	5
	В
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	Потребляемый ток, не более
	200 
	мА
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	Габариты прибора
	150 х 95 х 30 
	см
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	Масса прибора, не более
	≥ 300
	г
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	Электроды
	Для регистрации биопотенциалов сердца
детские
	шт
	Наличие
	

	
	
	
	Программный модуль
	Оценка вариабельности ритма сердца ( спектральный анализ, индексы временного анализа) и вегетативного баланса 
	
	Наличие
	

	
	
	
	Подписка на программное обеспечение
	1 
	год
	Наличие
	

	
	
	
	
	Специальная расширенная версия подписки должна включать:
1.
Диагностичесике модули

2. Реабилитационные модули
	
	[bookmark: _GoBack]Наличие
	



2.2. Поставляемый товар должен быть новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 
2.3. Срок и объем гарантии
Срок гарантии - в соответствии с технической документацией завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента передачи товара заказчику (подписания сторонами электронного документа о приемке товара).
3. Место поставки: г. Москва, ул. Москворечье д. 20.
4. Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения контракта.
5. Условия поставки товара
5.1. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку, разгрузку и иные действия, необходимые для доставки товара. 
5.2. Предоставление документов при поставке:
5.2.1. Копии сертификата соответствия или Декларации о соответствии, заверенных печатью Поставщика, на товар, подлежащий обязательной сертификации;
5.2.2. Паспорт качества товара от завода-изготовителя.
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