ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку источников бесперебойного питания

1. Общие положения
1.1. Наименование объекта закупки
Поставка источников бесперебойного питания (далее - Товар).
1.2. Источник финансирования
0. Источник финансирования
Источником финансирования являются средства субсидии федерального бюджета Российской Федерации, предоставленной в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КВР – 244, код цели 08-18-Т8 73520).
1.3. [bookmark: _30j0zll][bookmark: _1fob9te][bookmark: _3znysh7]Срок поставки Товара
Поставка в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения Контракта.
1.4. [bookmark: _2et92p0]Место поставки Товара
105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26, стр. 1.
2. Порядок поставки Товара
2.1. Товар должен быть поставлен, разгружен и размещен в местах хранения Заказчика в период исполнения Контракта в рабочие часы Заказчика с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 часов, в пятницу с 09.00 до 16.45 часов (за исключением выходных дней и дней общегосударственных праздников), в соответствии с требованиями Таблицы № 1 настоящего документа.
2.2. Весь Товар должен быть поставлен Заказчику единовременно в срок, указанный                                        в   п. 1.3. Технического задания, в соответствии с наименованием, количеством и характеристиками Товара, указанными в Таблице № 1 настоящего документа. 
3. Требования к поставляемому Товару
[bookmark: _GoBack]Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), серийно выпускаемым, не имеющим дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием в процессе эксплуатации.
4. Гарантийные обязательства
4.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается заводом-изготовителем                составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев и исчисляется со дня подписания Заказчиком документа о приемке в Единой информационной системе в сфере закупок.
4.2. Гарантийный срок распространяется на весь Товар в целом, включая все составляющие его части (комплектующие изделия).
4.3.  В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять в отношении поставленного Товара и всех составляющих (комплектующих) частей Товара замену, восстановление или ремонт, если недостатки (неисправность вызвана дефектом конструкции, некачественным материалом, некачественным производством или монтажом и не является результатом действия непреодолимой силы, нарушения правил пользования и хранения, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны Заказчика.
4.4. Срок ремонта поставляемого Товара не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок Поставщик обязан предоставить Заказчику функционально аналогичный Товар на время ремонта.
4.5.  Если Заказчик лишен возможности использовать Товар, в отношении которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок продлевается на время устранения Поставщиком соответствующих обстоятельств.
4.6. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену, восстановление или ремонт какой-либо части Товара, на такую замененную, восстановленную или отремонтированную часть Товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок такой гарантии устанавливается Поставщиком или производителем детали Товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты замены, восстановления или ремонта.
4.7. Гарантия на поставленный Товар должна быть оформлена документом, подтверждающим гарантийные обязательства (гарантия Поставщика (гарантийное письмо или иной документ) и (или) гарантия производителя (гарантийный талон либо соответствующий раздел и отметка в техническом паспорте).

5. Требования к упаковке Товара
5.1. Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки, обеспечивающей защиту Товара от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка Товара возврату Поставщику не подлежит.

Таблица № 1
	№ п/п
	Наименование Товара
Участник закупки дополнительно указывает в заявке: марку, модель, страну происхождения товара
	Наименование характеристики
	Значение характеристики 
Участник закупки указывает в заявке конкретные характеристики предлагаемого к поставке Товара
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Источник бесперебойного питания
Товарный знак (марка, модель): Powercom.
Страна происхождения товара: Китай.
КТРУ 26.20.40.110-00000001

	Активная мощность 
	300, Ватт
	шт.
	17

	
	
	Верхняя граница диапазона входного напряжения (фаза-нейтраль) без перехода в режим работы от батарей 
	280, Вольт
	
	

	
	
	Возможность замены аккумуляторной батареи пользователем
	Да
	
	

	
	
	Возможность подключения внешних батарей
	Нет
	
	

	
	
	Высота 
	150, Миллиметр
	
	

	
	
	Глубина 
	250, Миллиметр
	
	

	
	
	Ширина 
	300, Миллиметр
	
	

	
	
	Форм-фактор источника бесперебойного питания
	Отдельно стоящий
(напольный)
	
	

	
	
	Уровень шума 
	40, Децибел
	
	

	
	
	Тип используемых батарей
	Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые
	
	

	
	
	Тип
	Резервный
	
	

	
	
	Количество выходных разъемов питания с батарейной поддержкой 
	4, Штука
	
	

	
	
	Количество выходных разъемов питания без батарейной поддержки 
	4, Штука
	
	






