 Приложение № 4.1 к Положению о порядке взаимодействия структурных подразделений 
при осуществлении закупок для нужд ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

II. Техническое задание (описание объекта закупки) на закупку дозатора электронного для серологических пипеток 

	№ п/п
	Наименование товара
	ОКПД2 и/или КТРУ
	Количество
	ед. изм.
	Характеристики объекта закупки


	1. 
	Дозатор электронный для серологических пипеток 0,1-100 мл
	28.29.39.000
	1
	штука
	Дозатор DLAB Levo Me Pipette Filler подходит практически для всех широко используемых стеклянных или пластиковых пипеток. Работа одной рукой. Совместимость с большинством пластиковых и стеклянных пипеток от 0,1 до 100 мл. Легко регулируемая регулировка скорости
Сменный гидрофобный фильтр 0,45 мкм. Литий-ионный аккумулятор большой ёмкости обеспечивает длительное время работы. Скорость аспирации: 25 мл <7 с. Скорость дозирования : мотор/гравитация. Батарея: литий-ионная. Срок службы батареи более 8 часов периодического использования. Время зарядки 2-3 часа. Типы пипеток: стеклянные или пластиковые пипетки (0,1–100 мл), пипетки Пастера. Фильтр-0,45 мкм гидрофобный. Вес 200г. Объём: 0,1 – 100 мл
Данный продукт предназначен для исследовательских целей.
Арт. Levo ME 7013100200
Производитель: DLab





	Требования к поставке/приемке товара:

	[bookmark: _Hlk136428003]Документы, подтверждающие соответствие товара, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
	Не требуется

	Отгрузка Товара (место поставки)
	г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А   (Центральный склад)   

	Срок поставки
	В течение 10 рабочих дней с момента получения заявки Заказчика, в период с момента подписания Договора до 15.12.2026

	Гарантийный срок   
	12 месяцев
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