ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по ремонту металлических ограждений (сварочные и монтажные работы) 
1. Общая информация об объекте закупки: 
0. Объект закупки: Выполнение работ по ремонту металлических ограждений (сварочные и монтажные работы) на объектах Заказчика.
0. Вид услуг: ОКПД 2: 43.29.19.190 - Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в другие группировки; КТРУ: - Не применяется (в связи с отсутствием соответствующей позиции в каталоге товаров, работ, услуг).
0. Место оказания услуг: 
г. Москва, ул. Вавилова, д. 44, корп. 2 
г. Москва, ул. Новорогожская, д. 19, стр. 1.
0. [bookmark: _GoBack]Срок оказания услуг: С даты заключения контракта по 20 мая 2026 г. включительно.
0. 
	№ п/п
	Наименование, виды и перечень (содержание и объем) услуг
	Ед.изм
	Кол-во

	1.
	Выполнение работ по ремонту металлических ограждений (сварочные и монтажные работы)
	Усл.ед
	2



1. Состав и содержание работ
Подрядчик обязан выполнить комплекс работ по ремонту металлических ограждений, включая:
1. Подготовительные работы
· осмотр поврежденных участков ограждений
· определение мест дефектов (трещины, разрывы, деформация)
· очистка мест сварки от грязи, ржавчины, старых покрытий
· подготовка кромок металла под сварку
1. Сварочные работы
· заварку трещин и разрывов металлических элементов
· восстановление сварных соединений в местах разрушения
· приварку оторванных или ослабленных элементов ограждения
· приварку дополнительных усиливающих элементов (планок, накладок) при необходимости
· восстановление креплений секций ограждения
· восстановление петель и элементов ворот (при наличии в объёме работ)
1. Монтажные работы
· выравнивание деформированных участков ограждения
· установка и закрепление элементов ограждений
· восстановление геометрии конструкций
· обеспечение устойчивости ограждений
1. Завершающие работы
· зачистка сварных швов от шлака и наплывов
· удаление острых кромок
· приведение конструкций в безопасное состояние
· уборка строительного мусора
1. Требования к качеству работ
2. Работы должны выполняться в соответствии с:
· требованиями Федерального закона № 384-ФЗ
· действующими СП и СНиП
· требованиями нормативных документов в области сварочных работ
2. Сварные соединения должны:
· обеспечивать прочность и надежность конструкции
· не иметь трещин, прожогов, непроваров
· быть сплошными и равномерными
· быть очищены от шлака и наплывов
2. Отремонтированные конструкции должны:
· быть устойчивыми
· обеспечивать безопасную эксплуатацию
· соответствовать своему функциональному назначению
1. Требования к материалам:
3. Все материалы должны:
· быть новыми
· соответствовать требованиям действующих стандартов
3. Подрядчик самостоятельно обеспечивает:
· сварочные электроды / проволоку
· металлические элементы (при необходимости)
· оборудование и инструменты
1. Требования к безопасности
4. Работы выполняются с соблюдением:
· Правил по охране труда (Приказ Минтруда № 883н)
· Правил противопожарного режима (ПП РФ № 1479)
4. Подрядчик обязан:
· обеспечить безопасность работников и третьих лиц
· оградить место проведения работ при необходимости
· соблюдать требования пожарной безопасности при проведении сварочных работ
1. Заказчик вправе:
· проверить качество сварных соединений
· потребовать устранения выявленных недостатков
1. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 12 месяцев.
В течение гарантийного срока Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет.
