Техническое задание
	№ п/п
	Наименование объекта закупки
	Технические и функциональные характеристики
	Кол-во

	1
	Оказание услуг по изготовлению бланков удостоверений о повышении квалификации
	Удостоверение о повышении квалификации (ФЗ № 273 от 29.12.12, установленный образец, с флагом РФ, третьего вида) (далее – удостоверение) является защищённой от подделок полиграфической продукцией уровня «Б» и изготавливается по заказу образовательных организаций. 
Титул изготавливается форматом 290 мм х 205 мм. 
Цветовой фон лицевой и оборотной стороны титула – зелёно-голубой, выполненный с применением ирисовых раскатов от фисташкового цвета к голубому. 
Правая сторона титульного листа оформлена гильоширной рамой желто-зелёного цвета. 
В правой части титула: надпись «Российская Федерация»; стилизованное изображение Государственного флага Российской Федерации; надпись «Удостоверение о повышении квалификации» выполненная краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра; в нижней части по центру расположен элемент в виде гильоширной розетки с негативным микротекстом «Удостоверение о повышении квалификации», выполненным по сложной кривой, отпечатанный краской с красным свечением в УФ-излучении, зелёным свечением в определённой длине волны ИК-излучения и не имеющей поглощения в ИК-излучении. 
В нижней левой части лицевой стороны по центру расположены выходные данные предприятия - изготовителя. 
В правой части разворота титула: надпись «Российская Федерация»; надпись «Удостоверение о повышении квалификации» выполненная краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра; ниже по центру расположена нумерация бланка диплома, выполнена без пробелов высоким способом печати, шрифтом Roman или его аналогами, красной краской, обладающей магнитными свойствами и оранжевым свечением под воздействием УФ-излучения; ниже надпись «Документ о квалификации» выполнена курсивом и краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра; далее по центру располагается надпись «Регистрационный номер», выполненная краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра; ниже по центру – слово «Город» и дата выдачи, выполнены краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра. 
В правой части разворота титула: надпись «Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что» выполненная шрифтом Lazurski; ниже – надписи выполнены в соответствии с установленным образцом; внизу надписи «Руководитель», надпись «Секретарь» и надпись «М.П.» выполняются шрифтом Lazurski.
По всей оборотной стороне титула: по развороту расположена гильоширная рама, выполненная краской фисташкового цвета, не имеющей поглощения в ИК-излучении, а также оригинальная композиция, содержащая негативно-позитивные гильоширные элементы с толщиной линий 40-90 мкм; все надписи выполнены краской, обладающей поглощением в ИКдиапазоне спектра и шрифтом Lazurski. 
По полю бланка - две взаимосвязанные гильоширные сетки, с ирисовым раскатом, одна из сеток выполнена краской с защитой от вытравки. 
Бланк удостоверения не содержит подчеркиваний и подстрочных пояснительных надписей. 
Бланк удостоверения имеет нумерацию состоящая из серии и номера: Серия содержит 4 символа: первый и второй - двузначный цифровой код субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена образовательная организация; третий и четвертый символы – двузначный номер лицензии, выданной предприятию-изготовителю федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим лицензирование производства и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции (при однозначном номере лицензии он дополняется слева цифрой «0»); Номер бланка представляет собой 8-значный порядковый номер, присвоенный бланку предприятием-изготовителем (начиная с 00000001). 
Бланк удостоверения печатаются на бумаге массой 100 г/м², которая содержит не менее 25% хлопка, или льняного волокна без оптического отбеливателя, с общим двухтоновым водяным знаком с графическим элементом «РФ» по всему полю, являющимся просветно-затенённым, обладающим выраженной контрастностью, обеспечивающей его надежный визуальный контроль.
Бумага не должна иметь свечения (видимой люминесценции) под действием УФ-излучения и должна содержать не менее трёх видов защитных волокон, в том числе волокно, являющимся отличительным признаком предприятия-изготовителя бланков удостоверений.
	100 шт.



Изготовление осуществляется на основании Лицензии ФНС России № 24 от 28 февраля 2011 г., на осуществление деятельности по производству и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции
Качество должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам для данного вида товара, техническим условиям и иным установленным требованиям.
Доставка и разгрузка готовой продукции должны быть осуществлены за счет средств Исполнителя. Адрес доставки: г. Иркутск ул. Трилиссера, 78
Срок изготовления и доставки: 30 (тридцать) дней с даты заключения контракта

	
	



