ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
обувь защитная специальная для нужд сотрудников Главного управления
МЧС России по Республике Крым, входящих в состав групп экстренного реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации с использованием высокоманевренных транспортных средств (мотоциклов, квадроциклов)

1. ОБУВЬ ЗАЩИТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ

Код ОКПД2: 15.20.32.122 «Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий»
Код позиции ТРУ: 15.20.32.122-00000011 «Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий»

Обувь защитная специальная предназначена для обеспечения сотрудников входящие в состав групп  экстренного реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации с использованием высокоманевренных транспортных средств (мотоциклов, квадроциклов) Главного управления МЧС России по Республике Крым в соответствии с приказом МЧС России 18 февраля 2026 г. № 102
«Об  утверждении Норм снабжения имуществом вещевого обеспечения отдельных категорий сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, входящих в состав групп  экстренного реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации с использованием высокоманевренных транспортных средств (мотоциклов, квадроциклов)».
	
Общие требования к поставляемой обуви защитной специальной приведены
в Таблице № 1.
Таблица № 1
	Характеристика
	Требование

	Фирма
	Sidi

	Марка (модель)
	Adventure 2 Gore Black

	Страна производитель
	Итальянская Республика

	Размер - количество
	40-1 пара, 41-1 пара, 42-2 пары, 44-1 пара, 45-3 пары.

	Материал
	Full Grain Microfibre и замша

	Стандарт безопасности
	EN 13634:2017

	Цвет
	черный, со световозвращающими вставками

	Защита лодыжки
	Наличие: жесткая шарнирная конструкция, аналогичная внедорожной модели X-3

	Вставки
	- на голени из полиуретана;
- усиленная пятка и мысок;
- полиуретановые вставки в зоне лодыжки;
- эластичная панель в области икроножных мышц;
- наличие световозвращающих вставок.

	Пятка и мысок
	усилены

	Застежки
	металлические замки с микрометрической регулировкой

	Мембрана
	водонепроницаемая и дышащая мембрана Gore-Tex®

	Накладки
	наличие - для лапки КПП

	Стелька
	съемная, материал нейлон

	Система фиксации
	2 пряжки Cam-lock и закрытой застежки Velcro

	Комплект поставки
	- гофрированный картон – фирменная упаковка с нанесенной информацией о товаре;
- обувь защитная специальная (левая и правая);
- документы подтверждающие безопасность, защиту и свойства используемых материалов;
- паспорт (руководство по эксплуатации и характеристиках);
- гарантийный талон.

	Дата изготовления
	не ранее 2026 года

	Гарантийный срок
	12 месяцев

	Срок поставки
	до 24 июля 2026



В соответствии с письмом Минфина России от 24.01.2022 № 24-03-08/4090, в случае отсутствия описания объекта закупки в позиции КТРУ заказчик при использовании такой позиции самостоятельно осуществляет описание объекта закупки в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При этом предусмотренные пунктом 5 Правил использования КТРУ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145, запреты на указание дополнительных характеристик не применяются.

