
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по установке дополнительных защитных барьеров для КГС 
 ФГБУ НМИЦО ФМБА России

Наименование оказываемых услуг: выполнение работ по установке дополнительных защитных барьеров для кислородно-газификационной станции. 
Адрес Объекта: г. Москва, Волоколамское ш. д.30 корп.2
Сроки оказания услуг: с даты заключения Контракта в течение 21 (двадцать один) рабочего дня.

Требования к объемам оказываемых услуг.
1. Работы по установке дополнительных защитных барьеров для кислородно-газификационной станции должны быть выполнены в соответствии с Перечнем работ (Приложение №1 к Техническому заданию) и требованиями настоящего Технического задания.
2. Кислородно-газификационная станция является Опасным производственным объектом (ОПО). Исполнитель должен иметь лицензию Ростехнадзора на проведение строительных работ на ОПО. Обязанность получать лицензию установлена Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Федеральным законом от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Порядок лицензирования определён Положением, утверждённым постановлением Правительства РФ от 12.10.2020 №1661.
3. Исполнитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.
4. Исполнитель должен иметь опыт выполнения аналогичных работ, а также соответствующие допуски.
5.  Все виды, объемы, сроки оказания услуг, привлечение субподрядных организаций в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком.
6.  Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие документы).
7.  Исполнитель, не позднее двух дней после заключения Договора, предоставляет и согласовывает с Заказчиком график и сроки проведения работ, назначает Ответственного за проведение работ (с предоставлением копии приказа о назначении).
8. Исполнитель не позднее двух дней после заключения Договора направляет Заказчику письмо с указанием ФИО и паспортных данных, адреса регистрации каждого сотрудника и госномеров и марок транспортных средств для оформления допуска на территорию Заказчика.
9. Исполнитель проинформирован, что режим работы Исполнителя в соответствии с «Правилам внутреннего трудового распорядка ФГБУ НМИЦО ФМБА России» с 9.00 до 18.00, при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели производится только письменно по согласованию с Заказчиком.
10. Исполнитель должен организовать выход рабочих в смену – не менее 4 (четырех) человек, включая Бригадира ответственного за проведение работ. 
11. Бригадир несет ответственность за проведение работ и обязан присутствовать на Объекте Заказчика в период проведения работ и нахождения на территории рабочих. Бригадир обязан распределять работы и рабочих по их рабочим местам, выдавать рабочим спецодежду, материалы и инструменты для проведения работ, контролировать технологию проведения работ, методы их ведения, качество и аккуратность проведения работ, а так же соблюдение рабочими правил техники безопасности, санитарных норм и правил, внутреннего распорядка Заказчика.
12. Исполнитель должен обеспечить высокое качество работ за счет: 
- привлечения квалифицированных рабочих имеющих знания и опыт проводимых работ, имеющих право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ; 
- использования инструментов, отвечающих технологиям выполнения, соответствующих видов работ.
13. Исполнитель должен исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.
14. Заказчик в праве потребовать от Исполнителя предоставления документов на любого сотрудника Исполнителя о наличии регистрации и разрешения на работу в РФ.
15. Заказчик вправе в любой момент предъявить требования к Исполнителю о замещении любого работника из числа его персонала в следующих случаях:
- появление на рабочем месте в нетрезвом виде;
- нарушение технологического процесса выполнения Работ;
- нарушение строительных и санитарных норм и правил;
- нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности;
- при выявлении фактов хищения;
- порчи материальных ценностей заказчика;
- нарушение правил внутреннего распорядка.
16. Исполнитель должен при проведении работ руководствоваться нормами и требованиями СНиП, СанПиН, ГОСТ и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых работ.
17. В своей работе Исполнитель должен руководствоваться требованиями Федерального Закона от 01.01.2001г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Исполнитель должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и соблюдению правил санитарии во время проведения работ.
18. Исполнитель при проведении работ обязан обеспечить следующие меры безопасности:
- обеспечение рабочих средствами индивидуальной защиты;
- хранение инструмента при работе (инструмент должен храниться в сумках или специальных ящиках);
- на месте производства работ не должны проводиться другие работы и находиться посторонние люди;
- места проведения работ должны огораживаться для предотвращения аварийных ситуаций.
19. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, предписаниям, а также от всякого рода расходов в случае происшествия, несчастного случая в процессе выполнения работ.
20. Строительные работы проводятся только в отведенной зоне работ, с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что необходимо для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. При выполнении работ Исполнитель должен применять меры по минимизации уровня шума, пыли и загрязнения воздуха.
21. При производстве работ Исполнитель предусматривает меры по защите здания, его частей и оборудования от воздействий производимых при проведении работ пыли, влаги и разрушающих нагрузок.
22. Ежедневно после окончания работ Исполнитель производит уборку строительной площадки от строительной пыли и мусора, упаковки материалов используемых при выполнении работ, и обеспечивает их вывоз с территории Заказчика. Сбор и вывоз мусора Исполнитель должен осуществлять за свой счет ежедневно, складирование мусора на территории заказчика запрещено.
[bookmark: _GoBack]23. Исполнитель может принять на себя обязанность выполнить работы, отвечающие более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями к качеству.
24. В случае повреждений имущества, конструкций, частей здания, его отделки и/или инженерных систем, произошедших в процессе работ, производимых Исполнителем, все работы по восстановлению осуществляет Исполнитель за свой счет.
25. По окончании работ Исполнитель демонстрирует выполненные работы и работоспособность установленных изделий Заказчику и ознакомляет Заказчика с результатами выполненных работ.
26. Выполняемые работы, в момент передачи Заказчику должны удовлетворять всем требованиям, указанным в техническом задании.
27. До приемки выполненных работ по решению Заказчика могут быть выполнены контрольные измерения и испытания в подтверждение качества применяемого материала изделий, с привлечением специалистов при необходимости.
28. Результаты выполненных работ должны отвечать эксплуатационным и эстетическим требованиям. Качество выполненных работ должно обеспечивать дальнейшую эксплуатацию всех конструкций.
29. Гарантийный срок на все виды выполненных работ, предусмотренных настоящим Договором, составляет, не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ. Срок гарантии на материалы и изделия должен быть не менее срока, установленного заводом-изготовителем для данного вида материалов и изделий, срок гарантии начинает исчисляться с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ.
30. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта, в течение гарантийного срока, исправление дефектов производится силами Исполнителя и за его счет.

Требования к материалам, используемым при проведении работ
1. Характеристики приобретаемых Исполнителем для выполнения работ материалов и изделий должны быть согласованы с Заказчиком до начала работ. 
2. Для проведения работ должны применяться предоставленные Исполнителем новые (не бывшие в употреблении), с не истекшим сроком годности строительные изделия и отделочные материалы (не ранее 2025 года выпуска).
3. Приобретаемые Исполнителем для выполнения работ материалы и изделия должны соответствовать действующим стандартам, требованиям к качеству и безопасности. Соответствие материалов должно подтверждаться наличием паспорта соответствия, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации, паспортом производителя (изготовителя). Подтверждающие документы Исполнитель направляет Заказчику до начала работ.
4. Доставка материалов, оборудования, инструмента, все погрузо-разгрузочные и подъемные работы на объекте осуществляется силами и средствами Исполнителя.
5. Складирование и хранение материалов, изделий должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы, изделия. 
6. Складские и бытовые помещения для складирования материалов и инструмента Заказчиком не предоставляются.
7. Исполнителем в стоимость договора должны быть, включены все изделия, строительные и расходные материалы, требуемые для проведения работ.

Приложение №1
к Техническому заданию

Перечень работ
	                                       1
	

Сварные работы - изготовление 24 сварных секций:
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		Форма секции
	Ориентировочный размер секции
	Количество секций

	прямоугольная
	2,9х2 м
	12

	прямоугольная
	1,5х2 м
	4

	прямоугольная
	1х2 м
	4

	прямоугольная трапеция
	1,1х2х0,8 м
	2

	прямоугольная трапеция
	0,8х2х0,6 м
	2



Монтажные работы по установке секций с отделкой уголком по периметру (24 секции).
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	Закрытие сеткой оставшихся после монтажа секций проемов.
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Обезжиривание защитных барьеров перед покраской.
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	Покраска защитных барьеров - 384 м2.
	
	

	
	

	
	

	
	
	
	


Перечень расходных материалов

	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Количество

	1.
	Сетка сварная 100х100х5,0 (2х3м) 
	м2
	192

	2.
	Уголок 75х75х5 ГОСТ 8509-93
	пог.м.
	168

	3.
	Краска RAL 6011 (20л)
	шт.
	2

	4.
	Краска RAL 6011 аэрозоль (400мл)
	шт.
	4

	5.
	Костюм малярный одноразовый
	шт.
	2

	6.
	Валик 110мм
	шт.
	10

	7.
	Кисть 75мм
	шт.
	4

	8.
	Кисть 20мм
	шт.
	10

	9.
	Растворитель (обезжиривать)
	л
	20

	10.
	Электроды сварочные 2,6мм
	кг
	20



Монтажные работы будут выполнены с применение машин и механизмов, а именно манипулятор/вышка – 4 рабочие смены.


Весь расходный материал, оплата манипулятора/вышки, доставка материалов, погрузка-разгрузка, накладные расходы, погрузка и вывоз строительного мусора включены в стоимость контракта.
Все применяемые в ходе ремонтных работ материалы согласовывается с Заказчиком.



Начальник отдела эксплуатации                                                                      Бачурин О.А.
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