ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во
	Характеристики

	1


	Ручка дверная
	4 шт.
	  Форма основания – Круглая;
Тип крепления ручки - Саморезы или стяжные винты;
Материал – Алюминий;
Покрытие – Гальваника;
Диаметр розетки (основания) - ≥53,5 мм;
Фиксация декоративного кольца - Саморезы или стяжные винты;
Длина квадрата - ≥105 мм;
Толщина двери - ≥ 35 мм;
Цвет - матовый никель/хром;
Толщина основания - ≥12 мм.;

Тип дверной ручки – нажимная;

Комплектация:

- ручки - ≥2 шт. (на одну дверь) 

- комплект крепежной фурнитуры.


