[bookmark: _Hlk189743562]Техническое задание
на поставку сетевого и компьютерного оборудования для нужд Курского филиала финансового университета при Правительстве Российской Федерации

1. Заказчик: Курский филиал финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
2. 		Наименование объекта закупки: поставка сетевого и компьютерного оборудования (далее – Товар).
3.		Адреса поставки: Курская обл., г. Курск, ул. Ломоносова, д. 3
[bookmark: _Hlk189745106]4. 		Описание объекта закупки:
Требования к количеству, качеству Товара, к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам:
	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	
	
	3
	4

	1
	КТРУ:
26.20.21.110-00000003

Код ОКПД2: 26.20.21.110 

Жесткий диск


	шт
	1
	Тип устройства
	HDD

	
	
	
	
	Объем накопителя
	≥ 2000 Гигабайт

	
	
	
	
	Форм-фактор
	3.5 "

	
	
	
	
	Объем буферной памяти
	≥ 64 Мегабайт

	
	
	
	
	Скорость вращения шпинделя:
	≥5400 об/мин

	
	
	
	
	Назначение
	Для видеонаблюдения

	2
	Код ОКПД2
26.30.11.124

Wi-Fi роутер
	шт
	1
	Стандарт Wi‑Fi
	Wi‑Fi 6 (802.11ax), обратная совместимость с 802.11a/b/g/n/ac

	
	
	
	
	Диапазоны
	2,4 ГГц и 5 ГГц (одновременная работа, Dual‑Band)

	
	
	
	
	Максимальная скорость Wi‑Fi
	Суммарно до 3000 Мбит/с (до 574 Мбит/с на 2,4 ГГц, до 2402 Мбит/с на 5 ГГц)

	
	
	
	
	Антенны
	≥ 4 внешние несъёмные антенны; поддержка MU‑MIMO, Beamforming, OFDMA

	
	
	
	
	Порты Ethernet
	1× WAN 1 Гбит/с, 4× LAN 1 Гбит/с

	
	
	
	
	Процессор и память
	Двухъядерный процессор, не менее 512 МБ ОЗУ

	
	
	
	
	Безопасность Wi‑Fi
	WPA2‑Personal (PSK), WPA3; возможность отдельного гостевого SSID с изоляцией клиентов

	
	
	
	
	Протоколы и функции
	DHCP‑сервер, NAT, Dynamic DNS, UPnP, IGMP Proxy/Snooping, QoS, поддержка IPv6, поддержка OneMesh для расширения покрытия

	3
	КТРУ 26.30.11.110-00000053

ОКПД2 
26.30.11.110

Коммутатор

	шт
	3
	Тип коммутатора
	Неуправляемый

	
	
	
	
	Интерфейс LAN-порта
	RJ-45

	
	
	
	
	Количество портов
	16

	
	
	
	
	Скорость портов
	10/100/1000 Мбит/с, полный дуплекс.

	
	
	
	
	Материал корпуса
	Металл

	4
	КТРУ 26.30.11.110-00000053

ОКПД2 
26.30.11.110

Коммутатор
	шт
	2
	Тип коммутатора
	Неуправляемый

	
	
	
	
	Интерфейс LAN-порта
	RJ-45

	
	
	
	
	Количество портов
	8

	
	
	
	
	Скорость портов
	10/100/1000 Мбит/с, полный дуплекс.

	
	
	
	
	Материал корпуса
	Металл



	5. Срок поставки: 14 рабочих дней с даты заключения Контракта.
Транспортировка, доставка и разгрузка Товара входит в обязанность Поставщика
	6. Требования к потребительским свойствам и качественным характеристикам товара:
Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства). Все поставляемые товары должны быть в заводской упаковке. Поставляемый товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого товара.
Товар должен быть свободным от прав на него третьих лиц и других обременений.
7. Требования к безопасности поставляемого товара:
Качество и безопасность поставляемого товара должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, а также нормативно-технической документации на поставляемый товар.
 Поставщик гарантирует качество и надёжность поставляемого товара в течение всего срока годности (гарантийного срока), установленного на товар и характерного для данного товара, при условии соблюдения заказчиком правил эксплуатации или условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).
Весь товар должен быть пригодным для целей, для которых товары такого рода обычно используются, и соответствовать техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара.
Товар должен соответствовать требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации.
	8.  Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов:
	Перечень нормативных правовых документов, в соответствии с которым поставляется товар: 
 - ГОСТ Р 71784-2024 «Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приёмка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
- и других действующих на территории Российской Федерации нормативных документов.
9.    Объем и сроки гарантий качества товара:
Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами документа о приемке (товарно-транспортной накладной или УПД) в ЕИС.
При обнаружении дефектов товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить товар ненадлежащего качества новым, в срок 10 рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала).
Срок предоставления гарантии Поставщика на Товар продлевается на срок устранения недостатков/дефектов/неисправностей.
Гарантийный ремонт Товара, по согласованию Поставщика и Заказчика, может осуществляться на территории Заказчика.
