Приложение №1
Описание объекта закупки на поставку аккумуляторных батарей
	№ 
п/п
	Описание объекта закупки
(показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке 
(по каждой характеристике товара)

	
	Наименованиеобъектазакупки (товара)
	Количество, 
ед.измерения
	Товарныйзнакилиэквивалент
	ОКПД2/КТРУ
	Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара).
Обоснование включения дополнительной информации о товаре (в случае установления дополнительной информации о товаре при наличии описания товара, работы, услуги в позиции КТРУ)
	

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики (единица измерения характеристики)
	Значениехарактеристики
	

	1
	Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная

	31 шт.
	DT 606 6V6Ah или эквивалент
	27.20.22.000-00000001
	Тип
	закрытая
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Емкость, Ач
	> 5  и  ≤ 6
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Напряжение, В

	6
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики, не включенные в КТРУ:

	
	
	
	
	
	Технология
	AGM
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Полярность

	
прямая
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Высота, мм
	≤101 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Ширина, мм 
	≤70
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Глубина, мм
	≤47 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	2
	Батарея аккумуляторная литиевая
	11шт.
	 18650 или эквивалент
	27.20.23.130-00000001
	Напряжение, В
	≥ 3.6  и  < 4
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]Емкость, А/ч
	≥ 2.5  и  < 5
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Тип аккумулятора
	Литий-ионный полимерный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики, не включенные в КТРУ:

	
	
	
	
	
	Тип
	закрытая
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Мах количество циклов перезарядки
	≥ 500
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Сила тока разряда, А
	> 1.6  и  ≤ 2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики


*Обоснование включения дополнительных характеристик, не включенные в КТРУ: Поскольку показатели, требования и терминология, используемые в технических регламентах, КТРУ и в документах, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, не в полной мере способны описать потребность Заказчика в функциональных, технических, качественных и иных характеристиках объекта закупки, техническое задание содержит иные показатели, требования, условные обозначения и терминологию. Дополнительная информация, которая не предусмотрена в позициях КТРУ, включена Заказчиком в описание объекта закупки с целью максимально точного отражения функциональных характеристик товара. Данные характеристики определяют область применения товара, необходимого к поставке.
**В случае если описание объекта закупки содержит указание на товарный знак, в данном столбце указывается товарный знак с сопровождением словами «или эквивалент». В случае если в описании объекта закупки отсутствует указание на товарный знак, в данном столбце заказчик указывает «не устанавливается».
*** Конкретные показатели включаются в заявку на участие в закупке в случае отсутствия в описании объекта закупки указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в описании объекта закупки.

Поставщик собственными силами и за свой счет осуществляет отгрузку, доставку и выполнение погрузочно-разгрузочных работ на месте поставки Товара. Место поставки Товара – 625051, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Максима Горького, 72.
Поставляемый по настоящему контракту Товар должен:
- соответствовать установленным стандартам и техническим требованиям завода-изготовителя;
- быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не подверженным переработке или какой-либо модификации и не содержать восстановленных элементов.
Гарантийный срок на товар составляет не менее 12 месяцев с даты подписания документов о приемке.
Срок поставки товара составляет 30 календарных дней с даты подписания контракта.


Заместитель начальника СПТ – 	
начальник дежурной смены службы пожаротушения
майор внутренней службы					                                                                                                                          А.В. Долгушин
