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Техническое задание
[bookmark: _GoBack]на поставку линолеума для нужд ФКУ НИИИТ ФСИН России
	№ п/п
	Характеристики товара
	Кол-во
	Ед. измерения

	1.
	Линолеум 
Размер полотна: Ш*Д= 3*5,5 м ±0,01м 
Тип линолеума: Полукоммерческий
Состав: Гетерогенный
Класс по
Класс пожарной опасности: не менее КМ2
Толщина защитного слоя: не менее 0,4 мм
Класс износостойкости: не менее 32
Цвет: серый
Фактура: под дерево
	16,5
	М2



 Описание товара:

Срок поставки товара: в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта.
Поставка товара осуществляется по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 17.
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