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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований по адресам: г. Москва, ул. Вавилова, д. 44, корп. 2; г. Москва, ул. Вавилова, д. 40
1. Объект закупки: Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований по адресам: г. Москва, ул. Вавилова, д. 44, корп. 2; г. Москва, ул. Вавилова, д. 40
 2. Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг:
2.1. Проведение лабораторных исследований и инструментальных измерений по программе производственного контроля (микроклимат, освещенность, ЭПМ) в соответствии с требованиями технического задания на объектах ФИЦ ИУ РАН, расположенных по адресам:
- г. Москва, ул. Вавилова, д. 44, корп. 2;
- г. Москва, ул. Вавилова, д. 40.
3. Количество оказываемых услуг для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента: 
3.1. Перечень услуг:
	Вид услуги
	Ед. изм.
	Количество точек

	1. Измерение и оценка показателей микроклимата: (температуры воздуха, температуры поверхностей, относительной влажности воздуха, скорости движения воздуха, интенсивности теплового облучения)
	штука
	
200

	2. Измерение и оценка показателей световой среды: (освещенность, коэффициент пульсации освещение, отраженная и прямая блеклость, коэффициент естественной освещенности)
	штука
	
100

	3. Измерение и оценка уровней неионизирующих электромагнитных полей и излучений:
(электростатического поля, переменного магнитного поля, переменного электрического поля)
	штука
	
100


4.Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению: 
Не установлено.
5. Общие требования к работам, услугам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок:
5.1. Все оказываемые услуги должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов:
	- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий»;
- СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; 
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
	- ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности»;
	- МУК 4.3.3975-24, утв. Роспотребнадзором 19.02.2024 «Методические указания по инструментальному контролю и оценке освещения рабочих мест».

5.2. Оформление результатов измерений, подготовка протоколов, получение экспертных заключений по материалам проведенных исследований в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Оказание услуг по проведению производственного контроля за соблюдением санитарных правил на объектах не должно препятствовать работе Заказчика или представлять угрозу безопасному пребыванию лиц, находящихся на территории Заказчика. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка и контрольно-пропускного режима.
5.4. Исполнитель обязан привлекать к оказанию услуг только квалифицированных работников, прошедших обучение и имеющих право на оказание услуг по проведению производственного контроля за соблюдением санитарных правил.
5.5. До начала оказания услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителей Исполнителя, ответственных за оказание услуг на объекте, ознакомленных с Правилами безопасного проведения работ и Правилами противопожарной безопасности.
5.6. Все услуги оказываются материалами, изделиями, инструментами, конструкциями, оборудованием Исполнителя. Выезд сотрудников Исполнителя на объекты для проведения исследований осуществляется за счет Исполнителя.
5.7. Гарантия качества оказываемых услуг, в том числе на используемые при оказании услуг материалы, предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил законодательства РФ в течение срока действия Контракта. 
6. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг.
6.1. Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями);
6.2. Исполнитель обязан использовать при оказании услуг по проведению производственного контроля за соблюдением санитарных правил, только поверенные средства измерения. Применяемое оборудование и материалы должны иметь соответствующие разрешения и действующие сертификаты на дату оказания услуг.
6.3. Услуги оказываются в соответствии с действующими нормативными документами с соблюдением правил пожарной безопасности, правил техники безопасности и охраны труда.
7. Требования соответствия нормативным документам:
7.1. Исполнитель при оказании услуг должен обеспечить выполнение требований, установленных ст. 42 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ.
8. Сроки оказания услуг:
первый этап - с даты заключения Контракта по 30 сентября 2026 г.; 
второй этап - с 01 декабря 2026 г. по 28 февраля 2027 г. 
9. Порядок оказания услуг:
9.1. Исполнитель оказывает услуги в рабочие дни Заказчика: 
- понедельник-четверг: 9.00 – 17.45; 
- пятница: 9.00-16:45.
9.2. По завершению оказания услуг Исполнитель обязан представить Заказчику:
- акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (Двух) экземплярах;
- счет на оплату оказанных услуг;
- счет-фактуру;
- протоколы исследований для каждого объекта;
- сводный протокол лабораторных исследований.
10. Качественные и количественные характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности Заказчика.
Услуги должны быть оказаны Исполнителем в порядке и в полном объеме, установленном настоящим Техническим заданием.
11. Требуемые лицензии и сертификаты (или иная разрешительная документация) необходимые для осуществления данного вида оказываемых услуг:
Наличие действующего аттестата аккредитации, выданный уполномоченным органом по аккредитации, в область аккредитации которого включены инструментальные измерения, указанные в п.3.1 настоящего Технического задания. Требование установлено в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».
Участник предоставляет в составе заявки действующую на дату подачи заявки выписку из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккредитации) испытательной лаборатории (центра) в системе аккредитации лабораторий с приложением области аккредитации на проведение лабораторных исследований и измерений указанных в п.3.1 настоящего Технического задания.


Приложение № 2
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ
Код ОКПД2 всех услуг: 86.90.19.110
	№
	Наименование объекта закупки
	Единица изм.
	Кол-во
	 Цена за 1 ед. руб. 
	Стоимость работ, руб.
	Сумма
за этап,
руб.

	
	I. Первый этап
	

	1.
	Измерение и оценка показателей микроклимата: (температуры воздуха, температуры поверхностей, относительной влажности воздуха, скорости движения воздуха, интенсивности теплового облучения)
	шт.
	100
	
	
	

	2.
	Измерение и оценка показателей световой среды: (освещенность, коэффициент пульсации освещение, отраженная и прямая блеклость, коэффициент естественной освещенности)
	шт.
	100
	
	
	

	3.
	Измерение и оценка уровней неионизирующих электромагнитных полей и излучений: (электростатического поля, переменного магнитного поля, переменного электрического поля)
	шт.
	100
	
	
	

	
	Итого по этапу
	

	
	II. Второй этап
	

	1.
	Измерение и оценка показателей микроклимата: (температуры воздуха, температуры поверхностей, относительной влажности воздуха, скорости движения воздуха, интенсивности теплового облучения)
	шт
	100
	
	
	

	
	Итого по этапу
	

	
	Всего по контракту
	



	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	ЗАКАЗЧИК:


	
	Директор

	
	Федерального государственного учреждения «Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук»

	
	

	__________________________
	_______________________ М.А. Посыпкин


	
«___» __________ 2026г.
	
«___» __________ 2026г.



