	Наименование товара
	Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам поставляемых товаров, эксплуатационные характеристики поставляемых товаров
	Единица измерения
	Значение характеристики
	ОТВЕТЫ

	Интерактивная панель 26.20.13.000-00000003
	Возможность использования ладони в качестве инструмента стирания
	 
	Да
	Да

	 
	Возможность подключения к сети Ethernet беспроводным способом (Wi-Fi)
	 
	Да
	Да

	 
	Возможность подключения к сети Ethernet проводным способом
	 
	Да
	Да

	 
	Возможность удаленного управления и мониторинга через RS-232
	 
	Да
	Да

	 
	Возможность удаленного включения
	 
	Да
	Да

	 
	Время отклика матрицы экрана (от серого к серому), мс
	 мс
	≤ 8
	8

	 
	Время отклика сенсора касания, мс
	 мс
	≤ 5
	5

	 
	Встроенные функции распознавания объектов касания
	 
	Да
	Да

	 
	Высота срабатывания сенсора от поверхности экрана
	Миллиметр
	≤ 2
	2

	 
	Количество HDMI входов на лицевой панели для подключения внешних устройств
	Штука
	≥ 3
	3

	 
	Количество встроенных портов Ethernet для подключения дополнительных устройств
	Штука
	≥ 2
	2

	 
	Количество входов аудиосигнала линейного уровня
	Штука
	≥ 1
	1

	 
	Количество выходов аудиосигнала
	Штука
	≥ 1
	1

	 
	Количество поддерживаемых стилусов одновременно
	Штука
	≥ 20
	20

	 
	Количество портов USB 3.0
	Штука
	≥ 4
	8

	 
	Количество свободных портов USB Type A на лицевой панели
	Штука
	≥ 3
	3

	 
	Наличие встроенного микрофона
	 
	Да
	Да

	 
	Количество свободных портов USB 2.0 Type A
	Штука
	≥ 1
	1

	 
	Наличие встроенной камеры
	 
	Да
	Да

	 
	Количество стилусов в комплекте поставки
	Штука
	≥ 2
	2

	 
	Количество точек касания
	Штука
	≥ 20
	20

	 
	Разрешение сенсора касания
	Миллиметр
	≤ 1
	1

	 
	Наличие антибликового защитного стекла
	 
	Да
	Да

	 
	Наличие встроенного вычислительного блока
	 
	Да
	Да

	 
	Наличие встроенной акустической системы
	 
	Да
	Да

	 
	Наличие интегрированного датчика освещенности для автоматической коррекции яркости подсветки
	 
	Да
	Да

	 
	Наличие пульта дистанционного управления в комплекте
	 
	Да
	Да

	 
	Тип слота на корпусе для установки дополнительного вычислительного блока
	 
	OPS
	OPS

	 
	Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС Android
	 
	Да
	Да

	 
	Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС ChromeOS
	 
	Да
	Да

	 
	Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС MacOS
	 
	Да
	Да

	 
	Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС Windows
	 
	Да
	Да

	 
	Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС iOS
	 
	Да
	Да

	 
	Наличие функции двойного написания
	 
	Да
	Да

	 
	Объем накопителя встроенного вычислительного блока
	Гигабайт
	≥ 128
	128

	 
	Объем оперативной памяти встроенного вычислительного блока
	Гигабайт
	≥ 8
	8

	 
	Поддержка разрешения 3840х2160 пикселей (при 60 Гц)
	 
	Да
	Да

	 
	Размер диагонали
	Дюйм (25,4 мм)
	≥ 85  и  < 90
	86

	 
	Разрешение экрана по вертикали, пиксель
	 
	≥ 2100
	2160

	 
	Разрешение экрана по горизонтали, пиксель
	 
	≥ 3000
	3840

	 
	Количество мегапикселей на экране, Мпиксель
	 
	≥ 8
	8,294

	 
	Статическая контрастность экрана
	 
	≥5000:1
	5000:1

	 
	Тип сенсорной технологии
	 
	Инфракрасная
	Инфракрасная

	 
	Условия эксплуатации
	 
	В помещении
	В помещении

	 
	Яркость экрана, кд/м2
	 
	≥ 500
	500

	 
	Вес панели
	Килограмм
	<70
	62,5

	 
	Высота панели
	Миллиметр
	≥ 1100  и  < 1200
	1192

	 
	Толщина панели
	Миллиметр
	< 100
	88

	 
	Ширина панели
	Миллиметр
	≥ 1750
	1953,2

	 
	Наличие крепления в комплекте
	 
	Да
	Да

	 
	Функциональные возможности
	 
	Наличие калькулятора
	Наличие калькулятора

	 
	Функциональные возможности
	 
	Наличие линейки
	Наличие линейки

	 
	Функциональные возможности
	 
	Наличие таймера
	Наличие таймера

	 
	Функциональные возможности
	 
	Наличие угольника
	Наличие угольника

	 
	Функциональные возможности
	 
	Режим белой доски
	Режим белой доски

	 
	Функциональные возможности
	 
	Наличие транспортира
	Наличие транспортира

	 
	Функциональные возможности
	 
	Создание надписей на запущенных приложениях
	Создание надписей на запущенных приложениях



