Описание объекта закупки
(техническое задание)

[bookmark: _Hlk226136769]1. Предмет закупки: поставка облучателя-рециркулятора воздуха ультрафиолетового бактерицидного (далее – Товар).
2. Заказчик: Федеральное государственное бюджетного учреждения культуры «Государственный объединенный музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева».
3. Получатель Товара: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный объединенный музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева» (далее - Получатель).
4. Место поставки Товара: 690090, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 20.
5. Срок поставки Товара: в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты заключения контракта.
Поставка Товара должна осуществляться Поставщиком единой партией в рабочие дни и в рабочее время: понедельник-четверг с 8.30 до 17.00, пятница с 8.30 до 15-30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, кроме выходных и официально объявленных праздничных дней. 
Точные дата и время поставки Товара согласовываются с представителем Заказчика не менее чем за 2 (два) дня до дня поставки Товара.
6. Перечень и количество поставляемого товара:

Таблица № 1 Перечень и количество поставляемого товара

	№ п/п
	Наименование Товара
	Единица измерения
	Количество
	ОКПД2/КТРУ

	1
	Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
	штука
	1
	32.50.50.190/ 



7. Требования к поставляемым товарам:
7.1. Общие требования к товару:
Товары, поставляемые Поставщиком, должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не проходившими ремонт, в том числе - восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), собранными из новых комплектующих, должны быть серийными или состоять из серийно выпускаемых компонентов, иметь товарный знак (при наличии), не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя и/или Поставщика, при соблюдении Получателем товара правил эксплуатации и обслуживания поставляемых Товаров, установленных Производителем. Год выпуска Товара – не ранее 2024 г.

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей защиту товара от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. 
Товар поставляется в комплекте со сменными фильтрами.
Поставщик должен включить в поставку Товаров все компоненты, необходимые для обеспечения работоспособности и коммутации Товаров между собой, а также компоненты (в т.ч. кабельные соединения, крепежные комплекты), необходимые для обеспечения взаимодействия поставляемых Товаров. Цена Товаров должна включать стоимость всех таких компонентов.
Поставка Товаров должна сопровождаться документацией, соответствующей следующим требованиям:
- для каждой единицы поставляемых Товаров, Поставщик должен предоставить 1 (один) экземпляр Руководства пользователя, если такое руководство предусмотрено соответствующим производителем оборудования или программного обеспечения. Руководство пользователя должно быть на русском языке, в бумажном виде. Допускается предоставление перевода Руководства пользователя на русский язык, заверенного Поставщиком. Не допускается предоставление документации в виде ксерокопий. Если производитель соответствующего Товара выпускает Руководство пользователя в электронном виде, то необходимо дополнительно предоставить это руководство в электронном виде для каждой позиции поставляемого оборудования.
- для каждой единицы поставляемых Товаров, Поставщик должен предоставить 1 (один) комплект технической документации, если такая документация предусмотрена соответствующим производителем оборудования. Эта документация должна быть на русском языке или английском языке, в бумажной или электронной форме. Не допускается предоставление документации в бумажной форме в виде ксерокопий.
Поставщик должен осуществить своими силами и за счет собственных средств доставку товара, погрузку, разгрузку, подъем на этажи, а также укладку на штатные места хранения, указанные Получателями товара, по адресу поставки товара. 

7.2. Технические характеристики товара: 

Таблица № 2 Требования к техническим характеристикам Товара

	Наименование товара
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
	
	ОКПД2:
32.50.50.190

	
	

	
	Бактерицидная эффективность
	Не менее 99%
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	Вид
	Облучатель-рециркулятор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	Индикатор наработки
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	Исполнение
	Передвижной
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	Производительность
	≤ 100  и  ≤ 140
	Кубический метр в час
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	Работа в присутствии людей
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	Режим работы
	Непрерывный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	Эффективный ресурс работы ламп
	≥ 8000  и  ≤ 12000
	Час
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	Напряжение питания
	220±10%
	Вольт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	Количество ламп
	≥ 3 и ≤ 5
	Штук
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	Уровень звуковой мощности
	Не более 40
	дБ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	Масса
	Не более 12
	Килограмм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики



7.3 Требования к упаковке Товара:
Поставщик, в целях сохранности качества поставляемого Товара должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки в условиях, принятых для грузов гражданскими перевозчиками на общепринятых видах транспорта, а также строгое соблюдение установленных правил упаковки и затаривания, маркировки и опломбирования отдельных мест. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную нагрузку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. Упаковка не должна иметь вмятин, разрывов, а также потёртостей, препятствующих идентификации Товара. Товар, находясь в упаковке до момента передачи Получателю, должен быть надёжно защищён от попадания пыли и влаги.
Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке. Упаковка Товара должна иметь маркировку, которая в дополнение к обычной маркировке такого рода грузов, должна строго соответствовать требованию по маркировке тары наклейкой с указанием Производителя, Поставщика и Заказчика, а также номера партии, номера позиции, наименования позиции и наименования модели. Маркировка должна быть легко читаемой и содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя и дату выпуска.
8. Требования к гарантийному сроку товара:
Поставщик должен предоставить Гарантию на Товары (обеспечить гарантийное обслуживание Товаров).
Срок действия Гарантии (Гарантийный период) на Товары должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев.
Датой начала Гарантийного периода считается дата подписания Заказчиком документов о приемке Товара, указанных в Контракте.
Гарантия Поставщика на Товары должна распространяться на все поставляемые Товары и включенные в поставку Товаров компоненты. Гарантия Поставщика на Товары должна включать в себя, как минимум, восстановление работоспособности Товара при обнаружении Получателем товара его неисправности (невозможность выполнения или ненадлежащее выполнение Товаром его функционального назначения).
В случае выявления дефекта(ов) и/или неисправности(-ей) Товаров Получатель товара обязан оперативно в письменной форме (включая факсимильное сообщение) уведомить об этом Поставщика. В случае отказа в проведении гарантийного обслуживания Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня письменно уведомить об этом Заказчика с указанием мотивированных причин такого отказа. Причинами отказа в проведении гарантийного обслуживания могут служить лишь нарушения Заказчиком правил эксплуатации и/или условий хранения Товаров.
Копия указанного уведомления в течение 1 (одного) рабочего дня с момента уведомления Заказчика должна быть направлена по адресу, указанному в Контракте.
В случае замены или ремонта какой-либо части Товара, на такую замененную или отремонтированную часть Товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком или производителем детали Товара, но не менее срока, указанного в настоящем Техническом задании (Контракте).
В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание Товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.
В случае необходимости выполнения обслуживания в сервисном центре Поставщика или производителя Товаров, транспортировка Товаров в сервисный центр Поставщика или производителя Товаров и обратно осуществляется силами и за счет Поставщика.
Время восстановления работоспособности неисправного Товара (или замены на аналогичный Товар) в Гарантийный период не должно превышать 10 (десять) рабочих дней после получения от Заказчика уведомления о неисправности.
В случае превышения сроков восстановления работоспособности неисправного Товара, Поставщик должен предоставить на время ремонта аналогичный по функциональным характеристикам Товар, в т. ч. провести работы по восстановлению работоспособности и настроек программного обеспечения, функционирующего совместно с Товаром.
Работы по гарантийному обслуживанию Товара не должны оказывать влияние на объемы гарантийных обязательств Производителя и Поставщика Товара.
9. Размер обеспечения гарантийных обязательств: обеспечение гарантийных обязательств не предусмотрено.


Начальник отдела музейно-							                Ю. С. Мех
образовательных программ






Приложение № 1 

СПЕЦИФИКАЦИЯ
к техническому заданию

	№ п/п
	Наименование товара (марка, модель, год выпуска)
	Дата регистрации Оборудования и его регистрационный номер
	Страна происхождения товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена, руб. *
	Общая стоимость, руб. *

	1
	Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	Итого:
	

	
	
	
	
	В том числе НДС, рублей
	-
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*Стоимость будет заполнена по итогам закупочной сессии

