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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№№ п/п
	Наименование Товара
	Технические характеристики

	1. 
	Сумка-холодильник медицинская для перевозки биологических материалов с охлаждающими элементами и ЭЛЕКТРОННЫМ индикатором (6 л.)
	Общие требования
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ
Эксплуатационная документация
Гарантия на оборудование
Средний срок эксплуатации сумок – не менее 2 лет с момента приобретения
Предназначены для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток, лекарственных препаратов и биологических материалов. Время сохранения температуры в диапазоне от 0ºС до +8ºС – не менее 8 часов при температуре окружающей среды от −10ºС до +40ºС.
Технические характеристики
[bookmark: _GoBack]Каркас выполнен в виде контейнера, изготовленного из вспененного пенополиэтилена (термоизолирующий материал), обшитого с двух сторон прочной безопасной синтетической тканью
Возможность проведения дезинфекции поверхностей сумки
Карманы для охлаждающих элементов
Крышки на молниях 2 шт.
Индикатор на крышке
Ручки для переноса 2 шт.
Комплектация
Сумка-холодильник с встроенным электронным индикатором температуры (объем 6 л. )-1шт.
Хладо-элементы наполненные дистиллированной водой или дистиллированной водой с добавлением Na-карбоксиметилцеллюлозы марки Е-466: 
· размер 160/110 мм, (объем-0,15л) –  не менее 2 шт
· размер 220/110 мм. (объем - 0,3л) – не менее 5 шт 
· этикетка (инструкция по эксплуатации) – 1 шт
 -     элементы питания типа «АА» – 3шт

	От Заказчика:
	
	От Поставщика:

	Зам. главного врача

_______________Н.Н. Рощипкин

	
	


2. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: 
2.1. Требования к гарантии качества товара, а также гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества: 
Требования к качеству товара: Год выпуска не ранее 2026 года. 
2.2. Требования к упаковке и маркировке: Оборудование поставляется в упаковке, соответствующей ГОСТам, с соблюдением требований к упаковочным материалам и способу упаковывания, с использованием материалов, разрешенных к применению, обеспечивающих его сохранность от повреждений, а также сохранность качества и безопасность оборудования при перевозке всеми видами транспорта.



