

Техническое задание
Мусорный бак для ТБО 1100 л с крышкой на колесах (синий)
Универсальный мусорный контейнер для ТКО предназначен для сбора и хранения бытовых отходов. Для климатических условий Сибири, усиленные болтовые соединения колесных опор и 13-точечное крепление цапфы, усиленные литьевые ручки в корпусе контейнера и дополнительные ребра жесткости в месте захвата гребенкой.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Закупка мусорных баков для РСО -10 шт.
	
	Механическое открытие крышки бака
Колеса: 4 поворотных колеса, 2 с тормозом
Объем: 1100 л
Высота: 135-140 см
Длина: 137-1420 см
Ширина: 108 -110 см
Материал корпуса: полиэтилен низкого давления (HDPE)
Цвет:  синий
Вес:  48-55 кг
Размещение: напольное
Допускаемая статическая нагрузка (кг) 440
Температурная стойкость (°C):
от  -40°C до +50°C
Доставка: 
транспортной компанией в г. Иркутск, 
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