Приложение № 1 к Извещению 
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
Поставка электротехнических изделий
	№ п/п
	Перечень данных и требований
	Содержание данных и требований

	1. 
	Общие сведения

	1.1. 
	Заказчик
	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская государственная библиотека" (ФГБУ «РГБ»).

	1.2. 
	Предмет Контракта (объект закупки)
	Поставка электротехнических изделий (далее – Товар, Товары)

	1.3. 
	Срок поставки Товара
	в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта. 

	1.4. 
	Условия поставки Товара
	Товар должен быть поставлен по адресу Заказчика в дни с понедельника по пятницу, с 10.00 до 16.00 часов (за исключением выходных и праздничных нерабочих дней).
В срок поставки, установленный Контрактом, не позднее чем за 1 (один) рабочий день до непосредственной доставки Товара, Поставщик обязан сообщить Заказчику по телефону +7 499 557-04-70 доб. 43-73 Контактное лицо Устимов Р.С. и посредством электронной почты на адрес DMTO@rsl.ru, о дате и времени поставки Товара.
Поставщик для организации проезда транспорта с Товаром и прохода своих сотрудников на объект Заказчика должен указать номер транспорта, ФИО водителя осуществляющего доставку товара, ФИО представителей Поставщика, обеспечивающих погрузочно-разгрузочные работы, а также их контактные номера телефонов.
Доставка, погрузка, разгрузка, подъём, занос Товара на склад осуществляются силами и за счёт Поставщика.

	1.5. 
	Место поставки Товара
	г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 7 (далее – Объект)

	2. 
	Требования к поставляемому Товару

	2.1. 
	Общие требования к Товару
	Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.
Поставляемый Товар должен быть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям Контракта, Технического задания, стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации. 
Поставляемый Товар не должен являться предметом иных договорных (контрактных) обязательств. Исполнение Поставщиком обязательств по поставке Товара не должно нарушать имущественных и неимущественных прав Заказчика и третьих лиц.

	2.2. 
	Требования к количеству Товара
	Поставка Товара должна быть произведена в общем количестве согласно Приложению №1 к настоящему Техническому заданию.

	2.3. 
	Требования к потребительским свойствам и качественным характеристикам Товара
	Поставляемый Товар должен соответствовать функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, указанным в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.

	2.4. 
	Требования к комплектации и принадлежностям Товара
	Товар передаётся Заказчику в соответствии с условиями Контракта в определённой производителем Товара комплектации с сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность Товара, в том числе документом, подтверждающим страну происхождения Товара.

	2.5. 
	Требования к упаковке и маркировке
	Упаковка и маркировка Товаров должны соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортных Товаров – международным стандартам упаковки.
Маркировка Товаров должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товаров с указанием заводского номера изделия.
Упаковка должна обеспечивать сохранность Товаров при его транспортировке к месту доставки и хранения Товаров и погрузо-разгрузочных работах. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.
Каждая единица Товара должна поставляться в запечатанной, неповрежденной заводской упаковке, без посторонних запахов, механических повреждений и следов воздействия влаги. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке, погрузо-разгрузочных работах, предохранять от воздействий влаги и света и обеспечивать сохранность его качеств в течение всего срока хранения.
Поставщик несет ответственность за все потери или (и) повреждения, вызванные неправильной упаковкой либо маркировкой Товара.
Поставляемый Товар, указанный Приложении № 1, должен соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011 и иным техническим регламентам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

	2.6. 
	Требования к безопасности товара
	Соответствие Товаров требованиям качества и безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Поставляемый Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. 
Поставляемый Товар должен пройти предпродажную подготовку: проверку технических параметров товара, комплектности, маркировки, наличия эксплуатационной документации, упаковки. 
Не допускается поставка товара, имеющего механические и иные виды повреждений самого товара и упаковки и (или) условия хранения и перевозки которого были нарушены. 
Заказчик вправе отказаться от приемки товара, поставляемого с нарушением условий Контракта и настоящего Технического задания.

	3. 
	Дополнительные требования

	3.1. 
	Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ (услуг).
	При поставке Товара Заказчику передаются сертификаты (при наличии), паспорта и гарантийные талоны на поставленный Товар.

	3.2. 
	Гарантийный срок.
	В соответствии с гарантией завода изготовителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев.

	3.3. 
	Приложения.
	Приложение № 1 к Техническому заданию – требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара;



Приложение №1 к Техническому заданию
Таблица 1
ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ, ТЕХНИЧЕСКИМ, КАЧЕСТВЕННЫМ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРА

	№ п/п
	Наименование Товара.
Код позиции ОКПД2
	Наименование страны происхождения Товара
	Кол-во
	Ед. изм.
	Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам Товара
	Обоснование включения показателя в описание объекта закупки, включенного в КТРУ
	Конкретное значение, предлагаемое участником закупки

	
	
	
	
	
	Показатель
	требуемое значение
	ед. изм.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10
	11

	1
	ОКПД 2 27.12.31.000

Навесной бокс ЭРА SIMPLE ЩРН-П-18 модулей, пластик IP41 Б0041527 или эквивалент
[image: Навесной бокс ЭРА SIMPLE ЩРН-П-18 модулей, пластик IP41 Б0041527 1]
	
	1
	шт
	Вид установки
	навесной
	
	
	

	
	
	
	
	
	На DIN-рейку
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	Класс защиты
	II
	
	
	

	
	
	
	
	
	Материал рамы, дверцы, корпуса
	АБС-пластик
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количество модулей
	18 
	шт
	
	

	
	
	
	
	
	Ревизионное окошко
	есть
	
	
	

	
	
	
	
	
	Габариты без упаковки
	363х220х99 (±10)
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Количество рядов
	1
	шт
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет
	белый
	
	
	

	2
	ОКПД 2 27.12.31.000

Щиток настенный с дверцей 24(2х12) мод., IP 65 или эквивалент

[image: ]
	
	1
	шт
	Вид установки
	навесной
	
	
	

	
	
	
	
	
	На DIN-рейку
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	Класс защиты
	II
	
	
	

	
	
	
	
	
	Материал рамы, дверцы, корпуса
	АБС-пластик
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количество модулей
	24
	шт
	
	

	
	
	
	
	
	Наличие замка
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	Габариты без упаковки
	420х314х143 (±10)
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Количество рядов
	2
	шт
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет
	серый
	
	
	

	3
	ОКПД 2 22.29.29.190

Коробка Bylectrica с клеммными колодками для открытой проводки IP44 80мм х 80 мм х41,5 мм, КМ-222 или эквивалент

[image: Коробка Bylectrica с клеммными колодками для открытой проводки IP44 80мм х 80 мм х41,5 мм, КМ-222 1]
	
	15
	штука
	Назначение
	для наружного монтажа
	
	
	

	
	
	
	
	
	Материал
	пластик
	
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет
	белый
	
	
	

	
	
	
	
	
	Тип проводки
	открытая
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количество вводов
	4 группы по 3шт.
	
	
	

	
	
	
	
	
	Степень защиты
	Не хуже 44 IP
	
	
	

	
	
	
	
	
	Тип
	Коробка для разводки проводов с контактными зажимами
	
	
	

	
	
	
	
	
	Сечение провода
	2,5
	мм2
	
	

	4
	КТРУ 25.94.10.000-00000001
Изделия крепежные и винты крепежные

Дюбель Fischer DUOPOWER 8x40 (100 шт.) 577280 или эквивалент
[image: Дюбель Fischer DUOPOWER 8x40 (100 шт.) 577280 1]

	
	200
	шт
	Длина
	40
	мм
	Согласно письму Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090 По причине отсутствия характеристик в КТРУ Заказчик самостоятельно 
осуществляет 
описание объекта закупки в соответствии с 
положениями статьи
 33 Закона N 44-ФЗ.
	

	
	
	
	
	
	Диаметр
	8
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Диаметр метиза к дюбелю
	5
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Материал
	нейлон
	
	
	

	
	
	
	
	
	Тип
	для бетона, кирпича, гипсокартона, газобетона
	
	
	

	5
	КТРУ 25.94.10.000-00000001
Изделия крепежные и винты крепежные

Шуруп универсальный STARFIX 5,0х50 мм желтый цинк 250 штук SMC3-35430-250 ЦБ-2870865382 или эквивалент

[image: Шуруп универсальный STARFIX 5,0х50 мм желтый цинк 250 штук SMC3-35430-250 ЦБ-2870865382 1]
	
	250
	шт
	Наконечник
	острый
	
	Согласно письму Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090 По причине отсутствия характеристик в КТРУ Заказчик самостоятельно 
осуществляет 
описание объекта закупки в соответствии с 
положениями статьи
 33 Закона N 44-ФЗ.
	

	
	
	
	
	
	Шлиц
	Pozidriv (PZ)
	
	
	

	
	
	
	
	
	Покрытие
	желтопассивированный
	
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет покрытия
	желтый цинк
	
	
	

	
	
	
	
	
	Диаметр
	5
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Длина
	50
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Материал
	сталь
	
	
	

	
	
	
	
	
	Потайная головка
	да
	
	
	

	6
	КТРУ 27.32.10.000-00000001

Шнур ШВВП Камкабель 2x0.75 мм 50 м ГОСТ 231ЯA20C0000Ъ600050М или эквивалент

[image: Шнур ШВВП Камкабель 2x0.75 мм 50 м ГОСТ 231ЯA20C0000Ъ600050М 1]
	
	100
	Пог. м.
	Тип
	
ШВВП
	
	Согласно письму Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090 По причине отсутствия характеристик в КТРУ Заказчик самостоятельно 
осуществляет 
описание объекта закупки в соответствии с 
положениями статьи
 33 Закона N 44-ФЗ.
	

	
	
	
	
	
	Номинальное напряжение
	380
	В
	
	

	
	
	
	
	
	Материал
	медь
	
	
	

	
	
	
	
	
	Изоляция
	ПВХ-пластикат
	
	
	

	
	
	
	
	
	Материал оболочки
	ПВХ-пластикат
	
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет
	белый
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количество жил
	2
	шт
	
	

	
	
	
	
	
	Сечение жилы кабеля
	0,75
	мм2
	
	

	
	
	
	
	
	Форма провода
	плоский
	
	
	

	7
	[bookmark: _GoBack]ОКПД 2 22.21.29.110

Гофрированная труба Промрукав ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 100м PR.012031 или эквивалент

[image: Гофрированная труба Промрукав ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 100м PR.012031 1]
	
	600
	м
	Материал
	ПВХ
	
	
	

	
	
	
	
	
	Внешний диаметр
	20
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Внутренний диаметр
	14
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет
	серый
	
	
	

	
	
	
	
	
	Степень защиты
	66 IP
	
	
	

	
	
	
	
	
	С протяжкой
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	Способ монтажа
	открытый
	
	
	

	8
	ОКПД 2 22.29.29.190

Коробка установочная для полых стен Systeme Electric MultiBox 68(65) х 60 мм желтая IMT35151 или эквивалент

[image: Коробка установочная для полых стен Systeme Electric MultiBox 68(65) х 60 мм желтая IMT35151 1]
	
	10
	шт
	Размер ниши
	65х60
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Материал
	пластик
	
	
	

	
	
	
	
	
	Конструкция
	круглая
	
	
	

	
	
	
	
	
	Огнестойкость
	850°C
	
	
	

	
	
	
	
	
	Тип проводки
	скрытая
	
	
	

	
	
	
	
	
	Назначение
	для гипсокартона и полых стен
	
	
	

	9
	КТРУ 27.12.22.000-00000001

Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) DEKraft ДИФ-103 1 Р+N, 16 А, 30 мА, тип AC, хар-ка C, 4,5 кА 16052DEK или эквивалент

[image: Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) DEKraft  ДИФ-103 1 Р+N, 16 А, 30 мА, тип AC, хар-ка C, 4,5 кА 16052DEK 1]

	
	6
	шт
	Тип
	модульный
	
	Согласно письму Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090 По причине отсутствия характеристик в КТРУ Заказчик самостоятельно 
осуществляет 
описание объекта закупки в соответствии с 
положениями статьи
 33 Закона N 44-ФЗ.
	

	
	
	
	
	
	Тип модуля дифференциальной защиты
	электронный
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количество модулей
	2
	шт
	
	

	
	
	
	
	
	Количество полюсов
	двухполюсной
	
	
	

	
	
	
	
	
	Класс токоограничения
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Номинальное напряжение
	220/230 
	В
	
	

	
	
	
	
	
	Тип расцепления
	С
	
	
	

	
	
	
	
	
	Отключающая способность
	4,5
	кА
	
	

	
	
	
	
	
	Номинальный ток
	16
	А
	
	

	
	
	
	
	
	Ток утечки
	30
	мА
	
	

	
	
	
	
	
	Виды защиты
	от короткого замыкания, перегрузки и возникновения утечки тока
	
	
	

	10
	КТРУ 25.94.10.000-00000001

Крепеж-клипса для монтажного пистолета REXANT d 20 мм, серая, 100 шт. 28-0420-1 или эквивалент

[image: Крепеж-клипса для монтажного пистолета REXANT d 20 мм, серая, 100 шт. 28-0420-1 1]
	
	2000
	шт
	Вид
	одинарный
	
	Согласно письму Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090 По причине отсутствия характеристик в КТРУ Заказчик самостоятельно 
осуществляет 
описание объекта закупки в соответствии с 
положениями статьи
 33 Закона N 44-ФЗ.
	

	
	
	
	
	
	Материал
	пластик
	
	
	

	
	
	
	
	
	Размер
	20
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Для прямого монтажа
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет
	серый
	
	
	

	
	
	
	
	
	Отверстие под метиз
	да
	
	
	

	11
	КТРУ 27.12.20.000-00000001

Реле фаз IEK ORF 06. 3фазы 220-460В AC ORF-06-220-460VAC или эквивалент

[image: Реле фаз IEK ORF 06. 3фазы 220-460В AC ORF-06-220-460VAC 1]
	
	1
	шт
	Номинальное напряжение
	220(230)
	В
	Согласно письму Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090 По причине отсутствия характеристик в КТРУ Заказчик самостоятельно 
осуществляет 
описание объекта закупки в соответствии с 
положениями статьи
 33 Закона N 44-ФЗ.
	

	
	
	
	
	
	Номинальный ток
	10
	А
	
	

	
	
	
	
	
	Контактная группа
	1 переключающий
	
	
	

	
	
	
	
	
	Степень защиты
	IP40
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количество контактов
	1
	шт
	
	

	
	
	
	
	
	Время срабатывания
	0,1
	с
	
	

	12
	ОКПД 2 22.29.29.190

Пульт управления ANDELI XAL-B213 I-O 1NO + 1NC артикул ADL10-083 или эквивалент

[image: Пульт управления ANDELI XAL-B213 I-O 1NO + 1NC артикул ADL10-083 1]
	
	1
	шт
	Тип
	силовой
	
	
	

	
	
	
	
	
	Номинальное рабочее напряжение
	220(230)
	В
	
	

	
	
	
	
	
	Тип тока
	переменный
	
	
	

	
	
	
	
	
	Климатическое исполнение
	УХЛ4
	
	
	

	
	
	
	
	
	Материал корпуса
	пластик
	
	
	

	13
	КТРУ 27.12.22.000-00000001

Автоматический выключатель CHINT NXB-63S 1P 10А 4.5kA характеристика C R 296709 или эквивалент

[image: Автоматический выключатель CHINT NXB-63S 1P 10А 4.5kA характеристика C R 296709 1]
	
	10
	шт
	Тип
	модульный
	
	Согласно письму Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090 По причине отсутствия характеристик в КТРУ Заказчик самостоятельно 
осуществляет 
описание объекта закупки в соответствии с 
положениями статьи
 33 Закона N 44-ФЗ.
	

	
	
	
	
	
	Тип монтажа
	на DIN-рейку
	
	
	

	
	
	
	
	
	Номинальное напряжение
	230/400 
	В
	
	

	
	
	
	
	
	Количество полюсов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Отключающая способность
	4,5
	кА
	
	

	
	
	
	
	
	Тип расцепления
	С
	
	
	

	
	
	
	
	
	Номинальный ток
	10
	А
	
	

	
	
	
	
	
	Переменный ток
	да
	
	
	

	14
	КТРУ 27.12.22.000-00000001

Автоматический выключатель CHINT NXB-63S 1P 20А 4.5kA характеристика C R 296711 или эквивалент

[image: Автоматический выключатель CHINT NXB-63S 1P 20А 4.5kA характеристика C R 296711 1]
	
	10
	шт
	Тип
	модульный
	
	Согласно письму Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090 По причине отсутствия характеристик в КТРУ Заказчик самостоятельно 
осуществляет 
описание объекта закупки в соответствии с 
положениями статьи
 33 Закона N 44-ФЗ.
	

	
	
	
	
	
	Тип монтажа
	на DIN-рейку
	
	
	

	
	
	
	
	
	Номинальное напряжение
	230/400 
	В
	
	

	
	
	
	
	
	Количество полюсов
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Отключающая способность
	4,5
	кА
	
	

	
	
	
	
	
	Тип расцепления
	С
	
	
	

	
	
	
	
	
	Номинальный ток
	20
	А
	
	

	
	
	
	
	
	Переменный ток
	да
	
	
	

	15
	КТРУ 27.12.22.000-00000001

Автоматический выключатель CHINT NXB-63, 3P, 32A, 6кА, характеристика C 814173 или эквивалент

[image: Автоматический выключатель CHINT NXB-63, 3P, 32A, 6кА, характеристика C 814173 1]
	
	5
	шт
	Тип
	модульный
	
	Согласно письму Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090 По причине отсутствия характеристик в КТРУ Заказчик самостоятельно 
осуществляет 
описание объекта закупки в соответствии с 
положениями статьи
 33 Закона N 44-ФЗ.
	

	
	
	
	
	
	Тип монтажа
	на DIN-рейку
	
	
	

	
	
	
	
	
	Номинальное напряжение
	230/400 
	В
	
	

	
	
	
	
	
	Количество полюсов
	3
	
	
	

	
	
	
	
	
	Отключающая способность
	6
	кА
	
	

	
	
	
	
	
	Тип расцепления
	С
	
	
	

	
	
	
	
	
	Номинальный ток
	32
	А
	
	

	16
	КТРУ 27.12.22.000-00000001

Автоматический выключатель CHINT NXB-63, 3P, 40A, 6кА, характеристика C 814174 или эквивалент

[image: Автоматический выключатель CHINT NXB-63, 3P, 40A, 6кА, характеристика C 814174 1]
	
	5
	шт
	Тип
	модульный
	
	Согласно письму Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090 По причине отсутствия характеристик в КТРУ Заказчик самостоятельно 
осуществляет 
описание объекта закупки в соответствии с 
положениями статьи
 33 Закона N 44-ФЗ.
	

	
	
	
	
	
	Тип монтажа
	на DIN-рейку
	
	
	

	
	
	
	
	
	Номинальное напряжение
	230/400 
	В
	
	

	
	
	
	
	
	Количество полюсов
	3
	
	
	

	
	
	
	
	
	Отключающая способность
	6
	кА
	
	

	
	
	
	
	
	Тип расцепления
	С
	
	
	

	
	
	
	
	
	Номинальный ток
	40
	А
	
	

	17
	КТРУ 27.12.22.000-00000001

Дифференциальный автоматический выключатель CHINT, NXBLE-63Y, 1P+N, 10А, 30mA, электронный, тип AС, характеристика С, 4.5kA 105541 или эквивалент

[image: Дифференциальный автоматический выключатель CHINT, NXBLE-63Y, 1P+N, 10А, 30mA, электронный, тип AС, характеристика С, 4.5kA 105541 1]
	
	5
	шт
	Тип
	модульный
	
	Согласно письму Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090 По причине отсутствия характеристик в КТРУ Заказчик самостоятельно 
осуществляет 
описание объекта закупки в соответствии с 
положениями статьи
 33 Закона N 44-ФЗ.
	

	
	
	
	
	
	Количество модулей
	2
	шт
	
	

	
	
	
	
	
	Номинальное напряжение
	230/400 
	В
	
	

	
	
	
	
	
	Количество полюсов
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	Отключающая способность
	4,5
	кА
	
	

	
	
	
	
	
	Тип расцепления
	С
	
	
	

	
	
	
	
	
	Номинальный ток
	10
	А
	
	

	
	
	
	
	
	Ток утечки
	30 
	мА
	
	

	18
	КТРУ 27.12.22.000-00000001

Дифференциальный автоматический выключатель CHINT, NXBLE-63Y, 1P+N, 25А, 30mA, электронный тип AС, характеристика С, 4.5kA 105544 или эквивалент
[image: Дифференциальный автоматический выключатель CHINT, NXBLE-63Y, 1P+N, 25А, 30mA, электронный тип AС, характеристика С, 4.5kA 105544 1]
	
	5
	штука 
	Тип
	модульный
	
	Согласно письму Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090 По причине отсутствия характеристик в КТРУ Заказчик самостоятельно 
осуществляет 
описание объекта закупки в соответствии с 
положениями статьи
 33 Закона N 44-ФЗ.
	

	
	
	
	
	
	Количество модулей
	2
	шт
	
	

	
	
	
	
	
	Номинальное напряжение
	230/400 
	В
	
	

	
	
	
	
	
	Количество полюсов
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	Отключающая способность
	4,5
	кА
	
	

	
	
	
	
	
	Тип расцепления
	С
	
	
	

	
	
	
	
	
	Номинальный ток
	25
	А
	
	

	
	
	
	
	
	Ток утечки
	30 
	мА
	
	

	19
	КТРУ 27.12.22.000-00000001

Дифференциальный автомат EKF PROxima АД-32, 3P+N, 40А/30мА, характеристика C, AC, электронный, защита 270В, 4,5кА DA32-40-30-4P-pro или эквивалент

[image: Дифференциальный автомат EKF PROxima АД-32, 3P+N, 40А/30мА, характеристика C, AC, электронный, защита 270В, 4,5кА DA32-40-30-4P-pro 1]
	
	3
	штука
	Тип
	модульный
	
	Согласно письму Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090 По причине отсутствия характеристик в КТРУ Заказчик самостоятельно 
осуществляет 
описание объекта закупки в соответствии с 
положениями статьи
 33 Закона N 44-ФЗ.
	

	
	
	
	
	
	Количество модулей
	2
	шт
	
	

	
	
	
	
	
	Тип модуля дифференциальной защиты
	электронный
	
	
	

	
	
	
	
	
	Номинальное напряжение
	400 
	В
	
	

	
	
	
	
	
	Количество полюсов
	4
	
	
	

	
	
	
	
	
	Отключающая способность
	4,5
	кА
	
	

	
	
	
	
	
	Тип расцепления
	С
	
	
	

	
	
	
	
	
	Номинальный ток
	40
	А
	
	

	
	
	
	
	
	Ток утечки
	30 
	мА
	
	

	20
	КТРУ 27.32.10.000-00000001

Электрический провод ПУГВнг(А)-LS ПРОВОДНИК 1x6 мм2 белый, 20м OZ250027L20 или эквивалент
[image: Электрический провод ПУГВнг(А)-LS ПРОВОДНИК 1x6 мм2 белый, 20м OZ250027L20 1]
	
	20
	Пог. м
	Тип
	ПуГВнг(А)-LS
	
	Согласно письму Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090 По причине отсутствия характеристик в КТРУ Заказчик самостоятельно 
осуществляет 
описание объекта закупки в соответствии с 
положениями статьи
 33 Закона N 44-ФЗ.
	

	
	
	
	
	
	Номинальное напряжение
	450/750 В
	
	
	

	
	
	
	
	
	Материал
	медь
	
	
	

	
	
	
	
	
	Изоляция
	ПВХ пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количество жил
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Сечение жилы кабеля
	6
	мм2
	
	

	
	
	
	
	
	Диаметр
	4.9
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Структура жилы
	МП
	
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет
	белый
	
	
	

	
	
	
	
	
	Форма провода
	круглый
	
	
	

	21
	КТРУ 27.32.10.000-00000001

Электрический провод ПУГВнг(А)-LS ПРОВОДНИК 1x6 мм2 синий, 20м OZ250036L20 или эквивалент

[image: Электрический провод ПУГВнг(А)-LS ПРОВОДНИК 1x6 мм2 синий, 20м OZ250036L20 1]
	
	20
	Пог. м
	Тип
	ПуГВнг(А)-LS
	
	Согласно письму Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090 По причине отсутствия характеристик в КТРУ Заказчик самостоятельно 
осуществляет 
описание объекта закупки в соответствии с 
положениями статьи
 33 Закона N 44-ФЗ.
	

	
	
	
	
	
	Номинальное напряжение
	450/750 В
	
	
	

	
	
	
	
	
	Материал
	медь
	
	
	

	
	
	
	
	
	Изоляция
	ПВХ пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количество жил
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Сечение жилы кабеля
	6
	мм2
	
	

	
	
	
	
	
	Диаметр
	4.9
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Структура жилы
	МП
	
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет
	синий
	
	
	

	
	
	
	
	
	Форма провода
	круглый
	
	
	

	22
	КТРУ 27.32.10.000-00000001

Электрический провод ПУГВнг(А)-LS ПРОВОДНИК 1x6 мм2 красный, 20м OZ250035L20 или эквивалент

[image: Электрический провод ПУГВнг(А)-LS ПРОВОДНИК 1x6 мм2 красный, 20м OZ250035L20 1]
	
	20
	Пог. м
	Тип
	ПуГВнг(А)-LS
	
	Согласно письму Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090 По причине отсутствия характеристик в КТРУ Заказчик самостоятельно 
осуществляет 
описание объекта закупки в соответствии с 
положениями статьи
 33 Закона N 44-ФЗ.
	

	
	
	
	
	
	Номинальное напряжение
	450/750 В
	
	
	

	
	
	
	
	
	Материал
	медь
	
	
	

	
	
	
	
	
	Изоляция
	ПВХ пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количество жил
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Сечение жилы кабеля
	6
	мм2
	
	

	
	
	
	
	
	Диаметр
	4.9
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Структура жилы
	МП
	
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет
	красный
	
	
	

	
	
	
	
	
	Форма провода
	круглый
	
	
	

	23
	ОКПД 2 22.21.29.110

Гофрированная труба ПНД Gigant лёгкая черная D20 с зондом, стойкая к УФ 100м 20120-100GI или эквивалент

[image: Гофрированная труба ПНД Gigant лёгкая черная D20 с зондом, стойкая к УФ 100м 20120-100GI 6]
	
	300
	метр
	Материал
	ПНД
	
	
	

	
	
	
	
	
	Внешний диаметр
	20
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Внутренний диаметр
	14,1
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Количество в бухте
	100
	м
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет
	черный
	
	
	

	
	
	
	
	
	Степень защиты
	55 IP
	
	
	

	
	
	
	
	
	Разрывная прочность
	200
	Н
	
	

	
	
	
	
	
	Устойчивость к ультрафиолету
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	Наличие протяжки
	да
	
	
	

	24
	ОКПД 2 22.21.29.110

Гофрированная труба ПНД Gigant лёгкая черная D25 с зондом, стойкая к УФ 50м 20125-50GI или эквивалент

[image: Гофрированная труба ПНД Gigant лёгкая черная D25 с зондом, стойкая к УФ 50м 20125-50GI 6]
	
	150
	метр
	Материал
	ПНД
	
	
	

	
	
	
	
	
	Внешний диаметр
	25
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Внутренний диаметр
	18,3
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Количество в бухте
	50
	м
	
	

	
	
	
	
	
	Цвет
	черный
	
	
	

	
	
	
	
	
	Степень защиты
	55 IP
	
	
	

	
	
	
	
	
	Разрывная прочность
	200
	Н
	
	

	
	
	
	
	
	Устойчивость к ультрафиолету
	да
	
	
	

	
	
	
	
	
	Наличие протяжки
	да
	
	
	

	25
	КТРУ 25.94.10.000-00000001

Шуруп с костылём ЦММ L-образный 6,0x80, (100 шт) 0Т-00013982 или эквивалент

[image: Шуруп с костылём ЦММ L-образный 6,0x80, (100 шт) 0Т-00013982 1]
	
	100
	шт
	Наконечник
	острый
	
	Согласно письму Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090 По причине отсутствия характеристик в КТРУ Заказчик самостоятельно 
осуществляет 
описание объекта закупки в соответствии с 
положениями статьи
 33 Закона N 44-ФЗ.
	

	
	
	
	
	
	Диаметр
	6
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Длина
	80
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Форма головки
	Г-образная
	
	
	

	
	
	
	
	
	Материал
	сталь
	
	
	

	26
	КТРУ 25.94.10.000-00000001

Шуруп с кольцом КРЕП-КОМП 6х80 120 шт шк680м или эквивалент
[image: Шуруп с кольцом КРЕП-КОМП 6х80 120 шт шк680м 1]
	
	120
	шт
	Наконечник
	острый
	
	Согласно письму Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090 По причине отсутствия характеристик в КТРУ Заказчик самостоятельно 
осуществляет 
описание объекта закупки в соответствии с 
положениями статьи
 33 Закона N 44-ФЗ.
	

	
	
	
	
	
	Покрытие
	оцинкованный
	
	
	

	
	
	
	
	
	Диаметр
	6
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Длина
	80
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Форма головки
	кольцо
	
	
	

	
	
	
	
	
	Материал
	сталь
	
	
	

	27
	КТРУ 20.52.10.190-00000022

Набор для экспресс склеивания Akfix 705 125 гр+400 мл AN705_125 или эквивалент

[image: Набор для экспресс склеивания Akfix 705 125 гр+400 мл AN705_125 1]
	
	1
	шт
	Вес
	≥ 400  и  < 500
	грамм
	В соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	
	
	Вид
	Реакционный
	
	
	

	
	
	
	
	
	Тип по количеству компонентов
	Двухкомпонентный
	
	
	

	
	
	
	
	
	Форма выпуска
	Гель
	
	
	

	
	
	
	
	
	Основа клея
	цианоакрилат
	
	В соответствии с потребностью Заказчика
	

	
	
	
	
	
	Масса вещества
	125 
	грамм
	
	

	28
	КТРУ 22.29.21.000-00000031

Двусторонняя лента 3М GPT-020F (25мм х 5000мм) 4687201853923 или эквивалент

[image: Двусторонняя лента 3М GPT-020F (25мм х 5000мм) 4687201853923 1]
	
	10
	шт
	Длина рулона
	< 10000
	мм
	В соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	
	
	Количество клеевых сторон
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	толщина
	≥ 0.2  и  < 0.3
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Ширина
	≥ 20  и  < 30
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Лента окрашенная
	нет
	
	
	

	
	
	
	
	
	Материал основы
	полипропилен
	
	
	

	
	
	
	
	
	Материал клеевого слоя
	Акриловый клей
	
	
	

	
	
	
	
	
	Термостойкий
	да
	
	В соответствии с потребностью Заказчика
	

	
	
	
	
	
	Водостойкий
	да
	
	
	

	29
	ОКПД 2 20.59.56.120

Флюс для пайки REXANT ЛТИ-120 30 мл с кисточкой флакон 09-3626 или эквивалент

[image: Флюс для пайки REXANT ЛТИ-120 30 мл с кисточкой флакон 09-3626 1]
	
	1
	шт
	Тип
	активный
	
	
	

	
	
	
	
	
	Тип товара
	флюс паяльный
	
	
	

	
	
	
	
	
	Объем
	30
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Температура пайки
	200-300 
	°С
	
	

	
	
	
	
	
	Подходит для
	нержавеющая сталь, медь, цинк, сталь, свинец
	
	
	

	
	
	
	
	
	Агрегатное состояние
	жидкость
	
	
	

	
	
	
	
	
	Кисточка
	есть
	
	
	

	30
	КТРУ 25.72.12.110-00000002

Замок TDM ELECTRIC 18-20/40 с индивидуальным стикером для розницы SQ0825-0011 или эквивалент

[image: Замок TDM ELECTRIC 18-20/40 с индивидуальным стикером для розницы SQ0825-0011 1]
	
	30
	шт
	Тип замка (по количеству механизмов секретности в одном корпусе)
	Простой
	
	В соответствии с КТРУ 
	

	
	
	
	
	
	Тип замка по принципу работы
	Механический
	
	
	

	
	
	
	
	
	Тип конструктивного исполнения корпуса
	Накладной
	
	
	

	
	
	
	
	
	Тип конструктивного исполнения механизма секретности
	Цилиндровый
	
	
	

	
	
	
	
	
	Материал
	металл
	
	В соответствии с потребностью Заказчика
	

	
	
	
	
	
	Степень защиты
	IP54
	
	
	

	
	
	
	
	
	Диаметр отверстия под замок
	20
	мм
	
	

	
	
	
	
	
	Ключ в комплекте
	Не менее 2
	шт
	
	


Изображения представлены для наглядной демонстрации и носят информационный характер.
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