
Техническое задание

Сплит-система IGC RAS/RAC-12 NHM
Перечень выполняемых работ:
	№
	Наименование
	Кол-во
	Ед.
изм.
	Цена за единицу
руб.
	Стоимость, руб.

	1
	Выезд мастера на объект и Диагностика системы кондиционирования.
	1
	усл.
	
	

	2
	Опрессовка системы азотом Р=37 bar. (Трасса + Внутренний блок+Внешний блок). Без учета стоимости Азота.
	1
	усл.
	
	

	3
	Демонтаж внешнего блока.
	1
	усл.
	
	

	4
	Поиск и устранение утечки в конденсаторе, испарителе, трубопроводе.
	1
	место
	
	

	5
	Монтаж внешнего блока мощностью до 5,3 кВт (включительно).
	1
	усл.
	
	

	6
	Вакуумирование СКВ и заправка хладагентом (для блоков 07-24ВТи).
	1
	усл.
	
	

	7
	Опрессовка системы азотом P=37 bar. (Внешний блок). Без учета стоимости Азота.
	1
	усл.
	
	

	8
	Пайка медной трубки 1/4"-1/2" (включая припой).
	1
	точка
	
	

	9
	Вальцовка трубы 1/4,3/8,1/2,5/8,3/4.
	1
	шт.
	
	

	10
	Пусконаладка СКВ (Ввод в эксплуатацию и замер рабочих параметров).
	1
	усл.
	
	

	11
	Высотные работы (Монтаж с окна, Монтаж НА расстоянии 2,0 м от поверхности земли или Проведение работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неограждённых перепадов по высоте более 2 м, а также если высота защитного ограждения площадок менее 1,1 м.).
	3
	час
	
	

	13
	Транспортировка кондиционера (внутреннего блока) в сервисный отдел автомобильным транспортом.
	1
	усл.
	
	



В стоимость услуг входит стоимость материалов:
	№
	Наименование
	Кол-во
	Ед.
изм.
	Цена за единицу
руб.
	Стоимость, руб.

	1
	Азот особочистый
	0,5
	бал
	
	

	2
	хладагент R-410
	0,74
	кг
	
	






