ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
1. Объект закупки:
	Объект закупки
	Начальная (максимальная) цена контракта (руб.)

	Поставка сантехнических изделий для нужд ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России в 2026 году.
	247 100,00


ОКПД2: 28.14, 22.23; 22.19; 23.42; 25.72
1.1. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения.
1.2. Порядок формирования цены контракта: Цена контракта включает в себя стоимость Товара, стоимость доставки Товара Поставщиком Заказчику, стоимость перевозки, стоимость погрузо-разгрузочных работ, стоимость хранения товара, стоимость страхования товара, все налоги и сборы, выплаченные или подлежащие к выплате, в том числе НДС, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением контракта, без исключений.
1.3. Срок поставки товара: силами и средствами Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта, разовая (единовременная) поставка.
1.4. Место поставки товара: г. Санкт-Петербург, улица Политехническая, дом 32 литер Х (помещение по указанию заказчика). Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой транспортного средства, подъемом на этаж, перемещением до помещения по указанию Заказчика.
1.5. Форма, срок и порядок оплаты: безналичная оплата товара производится Заказчиком после передачи товара Заказчику в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в Единой информационной системе (ЕИС). Авансирование не предусмотрено.
1.6. Сведения о валюте: российский рубль.
2. Требования к качеству товара:
2.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.
2.2. Товар должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации: не должен быть нестандартного качества, пришедшим в негодность, с истекшим сроком годности. В подтверждение этого Поставщиком на момент поставки товара (части товара) Заказчику должны быть представлены копии сертификатов и/или деклараций о соответствии на предлагаемые к поставке товары.
2.3. Поставщик осуществляет поставку товаров надлежащего качества, в установленном количестве, в сроки в соответствии с потребностями Заказчика, производит замену товара ненадлежащего качества. 
2.4. Предоставляемая Поставщиком гарантия качества означает ответственность Поставщика за недостатки качества и предполагает замену некачественного товара. Некачественный товар, признанный таковым в момент приемки товара на складе Заказчика и/или в течение его использования, должен быть заменен Поставщиком на такой же товар в течение десяти дней с момента выявления некачественного товара
2.5. Поставщик обязан оперативно реагировать на претензии Заказчика, и обязан иметь опыт четко отлаженной работы по претензиям Заказчика.
2.6. Товары должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
2.7. Сроки гарантии качества товара: остаточный срок годности на весь поставляемый товар должен быть не менее 12 месяцев от даты поставки, если иное не предусмотрено Приложениями Контракта.
2.7. Поставка товара осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара. 
3. Заказчиком установлены следующие запреты, ограничения, преимущества и условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 №1875: 
- преимущество закупок товаров в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 №1875.
- ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг.



	№ п/п
	Наименование товара,
 работы, услуги
	Код по КТРУ/ОКПД 2
	Количество товара
	Ед. изм.
	Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и к размерам товара

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование дополнительных характеристик

	1
	Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей
	28.14.10.000-00000001
	30
	штука
	Тип
	Кран шаровый
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностям в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)

	
	
	
	
	
	Резьба 
	внутренняя/наружная
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Тип корпуса
	разборный
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Материал
	латунь
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Диаметр подключения
	1/2
	дюйм
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Тип ручки
	бабочка
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Материал ручки
	Алюминий
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Покрытие
	Никель
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Вес
	≥0,15
	кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Тип конструкции
	прямой
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Рабочее давление
	40
	кПА
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	2
	Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей
	28.14.10.000-00000001
	30
	штука
	Тип
	Кран шаровый
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностям в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)

	
	
	
	
	
	резьба 
	внутренняя/внутреняя
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Тип корпуса
	разборный
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Материал
	латунь
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Диаметр подключения
	1/2
	дюйм
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Тип ручки
	бабочка
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Материал ручки
	Алюминий
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Покрытие
	Никель
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Вес
	≥0,15
	кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Тип конструкции
	прямой
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Рабочее давление
	40
	кПА
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	3
	Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей
	28.14.10.000-00000001
	20
	штука
	Тип
	Кран шаровый
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностям в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)

	
	
	
	
	
	резьба 
	внутренняя/наружная
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Тип корпуса
	разборный
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Материал
	латунь
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Диаметр подключения
	3/4
	дюйм
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Тип ручки
	бабочка
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Материал ручки
	Алюминий
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Покрытие
	Никель
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Вес
	≥0,24
	кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Тип конструкции
	прямой
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Рабочее давление
	40
	кПА
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	4
	Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей
	28.14.10.000-00000001
	20
	штука
	Тип
	Кран шаровый
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностям в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)

	
	
	
	
	
	Резьба 
	внутренняя/внутреняя
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Тип корпуса
	разборный
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Материал
	латунь
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Диаметр подключения
	3/4
	дюйм
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Тип ручки
	бабочка
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Материал ручки
	Алюминий
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Покрытие
	Никель
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Вес
	≥0,24
	кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Тип конструкции
	прямой
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Рабочее давление
	40
	кПА
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	5
	Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей
	28.14.10.000-00000001
	5
	штука
	Тип
	Кран шаровый
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностям в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)

	
	
	
	
	
	резьба 
	внутренняя/наружная
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Тип корпуса
	разборный
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Материал
	латунь
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Диаметр подключения
	1
	дюйм
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Тип ручки
	бабочка
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Материал ручки
	Алюминий
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Покрытие
	Никель
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Вес
	≥0,41
	кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Тип конструкции
	прямой
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Рабочее давление
	40
	кПА
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	6
	Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей
	28.14.10.000-00000001
	5
	штука
	Тип
	Кран шаровый
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностям в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)

	
	
	
	
	
	резьба 
	внутренняя/внутреняя
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Тип корпуса
	разборный
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Материал
	латунь
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Диаметр подключения
	1
	дюйм
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Тип ручки
	бабочка
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Материал ручки
	Алюминий
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Покрытие
	Никель
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Вес
	≥0,41
	кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Тип конструкции
	прямой
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Рабочее давление
	40
	кПА
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	7
	Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей
	28.14.10.000-00000001
	30
	штука
	Тип
	Кран-букса
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностям в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)

	
	
	
	
	
	Материал
	латунь, керамика
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Диаметр резьбы 
	1/2
	дюйм
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Диаметр штока 
	7,8
	мм
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Количество шлицов
	20
	шт.
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Тип смесителя
	Двухвентильный
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Применение
	для смесителя
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Угол поворота
	90
	градус (плоского угла)
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Вес
	≥0,05
	кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Форма штока
	шлицевая
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	8
	Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей
	28.14.10.000-00000001
	40
	штука
	Тип
	Кран-букса
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностям в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)

	
	
	
	
	
	Материал
	латунь, резина
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	диаметр резьбы 
	1/2
	дюйм
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	диаметр штока 
	7,8
	мм
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	количество шлицов
	20
	шт.
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Тип смесителя
	Двухвентильный
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Применение
	для смесителя
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Угол поворота
	180
	градус (плоского угла)
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Вес
	≥0,05
	кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Форма штока
	шлицевая
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	9
	Смеситель водоразборный


	28.14.12.110-00000019
	20
	штука
	Материал
	Латунь
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	
	
	Монтаж
	Наружний
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	
	
	Назначение
	Для раковин
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	
	
	Излив
	Аэратор
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	
	
	Тип управления
	Рычажный
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	
	
	Тип смесителя
	Двухвентильный
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	для смешивания горячей и холодной воды

	
	
	
	
	
	Вид
	Смеситель локтевой
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	обеспечение бесконтактного управления подачи воды с помощью локтя, предплечья или запястья

	
	
	
	
	
	Длина локтевой ручки 
	200
	мм
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	подходит под раковины, имеющиеся у Заказчика

	
	
	
	
	
	Вес
	≥0,8
	кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	обеспечивает прочность и устойчивость конструкции

	
	
	
	
	
	Длина излива
	200
	мм
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	подходит под раковины, имеющиеся у Заказчика

	
	
	
	
	
	Максимальное давление 
	≥1
	мПА
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	для обеспечения безопасности системы

	10
	Смеситель водоразборный
	28.14.12.110-00000019
	30
	штука
	Материал
	Латунь
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	
	
	Монтаж
	Наружний
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	
	
	Назначение
	Для раковин
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	
	
	Излив
	Аэратор
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	
	
	Тип управления
	Рычажный
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	
	
	Тип установки
	На раковину
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	для крепления к раковине сверху, такой тип имеется у Заказчика

	
	
	
	
	
	Вид
	Смеситель локтевой
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	обеспечение бесконтактного управления подачи воды с помощью локтя, предплечья или запястья

	
	
	
	
	
	Длина локтевой ручки 
	200
	мм
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	подходит под раковины, имеющиеся у Заказчика

	
	
	
	
	
	Вес
	≥0,9
	кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	обеспечивает прочность и устойчивость конструкции

	
	
	
	
	
	Длина излива
	250
	мм
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	подходит под раковины, имеющиеся у Заказчика

	
	
	
	
	
	Максимальное давление 
	≥1
	мПА
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	для обеспечения безопасности системы

	11
	Смеситель водоразборный
	28.14.12.110-00000019
	10
	штука
	Материал
	Латунь
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	
	
	Монтаж
	Наружний
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	
	
	Назначение
	Для раковин
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	
	
	Излив
	Аэратор
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	
	
	Тип управления
	Рычажный
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	
	
	Тип установки
	На стену
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	для крепления на стену помещения, такой тип установки имеется у Заказчика

	
	
	
	
	
	Длина локтевой ручки 
	200
	мм
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	подходит под раковины, имеющиеся у Заказчика

	
	
	
	
	
	Вес
	≥0,9
	кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	обеспечивает прочность и устойчивость конструкции

	
	
	
	
	
	Длина излива
	250
	мм
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	подходит под раковины, имеющиеся у Заказчика

	
	
	
	
	
	Присоединительный размер подводки
	3/4
	дюйм
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	обеспечивает совместимость с подводкой, имеющейся у Заказчика

	12
	Смеситель водоразборный
	28.14.12.110-00000021
	10
	штука
	Материал
	Латунь
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	
	
	Монтаж
	Наружний
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	
	
	Назначение
	Для ванны
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	
	
	Излив
	Аэратор
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	
	
	Тип управления
	Вентильный
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	
	
	Тип установки
	На стену
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	для крепления на стену помещения, такой тип установки имеется у Заказчика

	
	
	
	
	
	Присоединительный размер подводки
	3/4
	дюйм
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	обеспечивает совместимость с подводкой, имеющейся у Заказчика

	
	
	
	
	
	Длина излива
	250
	мм
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	подходит под ванны, имеющиеся у Заказчика

	
	
	
	
	
	Переключатель ванна-душ (дивертор)
	Поворотный
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	стандарное исполнение переключателя смесителся

	
	
	
	
	
	Длина шланга
	≥1,5 и ≤ 2,0
	метр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	влияет на комфорт, удобство использования и даже долговечность

	
	
	
	
	
	Лейка к комплекте
	Наличие
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	влияет на функциональность, удобство использования и даже на расход воды

	
	
	
	
	
	Исполнение излива
	Поворотный 
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	повышает удобство использования

	
	
	
	
	
	Размер лейки
	≥185 и ≤ 200
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	влияет на интенсивность потока воды, расход воды

	
	
	
	
	
	Материал лейки
	Силумин
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	обеспечивает лёгкий вес, упрощает установку, снижает нагрузку на крепёжные элементы.Устойчивость к коррозии.

	13
	Лейка для душа
	22.23.12.140
	20
	штука
	Тип лейки 
	Массажная
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностям в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)

	
	
	
	
	
	Форма
	Круглая
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Диаметр резьбы
	1/2
	дюйм
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Материал
	Пластик
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Материал форсунок
	Пластик
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Количество режимов лейки
	≥3
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Вес
	≥0,17
	кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	14
	Шланг для душа
	22.19.30.120
	30
	штука
	Материал оплетки шланга
	Нержавеющая сталь
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностям в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)

	
	
	
	
	
	Фактура
	Гофрированная
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Диаметр резьбы
	1/2
	дюйм
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Материал
	резина
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Уплотнительные прокладки
	≥2
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Длина шланга
	≥1,5 и ≤ 2,0
	метр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Вес
	≥0,2
	кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	15
	Крепеж для бачка к унитазу М8
	25.72.14.190
	30
	комплект
	Тип товара
	Набор для крепления
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностям в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)

	
	
	
	
	
	Применение
	Для смывного бачка
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Материал
	Нейлон, Оцинкованная сталь
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Диаметр резьбы
	8
	мм
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Материал
	Нержавеющая сталь
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Уплотнительные прокладки
	≥2
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	 Болты
	≥2
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Длина болта
	70
	мм
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Вес
	≥0,08
	кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	16
	Крепеж для крепления унитаза
	25.72.14.190
	30
	комплект
	Тип товара
	Набор для крепления
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностям в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)

	
	
	
	
	
	Применение
	Для унитаза
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Материал
	Нейлон, Оцинкованная сталь
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Шуруп сантехнический 6х70 мм
	≥2
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Дюбель нейлоновый распорный 10х50 
	≥2
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	 Заглушка пластиковая
	≥2
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Декоративный пластиковый колпачок
	≥2
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Вес
	≥0,04
	кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	17
	Крепеж для крепления раковины
	25.72.14.190
	30
	комплект
	Тип товара
	Набор для крепления
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностям в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)

	
	
	
	
	
	Применение
	Для раковины
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Материал
	Нейлон, Оцинкованная сталь
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Шуруп сантехнический 6х70 мм
	≥2
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Дюбель нейлоновый распорный 10х50 
	≥2
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Гайка пластиковая + гайка металлическая
	4
	штука
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	

	
	
	
	
	
	Декоративный пластиковый колпачок
	≥2
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Вес
	≥0,04
	кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	18
	Унитаз 
	23.42.10.150-00000006
	1
	штука
	По типу монтажа
	Напольный
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	
	
	Направление выпуска (стока)
	Наклонное (под углом)
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	
	
	Форма чаши
	Воронкообразная без цельноотлитой полочки
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	
	
	Управление (тип смыва)
	Ручной
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	
	
	Материал корпуса
	Сантехнический фарфор
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	
	
	Безободковый
	Нет
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	
	
	Для детей
	Нет
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	
	
	Высота
	≥ 750  и  < 900
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	
	
	Длина
	≥ 600  и  < 650
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	
	
	Ширина
	≥ 350  и  < 400
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии с КТРУ

	
	
	
	
	
	Тип унитаза
	Унитаз-компакт 
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	обеспечивает совместимость с инженерными системами помещения.

	
	
	
	
	
	Подвод воды
	Снизу
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	обеспечивает совместимость с инженерными системами помещения.

	
	
	
	
	
	Бачок в комплекте
	Наличие
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	обеспечивает совместимость, монтаж, обслуживание, качество смыва, расход воды, уровень шума и эстетику санузла

	
	
	
	
	
	Сиденье с крышкой
	Наличие
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	обеспечивает совместимость, монтаж, обслуживание и эстетику санузла

	
	
	
	
	
	Материал сиденья
	Полипропилен
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки.
	обеспечивает долговечность и гигиеничность

	
	
	
	
	
	Количество режимов слива
	≥2
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	влияет на экономию воды

	
	
	
	
	
	Вес
	≥28
	кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	обеспечивает устойчивость и безопасность



