
Приложение №2
Техническое задание

[bookmark: _Hlk238037704]на «Оказание услуг по выполнению кадастровых работ» на территории УНИИФ – филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России по адресу: г. Екатеринбург, ул. 22-го Партсъезда, 50.


1. Цели и правовое основание для выполнения работ
1.1. Целями данной закупки являются:
- выполнение кадастровых работ по установлению границ земельного участка, их восстановлению и закреплению на местности;
-  определение местоположения земельного участка и его площадь.
[bookmark: _Hlk238039289]1.2. Основанием для закупки является выполнение работ по ремонту и восстановлению ограждения территории УНИИФ – филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, согласно «Рекомендаций ФКУ «Научно-исследовательский центр «ОХРАНА» Федеральной службы войск Национальной Гвардии Российской Федерации по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны социально значимых объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий) относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации.

2. Место, условия и сроки выполнения работ
2.1. Местом выполнения работ является: г. Екатеринбург, ул. 22-го Партсъезда, 50.
2.2. Срок выполнения работ: с даты заключения Договора. Срок окончания выполнения работ: в течение 20 (двадцати) рабочих дней.

3. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ.
3.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает безопасность выполняемых работ в соответствии со следующими нормативными документами:
Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ (ред. от 26.12.2024) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. №883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
Постановление Правительства РФ от 28 мая 2021 г. №815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального Закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (утв. постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80);
3.2. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов: стандартов безопасности труда, правил и типовых инструкций по охране труда, санитарных правил и норм, устанавливающих требования к факторам производственной среды и трудового процесса. Организация места производства работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ Подрядчику необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.
3.3. Подрядчик имеет право привлекать к выполнению работ по Договору субподрядные организации, уведомляя об этом Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком и/или иными лицами за выполненные субподрядчиком работы по Договору.
3.4. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение субподрядной организацией всех требований и условий, предусмотренных Договором и действующим законодательством для Подрядчика.
3.5. Работы должны быть выполнены в полном объёме, с обеспечением надлежащего качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, ГОСТ, технических регламентов.


                                          4. Описание объекта закупки
4.1. Перечень работ 
	№ № п/п
	Наименование работ
	Виды работ, количество поворотных точек

	11
	 Выполнение кадастровых работ по установлению границ земельного участка, их восстановлению и закреплению на местности, а также определению местоположения участка и его площади
	   Уточнение границ (определение на местности координат характерных точек контура) земельного участка. 
   Формирование акта выноса межевых знаков (25 поворотных точек).



                               5. Особые требования к выполнению работ
5.1. Запросить информацию из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую сведения о правообладателях всех смежных земельных участков, которые граничат с земельным участком с кадастровым номером 66:41:0106145:2. Заказ и получение выписок произвести в течение 2 (двух) рабочих дней.
[bookmark: _GoBack]5.2.  Подготовить уведомление каждому собственнику смежного земельного участка о необходимости личного присутствия при выносе границ земельного участка с кадастровым номером 66:41:0106145:2. Вручить данное уведомление лично каждому собственнику. Срок выполнения в течение 2 (двух) календарных дней.  
5.3.  Согласовать фактический вынос границ земельного участка с КН 66:41:0106145:2 с каждым собственником смежного участка. Срок согласования – 2 (два) рабочих дня.
[bookmark: _Hlk238207540]5.4.  В случае несоответствия границ земельного участка с КН 66:41:0106145:2, подготовить межевой план на перераспределение земельных участков. Подготовить и подписать Акты согласования с собственниками земельных участков, граничащих с земельным участком КН  66:41:0106145:2 – срок исполнения 5 (пять) рабочих дней.



Начальник хозяйственной части         ____________        Язовских А.В.

