                                                                               Приложение № 1 к Контракту

                                                                                        № _______________________

                                                                                        от «____» ___________ 2026 г.

                                                Техническое задание

                                              (описание объекта закупки)

Выполнение комплекса работ по подготовке административного здания Сахалинской таможни по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Невельская, 31-А, 
к отопительному сезону 2026-2027 г.
- здание 4-х этажное;

- строительный объем – 5230,0 м3;

- площадь здания -  1283,70 м2

Оборудование элеваторного узла:    

- элеватор – 1 шт;

- грязевик – 2 шт;

- манометр – 5 шт;

- задвижки 7 шт;
- трубопроводы – металлопластиковые трубы, с обжимными фитингами;
- радиаторы алюминиевые

Объем работ

Осмотр тепловой установки;

Проверка целостности и работоспособности запорно-регулирующей арматуры;

Поверка манометров в аккредитованной и аттестованной организации.
Очистка грязевиков и фильтров 

Гидравлические испытания отопительных систем на прочность и плотность;

Вызов представителя теплоснабжающей организации

      Сдача гидравлических испытаний теплоснабжающей организации

         Испытание наружной сети теплоснабжения от задвижек теплового узла здания до задвижки разграничения балансовой принадлежности.

 Проверка целостности и работоспособности запорно-регулирующей арматуры (задвижки).
        Гидравлическое испытание трубопроводов тепловой сети. 

Результатом выполненных работ должен является акт гидравлических испытаний системы отопления, наружной сети теплоснабжения подписанный сторонами и представителем теплоснабжающей организации.        
Заказчик                                                   Подрядчик

Сахалинская таможня                                                     

_______________                                      _____________
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