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1. Предмет Договора
                1.1 По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по выполнению работ по  обеспечению готовности помещения конференц-зала для дооснащения. Системы отображения и Системы коммутации мультимедийной системы конференц-зала.
(далее – Работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.
1.2. Работы  выполняются по адресу: г. Москва, Волоколамское ш., д. 80, стр. 2.


2. Обязанности Сторон
2.1.  Исполнитель обязуется качественно выполнить Работы, в соответствии с требованиями Заказчика, в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Исполнитель гарантирует наличие у него всех необходимых разрешений, сертификатов качества продукции и иных документов, справок необходимых для выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором. 
2.2   Исполнитель обязуется выполнить Работы с даты заключения Договора и по 30 марта 2026 г. включительно.
2.3. Исполнитель оставляет за собой право приостановить выполнение своих обязательств в случае невыполнения Заказчиком п.3.1. настоящего Договора.	Comment by Миглин-Мороз Иван: Требует уточнения
2.4.  Заказчик обязуется оплатить выполняемые Исполнителем Работы по настоящему Договору.
2.5.  Исполнитель обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента окончания Работ по настоящему Договору  составить и направить Заказчику Акт выполненных работ, а Заказчик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения рассмотреть и при отсутствии претензий подписать Акт выполненных работ.	Comment by Миглин-Мороз Иван: Следует уточнить порядок направления
2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств Стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством РФ и настоящим Договором.

3. Стоимость Работ и порядок расчетов
1. Цена Договора составляет 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек и остается неизменной на весь срок исполнения Договора. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора, страхование, все налоги, таможенные пошлины, сборы, отчисления и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
            Цена настоящего Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Договором объема Работ и иных условий исполнения Договора. 
             3.2. Оплата за выполненные Работы производится в следующем порядке:
- предоплата  в размере 30 % от общей цены Договора - в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения Заказчиком счета на оплату;
- окончательный расчет (70%) – в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения Заказчиком Акта выполненных работ. 
3.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком в соответствии с п. 3.1 настоящего Договора Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ Заказчиком.	Comment by Миглин-Мороз Иван: Сумма налога в договоре не указана. Фактическая оплата со стороны заказчика будет меньше 600 000 рублей в случае применения налоговой ставки, отличной от 0 %	Comment by Миглин-Мороз Иван: Относится к договору поставки. Условия окончательного расчет указаны в п .3.2
3.5. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.
3.6. Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными после поступления денежных средств на корреспондентский счет Исполнителя.
3.7. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, в том числе нарушения срока выполнения Работ по Договору (этапу), Заказчик вправе произвести оплату выполненных по Договору (этапу) Работ с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени, штрафа).
4.  Качество Работ
1. Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
1. Применяемые материалы, изделия и устанавливаемое оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными и не бывшими в эксплуатации.
1. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные части работ, при условии их нормальной эксплуатации Заказчиком, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Исполнителем принятых на себя обязательств, то Заказчик совместно с Исполнителем составляет акт, где фиксируются дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения. Срок гарантии на неисправные материалы, конструкции и оборудование, если такие дефекты препятствуют их надлежащей эксплуатации, продлевается на срок, исчисляемый с момента (даты) обнаружения дефекта до даты его фактического устранения. исполнитель обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в срок, указанный в акте, либо заменить дефектные материалы, конструкции, оборудование или их части, а также отдельные виды работ новыми. При такой замене гарантийный период возобновляется с момента окончания работ по замене и сдачи их Заказчику.

    5. Порядок приемки выполненных Работ
5.1. После завершения выполнения Работ, предусмотренных Договором, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения Работ .	Comment by Миглин-Мороз Иван: Относится к договору поставки
5.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.2. Договора, Исполнитель представляет Заказчику Акт выполненных работ, подписанный Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах с приложением к нему соответствующих документов.
[bookmark: _Hlk224040819]5.4. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 5.3 Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных Работ по настоящему Договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре, и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта выполненных работ либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных Работ, или мотивированный отказ от принятия таких результатов или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных Работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов выполненных Работ Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
5.5. Заказчик может провести проверку соответствия качества выполненных Работ требованиям, установленным настоящим Договором, своими силами или с привлечением экспертов или экспертных организаций.
[bookmark: _Hlk224042417]5.6. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных Работ, или мотивированного отказа от принятия таких результатов или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель  в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных Работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями отчет об устранении таких недостатков, а также повторный подписанный Исполнителем Акт выполненных работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных Работ. Также Заказчик формирует Акт по форме ОКУД 0510452 (Приказ Минфина от 15.04.2021 г. № 61н). При этом срок окончательной оплаты по настоящему Договору исчисляется с даты приемки по Акту приемки по форме ОКУД 0510452. Заказчик вправе подписать Акт приемки по форме ОКУД 0510452 в одностороннем порядке, за исключением случаев выявления качественных или количественных расхождений выполненных Работ с условиями Договора. В случае выявления качественных или количественных расхождений выполненных Работ с условиями Договора, приемка осуществляется с участием представителя Исполнителя, а при его отсутствии при приемке подписанный со стороны Заказчика Акт приемки по форме ОКУД 0510452 направляется Исполнителю на подписание. Если Исполнитель в течение 3 дней не направит Заказчику подписанный Акт приемки по форме ОКУД 0510452 с качественными или количественными расхождениями, такой Акт приемки считается подписанным Исполнителем.	Comment by Миглин-Мороз Иван: В соотв. с п.2.5 Акт выполненных работ формируется Исполнителем	Comment by Миглин-Мороз Иван: В соответствии с  п.5.3 и п.3.2 окончательная оплата осуществляется Заказчиком  с момента получения Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, составленного и направленного Исполнителем.

5.7. В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков/оказании доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных Работ, Заказчик принимает выполненные Работ и подписывает 2 (два) экземпляра Акта выполненных работ, один из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в п. 5.3 Договора.
5.8. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт выполненных работ и предъявленные Исполнителем Заказчику счет на выполненных Работявляются основанием для окончательной оплаты Исполнителю Цены Договора.
6. Ответственность Сторон 
6.1. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом обязательства по Договору, обязана в полном объеме возместить документально доказанные убытки, возникшие по ее вине.
6.4. Заказчик получает право требования уплаты штрафа в следующих случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Договора:
а) если Исполнитель не выполнил в полном объеме Работы, являющиеся предметом Договора;
б) если Исполнитель выполнил Работы, не соответствующие требования Договора по качеству и/или количеству, спецификации и/или комплектности, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам), предусмотренным Договором.
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
6.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа определяется в следующем порядке: 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
6.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
6.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
6.9. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.
6.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки (пенеи). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
6.11. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных оговором, Заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую Сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по Договору. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.
7.3. В случае, когда обстоятельства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения Договора.
[bookmark: undefined]8. Порядок урегулирования споров
8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.
8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. 
8.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом города Москвы.
     9. Порядок обмена документами
9.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 11 настоящего Договора, или с использованием электронной почты с последующим предоставлением оригинала. 
9.1.1.В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
9.2. Стороны соглашаются в ходе коммерческой деятельности обмениваться первичными документами в электронном виде с использованием электронной подписи и признавать юридическую силу всех полученных или отправленных электронных документов, в том числе счетов-фактур. 
9.3. Стороны соглашаются с возможностью использования в ходе электронного документооборота усиленной квалифицированной электронной подписи.
9.4. Стороны признают, что усиленная квалифицированная электронная подпись документа признается равнозначной собственноручной подписи владельца сертификата и порождает для подписанта юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения прав и обязанностей при одновременном соблюдении условий ст.11 федерального закона №63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи».
9.5. Стороны признают, что полученные электронные документы, заверенные квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями.
9.6 Стороны соглашаются применять при осуществлении юридически значимого электронного документооборота формы, форматы и порядок, установленные действующим законодательством, а также совместимые технические средства – систему СБИС/Контур. Диадок.
9.7 При соблюдении условий, приведенных выше, электронный документ, содержание и порядок обмена которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, может приниматься участниками обмена к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.
Наличие договоренности о юридически значимом электронном документообороте не отменяет права использования иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами.
10. Прочие условия
10.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии со статьей 450.1. ГК РФ. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.
10.2. Изменение существенных условий Договора при его исполнении допускается в следующих случаях:
[bookmark: _Hlk224044511]1) при снижении Цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема выполняемых Работ и иных условий Договора;
2) если по предложению Заказчика предусмотренный Договором объем выполняемых Работ увеличивается или уменьшается не более чем на тридцать процентов. При увеличении количества товара (объема работ, услуг) по соглашению сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара (дополнительному объему работ, услуги) исходя из установленной в Договоре цены единицы товара (работ, услуги), но не более чем на тридцать процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара (объема работ, услуг) Стороны обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара (работы или услуги).
10.3. Исполнитель представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
10.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.
10.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
10.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
10.7. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента его подписания по 28.08.2026г. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств Сторон по Договору, за исключением оплаты за выполненные Работы и ответственности Сторон за его нарушение.	Comment by Миглин-Мороз Иван: Требует уточнения
10.8. Приложения, указанные в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью: 
10.8.1. Приложение № 1 – Техническое задание. 

11.Реквизиты

	


	Заказчик:
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский центр неврологии и нейронаук» (ФГБНУ РЦНН)
Юридический адрес: 125367, г. Москва,
Волоколамское шоссе, д. 80
Телефон (495) 4902230
ОГРН 1027739766812 от 16.04.1993 г.
ИНН 7733012151, КПП 773301001 
ОКПО 01897653, ОКТМО 45368000
ОКОПФ 75103
Банковские реквизиты:
УФК по г. Москве (ФГБНУ РЦНН л/с 20736У94110) Единый казначейский счет (счет банка получателя) 40102810545370000003
Казначейский счет (р/с) 03214643000000017300 в ОКЦ № 1 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК
ПО Г. МОСКВЕ 
 БИК 004525988




	

	


















































Приложение 

 Техническое задание
на выполнение работ по  обеспечению готовности помещения конференц-зала для дооснащения Системы отображения и Системы коммутации мультимедийной системы конференц-зала


1. Сроки выполнения работ
2. С даты заключения Договора и по 30 марта 2026 г. включительно.
3. Перечень выполняемых работ
Работы выполняются в объеме, определенном перечнем работ (см. Приложение 1) с использованием материалов, характеристики и требования к которым устанавливаются Приложение 2.

4. Требования к Исполнителю
Исполнитель должен иметь необходимый опыт работы, квалифицированный персонал и техническую оснащённость, позволяющую оказать услуги надлежащего качества в установленные сроки.

При выполнении работ Исполнитель должен:
- обеспечить сохранность имущества Заказчика, а также не допускать ухудшения или порчи существующих конструкций, загрязнения помещений, территорий;
- своевременно письменно информировать Заказчика о возможных неблагоприятных последствиях выполнения работ.

Для защиты напольного покрытия и стен в зоне проведения работ использовать плиты ДВП, а также укрывную пленку.

Маркировку всех кабелей выполнить с использованием ленточного принтера нейлоновой лентой (цвет фона – белый, цвет шрифта - чёрный).

Исполнитель должен иметь действующий на момент заключения договора регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций.	Comment by Миглин-Мороз Иван: Обратить внимание

5. Гарантийный срок
Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке.	Comment by Миглин-Мороз Иван: Точный гарантийный срок не установлен
Гарантийный срок на материалы – не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки работ или ненадлежащее качество материалов, Заказчик составляет акт с перечнем выявленных недостатков и направляет Исполнителю требование об их устранении. Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить выявленные недостатки в течение срока, установленного в требовании Заказчика своими силами и за свой счет. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков работ и изделий.

6. Условия поставки материалов
Поставка материалов производится за счет Исполнителя любым видом транспорта, включая упаковку, тару, маркировку, все расходы по страхованию, доставке, включая погрузку-разгрузку, перегрузку, подъем на этаж, хранение, транспортировку. Адрес поставки материалов: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 80.
Вывоз упаковки и строительного мусора, образовавшегося в результате выполнения работ, производится силами Исполнителя.

7. Общие требования к материалам
Материалы должны быть новыми. Не допускается поставка материалов, бывших в эксплуатации или имеющих в своем составе части и компоненты, бывшие в эксплуатации. Материалы поставляются без внешних дефектов, царапин и других повреждений, ухудшающих его внешний вид и функциональные свойства.

8. Приложения
Приложение 1 - Перечень выполняемых работ.
Приложение 2 - Качественные характеристики.



Перечень выполняемых работ
	№ п/п
	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	 Работы по обеспечению готовности помещения конференц-зала к дооснащению 
	1. Разработка и согласование с Заказчиком Рабочей документации.
Состав Рабочей документации, разрабатываемой Исполнителем:
 Обложка
 Титульный лист
 Общие данные
 Структурная схема
 Схема соединений
 Схема прокладки кабельных трасс
 Схема размещения оборудования в телекоммуникационном шкафу
 Таблица соединений
 Спецификация оборудования и материалов
 Задание смежным системам на подключение к сети СКС
 Задание смежным системам на подключение к сети электропитания
Документация передается Заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-х экземпляре на электронном носителе.


2. Прокладка интерфейсных кабелей в помещении конференц-зала и смежных помещениях с использованием кабеленесущих систем по согласованной с Заказчиком трассе.
В качестве интерфейсных кабелей использовать экранированную витую пару (F/UTP) категории 5E.
Крепление кабелей к существующим кабельным лоткам выполнить с помощью кабельных стяжек.
Кабели вне кабельных лотков прокладывать в трубах гофрированных с креплением с помощью клипс.
Терминирование кабеля в телекоммуникационном шкафу выполнить на экранированную патч- панель категории 5E.
Терминирование кабеля в зоне размещения светодиодных экранов выполнить на экранированные розетки категории 5E.
Выполнить тестирование кабельной системы на основе витой пары по следующим параметрам:
 Схема разводки T568A/T568B
 Длина (кабельной линии должна быть максимум 90 м)
 Вносимые потери
 Возвратные потери

3. Прокладка силовых кабелей электропитания и кабелей заземления в помещении конференц-зала и смежных помещениях от электрощитовой до точек подключения оборудования с использованием кабеленесущих систем по согласованной с Заказчиком трассе.
В качестве кабелей электропитания использовать кабель КГППнг(А)-HF 3х2,5.
Соединения кабелей электропитания выполнять в распределительных коробках с помощью клемм соединительных с нажимным рычагом.
В качестве кабеля заземления использовать провод ПуГВнг(А)-LS 1х6,0 желто-зеленый.
Кабели заземления оконечивать кабельными наконечниками методом опрессовки.
Кабели вне кабельных лотков прокладывать в трубах гофрированных с креплением с помощью клипс.
Проходки кабелей через стены выполнять в стальных трубах с последующей герметизацией огнезащитной монтажной пеной.
Подключения силовых кабелей электропитания к автоматическим выключателям и кабелей заземления к ГЗШ выполняются силами Заказчика.
4. Подготовка стен к монтажу настенных креплений светодиодных экранов. Устройство ниши для крепления к несущим стенам.

	шт.
	1





[bookmark: _Ref222409468]

Качественные характеристики
	№ п/п
	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Комплект монтажных элементов, включая:
	
	Комплект
	1

	2. 
	Комплект кабелей, разъёмов и материалов:
	
	Комплект
	1

	2.1 
	 Набор кабелей заземления
	Назначение: для заземления установленного оборудования к корпусу шкафа/стойки
Тип кабеля: ПуГВ 2,5 мм²
Провод заземления 30 см в комплекте, шт.: не менее 6
Провод заземления 40 см в комплекте, шт.: не менее 2
Гайка с фланцем М6 в комплекте, шт.: не менее 16

	шт.
	1

	2.2 
	 Кабель витая пара
	Напряжение, В: не более 50
Категория: 5e
Число пар, шт.: не менее 4
Тип: F/UTP
Тип проводника: одножильный
Материал проводника: электротехническая медь
Материал оболочки проводника: полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Диаметр проводника, мм: не менее 0,50 ± 0,01 (24 AWG)
Материал оболочки кабеля: LSZH, нг(А)-HF
Диаметр проводника по изоляции, мм: не менее 1,04 ± 0,05
Внешний экран: полиэфирная алюминиевая фольга
Дренажный проводник: одножильный, электротехническая медь
Материал оболочки кабеля: LSZH, нг(А)-HF
Толщина оболочки кабеля, мм: не менее 0,6 ± 0,05
Диаметр кабеля, мм: не более 6,1 ± 0,4
Цвет оболочки кабеля: оранжевый
Применение: внутренняя прокладка
Масса, кг: не более 13,2 ± 0,5
Упаковка: картонная коробка
Длина кабеля, м: не менее 305
Допустимое растягивающие усилие, Н: не более 110
Допустимый радиус изгиба, Ø: не менее 8
Волновое сопротивление, Ом: не более 100 ± 15

	шт.
	3

	2.3 
	 Коннектор
	Тип коннектора: RJ45/8P8C
Исполнение: экранированное
Категория: 5е
Материал контактов: фосфористая бронза с напылением золотом
Диаметр проводников, не менее: 24-26 AWG (0,51-0,40 мм)
Диаметр проводников по изоляции, мм: не более 1,05
Направляющий элемент: без вставки
Материал корпуса: прозрачный поликарбонат

	шт.
	24

	2.4 
	 Изолирующий колпачок
	Тип подходящего коннектора: RJ45
Диаметр кабеля, мм: не более 6,1
Материал: термостойкий полипропилен (PPR)
Цвет: серый

	шт.
	24

	2.5 
	 Розетка компьютерная
	Тип установки: стационарно на стену
Количество портов, шт.: не менее 2
Категория: 5е
Полоса пропускания, МГц: не менее 100
Тип разъема: RJ45/8р8с
Исполнение: экранированное
Тип терминирования: 110/Krone
Размеры (Д х Ш), мм: не более 62 х 62
Контактное сопротивление, мОм: не более 20
Сопротивление изоляции, мОм: не менее 500
Подключаемые проводники: одножильные 22 – 25 AWG
Цветовая и цифровая маркировка IDC контактов в соответствии с Т568В и Т568А: наличие

	шт.
	6

	2.6 
	 Кабель силовой
	Количество жил, шт.: не менее 3
Сечение жилы, мм²: не менее 2,5
Напряжение, В: не менее 660
Материал жилы: медь
Конструкция жилы: многопроволочная
Форма жилы: круглая
Тип исполнения кабельного изделия: нг(A)-HF
Цвет: чёрный
Форма кабеля: круглая
Диаметр, мм: не более 11
Материал изоляции: полимерная композиция, не содержащая галогенов
Материал оболочки: полимерная композиция, не содержащая галогенов
Номинальный ток, А: не менее 27
Стойкость к ультрафиолету: да
Расцветка провода: серый, синий, желто-зеленый

	м
	200

	2.7 
	 Наконечник штыревой
	Тип коннектора: наконечник втулочный
Рабочее напряжение, В: не менее 690
Материал жилы: медь
Сечение жилы, мм²: не менее 2,5
Покрытие контактной части: гальваническое лужение
Длина контактной части, мм: не менее 10
Материал контактной части: медь
Изоляция: наличие
Материал изоляции: полипропилен
Цвет изоляции: синий
Технология монтажа: опрессовка

	шт.
	30

	2.8 
	 Клемма
	Материал корпуса: пластик
Номинальный ток, А: не менее 24
Наличие изоляции: да
Цвет: серый
Максимальное сечение провода, мм²: не менее 2,5
Минимальное сечение провода, мм²: не менее 0,08
Количество зажимаемых проводов, шт.: не менее 5
Al/Cu соединение: да
Рычажные: да
Тип использования: многоразовые
Для подключения фазных проводников: да
Номинальное напряжение, В: не менее 400

	шт.
	12

	2.9 
	 Распределительная коробка
	Назначение: для наружного монтажа
Материал: пластик
Конструкция: квадратная с крышкой
Цвет: серый
Тип проводки: открытая
Количество вводов, шт.: не менее 6
Максимальный диаметр трубы, мм: не более 25
Внутренние габариты (Ш х В х Г), мм: не менее 100 х 100 х 50
Длина, мм: не более 108
Ширина, мм: не более 108
Глубина, мм: не более 56
Степень защиты: 55 IP
Огнестойкость, °C: не менее 650
Вес нетто, кг: не более 0,135

	шт.
	3

	2.10 
	 Провод
	Тип: ПуГВнг(А)-LS
Номинальное напряжение, В: не менее 450/750
Материал: медь
Изоляция: ПВХ-пластикат
Цвет: желтый/зеленый
Количество жил, шт.: не менее 1
Сечение жилы кабеля, мм²: не менее 6
Структура жилы: многопроволочная
Диаметр, мм: не более 4,83
Форма провода: круглый

	м
	200

	2.11 
	 Наконечник кабельный
	Тип: наконечник кольцевой прямой
Тип монтажа: опрессовка/обжим
Сечение кабеля, мм²: не менее 6
Диаметр кольца, мм: не менее 6.4
Крепление винта: М6
Изоляция: нет
Материал: медь луженая

	шт.
	10

	2.12 
	 Труба ПВХ гибкая гофрированная, тип 1
	Цвет: серый
Наружный диаметр, мм: не менее 20
Внутренний диаметр, мм: не менее 14,9
Прочность при сжатии, Н: не менее 350
Радиус изгиба (статический), мм: не менее 60
Распространяет горение: нет
Материал: поливинилхлорид (ПВХ)
Прочность на разрыв, Н: не менее 100
Степень защиты: IP55
С протяжкой (зондом): да

	м
	100

	2.13 
	 Труба ПВХ гибкая гофрированная, тип 2
	Цвет: серый
Наружный диаметр, мм: не менее 25
Внутренний диаметр, мм: не менее 19
Прочность при сжатии, Н: не менее 350
Радиус изгиба (статический), мм: не менее 75
Распространяет горение: нет
Материал: поливинилхлорид (ПВХ)
Прочность на разрыв, Н: не менее 100
Степень защиты: IP55
С протяжкой (зондом): да

	м
	200

	2.14 
	 Труба ПВХ гибкая гофрированная, тип 3
	Цвет: серый
Наружный диаметр, мм: не менее 50
Внутренний диаметр, мм: не менее 40,2
Прочность при сжатии, Н: не менее 350
Радиус изгиба (статический), мм: не менее 150
Распространяет горение: нет
Материал: поливинилхлорид (ПВХ)
Прочность на разрыв, Н: не менее 100
Степень защиты: IP55
С протяжкой (зондом): да

	м
	90

	2.15 
	 Держатель с защелкой, тип 1
	Цвет: серый
Макс. количество труб, шт.: не менее 1
Закрытого типа: да
Материал: пластик
Подходит для труб диаметром, мм: не менее 20
Тип крепления: отверстие под винт/шуруп
С пломбой: да
Подходит для сборок: да

	шт.
	100

	2.16 
	 Держатель с защелкой, тип 2
	Цвет: серый
Макс. количество труб, шт.: не менее 1
Закрытого типа: да
Материал: пластик
Подходит для труб диаметром, мм: не менее 25
Тип крепления: отверстие под винт/шуруп
С пломбой: да
Подходит для сборок: да

	шт.
	400

	2.17 
	 Держатель с защелкой, тип 3
	Цвет: серый
Макс. количество труб, шт.: не менее 1
Закрытого типа: да
Материал: пластик
Подходит для труб диаметром, мм: не менее 50
Тип крепления: отверстие под винт/шуруп
С пломбой: да
Подходит для сборок: да

	шт.
	90

	2.18 
	 Дюбель-гвоздь
	Длина, мм: не менее 40
Диаметр, мм: не менее 6
Тип манжеты: грибовидная
Метиз в комплекте: гвоздь
Материал: оцинкованная сталь/пластик

	шт.
	200

	2.19 
	 Бирка кабельная
	Ширина, мм: не менее 55
Длина, мм: не менее 55
Способ монтажа: подвешивание
Цвет: белый
Материал: пластик
С полем для надписи: да

	шт.
	100

	2.20 
	 Труба стальная
	Материал: сталь
Модель: электросварная
Тип: прямошовная
Покрытие: оцинкованные
Диаметр наружный, мм: не менее 57
Диаметр условный, мм, :не менее 50
Толщина стенки, мм: не менее 3,5

	м
	3

	2.21 
	 Грунт
	Материал основания: металл/дерево
Финишное покрытие: эмаль
Функции: антикоррозийные
Тип основы: алкид
Вес нетто, кг: не менее 0,8
Вид тары: металлическая банка
Цвет: красно-коричневый
Расход, л/м²: не более 0,08
Место применения: внутри и вне помещения
Время полного высыхания, ч: не более 24
Время высыхания на отлип, ч: 5

	шт.
	1

	2.22 
	 Пена огнезащитная
	Модель/исполнение: огнестойкая пена
Объем, кг: не менее 0,9
Комплект поставки: картридж/баллон
Вместимость, мл: не менее 740

	шт.
	1

	2.23 
	 Смесь цементно-песчаная
	Основа: цемент
Цвет: серый
Назначение: универсальный
Водостойкий: да
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л : не более 0,14
Жизнеспособность раствора, ч: не менее 2
Консистенция: сухая смесь
Морозостойкий: да
Место применения: внутри и снаружи помещения
Размер фракции, мм: 2,5

	шт.
	1

	2.24 
	 Стяжка нейлоновая, тип 1
	Цвет: белый
Замковый механизм: неразъемный
Материал: полиамид 6.6
Длина, мм: не менее 100
Ширина, мм: не менее 2,5
Предел прочности на разрыв, кг: не менее 8,1

	шт.
	100

	2.25 
	 Стяжка нейлоновая, тип 2
	Цвет: черный
Замковый механизм: неразъемный
Материал: полиамид 6.6
Длина, мм: не менее 100
Ширина, мм: не менее 2,5
Предел прочности на разрыв, кг: не менее 8,1

	шт.
	100

	2.26 
	 Стяжка нейлоновая, тип 3
	Цвет: белый
Замковый механизм: неразъемный
Материал: полиамид 6.6
Длина, мм: не менее 150
Ширина, мм: не менее 2,5
Предел прочности на разрыв, кг: не менее 8,1

	шт.
	100

	2.27 
	 Стяжка нейлоновая, тип 4
	Цвет: черный
Замковый механизм: неразъемный
Материал: полиамид 6.6
Длина, мм: не менее 150
Ширина, мм: не менее 2,5
Предел прочности на разрыв, кг: не менее 8,1

	шт.
	100

	2.28 
	 Стяжка нейлоновая, тип 5
	Цвет: белый
Замковый механизм: неразъемный
Материал: полиамид 6.6
Длина, мм: не менее 200
Ширина, мм: не менее 3,6
Предел прочности на разрыв, кг: не менее 18,2

	шт.
	100

	2.29 
	 Стяжка нейлоновая, тип 6
	Цвет: черный
Замковый механизм: неразъемный
Материал: полиамид 6.6
Длина, мм: не менее 200
Ширина, мм: не менее 3,6
Предел прочности на разрыв, кг: не менее 18,2

	шт.
	100

	2.30 
	 Стяжка нейлоновая, тип 7
	Цвет: белый
Замковый механизм: неразъемный
Материал: полиамид 6.6
Длина, мм: не менее 300
Ширина, мм: не менее 3,6
Предел прочности на разрыв, кг: не менее 18,2

	шт.
	100

	2.31 
	 Стяжка нейлоновая, тип 8
	Цвет: чёрный
Замковый механизм: неразъемный
Материал: полиамид 6.6
Длина, мм: не менее 300
Ширина, мм: не менее 3,6
Предел прочности на разрыв, кг: не менее 18,2

	шт.
	100

	2.32 
	 Розетка
	Тип розетки: силовая
Монтаж: накладной
Количество гнезд: 1
Максимальный ток, А: не менее 16
Степень защиты: IP20
Заземление: есть
Цвет: белый
Форма: квадратная
Ориентация монтажа: горизонтальная
Зажимная система: винты

	шт.
	1





2
