Объект закупки: Поставка интерактивных панелей 

	№
п/п

	Наименование объекта закупки
	Показатель (характеристика) объекта закупки.
	Единица измерения показателя (при наличии)
	Значение показателей (характеристика)asap
	Количество,
Шт.


	
	
	
	
	Значение показателя, которое может изменяться.
	Значение показателя,
которое не может изменяться.
	

	
	
	
	
	Минимальное значение.
	Максимальное значение.
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	1
	Интерактивная панель КТРУ 26.20.13.000-00000002
	Наличие встроенного вычислительного блока
	
	
	
	Да.
	1

	
	
	Тип слота на корпусе для установки дополнительного вычислительного блока
	
	
	
	OPS
	

	
	
	Количество портов USB 3.0 Type. С
	Штука
	≥2
	
	

	
	
	Наличие антибликового защитного стекла
	
	
	
	Да.
	

	
	
	Наличие закаленного защитного стекла
	
	
	
	Да.
	

	
	
	Наличие твердотельного накопителя
	
	
	
	Да.
	

	
	
	Объем оперативной памяти встроенного вычислительного блока
	Гигабайт
	≥8
	
	

	
	
	Объем накопителя встроенного вычислительного блока
	Гигабайт
	≥128
	
	

	
	
	Диагональ матрицы дисплея
	Дюйм (25,4 мм)
	≥85 и <90
	
	

	
	
	Разрешение матрицы дисплея по горизонтали
	Пиксель
	≥ 3000
	
	

	
	
	Разрешение матрицы дисплея по вертикали
	Пиксель
	≥ 2100
	
	

	
	
	Яркость дисплея
	кд/м2
	≥500
	
	

	
	
	Статическая контрастность дисплея
	
	≥4000:1
	
	

	
	
	Время отклика матрицы дисплея (от серого к серому)
	мс.
	≤10
	
	

	
	
	Тип подсветки
	
	
	
	Прямая светодиодная
	

	
	
	Тип сенсорной технологии
	
	
	
	Инфракрасная
	

	
	
	Количество точек касания
	Штука
	≥ 20
	
	

	
	
	Высота срабатывания сенсора от поверхности экрана
	Миллиметр
	≤2
	
	

	
	
	Время отклика сенсора касания
	мс.
	≤10
	
	

	
	
	Разрешение сенсора касания
	Миллиметр
	≤1
	
	

	
	
	Возможность игнорирования касаний экрана ладонью
	
	
	
	Да.
	

	
	
	Встроенные функции распознавания объектов касания
	
	
	
	Да.
	

	
	
	Наличие встроенной акустической системы.
	
	
	
	Да.
	

	
	
	Количество HDMI входов на лицевой панели для подключения внешних устройств
	Штука
	≥3
	
	

	
	
	Количество HDMI выходов дополнительного вычислительного блока
	Штука
	≥1
	
	

	
	
	Функциональные возможности
	
	
	Режим белой доски
	

	
	
	Количество портов USB 2.0 дополнительного вычислительного блока
	Штука
	≥2
	
	

	
	
	Количество свободных портов USB Type A на лицевой панели
	Штука
	≥3
	
	

	
	
	Версия оперативной памяти DDR дополнительного вычислительного блока
	
	≥ 4
	
	

	
	
	Количество портов USB 3.0 и выше дополнительного вычислительного блока
	Штука
	≥ 4
	
	

	
	
	Максимальный поддерживаемый объем накопителя дополнительного вычислительного блока
	Гигабайт
	≥ 512
	
	

	
	
	Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти дополнительного вычислительного блока
	Гигабайт
	≥ 32
	
	

	
	
	Частота оперативной памяти дополнительного вычислительного блока
	
	≥ 3200
	
	

	
	
	Тип системы охлаждения корпуса дополнительного вычислительного блока
	
	
	Активное воздушное
	

	
	
	Возможность подключения к сети Ethernet беспроводным способом (Wi-Fi)
	
	
	Да.
	

	
	
	Возможность подключения к сети Ethernet проводным способом
	
	
	
	Да.
	

	
	
	Возможность удаленного управления и мониторинга через Ethernet.
	
	
	
	Да.
	

	
	
	Условия эксплуатации
	
	
	
	В помещении.
	

	
	
	Способ крепления стилуса
	
	
	
	Магнитный (на панели)
	

	
	
	Количество стилусов в комплекте поставки
	Штука
	≥ 2
	
	

	
	
	Наличие лотков
	Штука
	
	
	Нет.
	

	
	
	Наличие крепления в комплекте
	
	
	
	Да.
	

	
	
	Ширина панели
	Миллиметр
	≥ 1750
	
	

	
	
	Высота панели
	Миллиметр
	≥ 1100 и <1200
	
	

	
	
	Толщина панели
	Миллиметр
	≥ 80 и <100
	
	

	
	
	Вес панели 
	Килограмм
	≥ 50 и <60
	
	





