Техническое задание 
на изготовление, поставку и установку оконных вертикальных жалюзи
 
Поставщик в течении 2-х рабочих дней с даты заключения контракта осуществляет выезд по адресу Заказчика и согласовывает (предоставляет макет/образец) изготавливаемые жалюзи. После согласования в течении 8 рабочих дней осуществляет изготовление и монтаж по адресу заказчика.
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Жалюзи вертикальные МАЛЬТА
Цвет: МАЛЬТА 3465 цв.желтый 89 мм
Боковины грувера: нет
Наклонные: нет
Тип комплектации: Пластик
Тип потолочного кронштейна: обычный
Тип стенового кронштейна :10 см
Тип управления: от центра
Только ламели: нет
Удлиннитель: нет
Ширина: 2,7м
Высота: 2,3м
Тип управления: правое
Длина управления: 2.1
