Приложение №1 к извещению

Описание объекта закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку оборудования

1. Общие положения
1.1. Поставщик обязуется поставить оборудование (далее – «Товар»), в соответствии с условиями настоящего технического задания.
1.2. Место поставки товара: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академгородок, д. 50, стр.28.
1.3. Наименование товара, комплектность, требования к товару, единица измерения количества Товара, количество Товара указаны в разделе 5 «Технические характеристики товара» настоящего технического задания.

2. Общие требования к товару
2.1. Товар должен быть свободным от прав третьих лиц, не иметь дефектов, на Товаре не должно быть механических повреждений.. Поставщик несет полную ответственность за качество поставляемого Товара. 
2.2. В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
2.3. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям действующих стандартов, установленных для данного вида товара, техническим условиям (ТУ) производителя, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам и иной нормативно-технической документации, устанавливающей обязательные требования к качеству.

3. Условия поставки товара
3.1. Товар поставляется в комплекте, при этом поставщик передает все товары, входящие в комплект, одновременно (п. 2 ст. 479 ГК РФ). 
[bookmark: _GoBack]3.2. Срок поставки товара: в течение 120 календарных дней с момента подписания контракта. Частичная доставка не допускается.
3.3. Упаковка, в которой поставляется товар, обеспечивает его сохранность во время транспортировки, перегрузов и хранения, внешняя и внутренняя целостность упаковки не нарушена. Упаковка и маркировка товара соответствует установленным стандартам производителя оборудования, требованиям стандартов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки. Маркировка упаковки строго соответствует маркировке товара.
3.4. Приемку товара, поставленного в соответствии с условиями контракта, проверку его качества, осуществляет уполномоченный представитель Заказчика или приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
3.5. Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику, комплект эксплуатационных документов (руководство по эксплуатации, гарантийный талон (если применимо), техническую документацию, предусмотренную заводом-изготовителем товара, документов, подтверждающих надлежащее качество и безопасность (сертификат или декларация о соответствии на Товар, подлежащий обязательной сертификации или обязательному декларированию) Товара, а также другие документы, определяющие (регламентирующие или рекомендуемые) правила эксплуатации Товара.
3.6. В комплект поставки должны быть включены все непоименованные в Техническом задании детали, запасные части, комплектующие, расходные материалы, принадлежности, но включенные в комплектацию товара, комплект поставки товара заводом-производителем товара, инструкция по эксплуатации и другая техническая документация, необходимые для запуска и обеспечения бесперебойной работы оборудования в течение гарантийного срока.
3.7. Поверхность Товара должна быть чистой.
3.9. В ходе поставки Товара поставщик обязуется оказать услуги по доставке Товара до места поставки, погрузке-разгрузке в месте поставки Товара. 

4. Прочие условия
4.1. Гарантия на поставляемый Товар составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты приемки Товара Заказчиком (размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика).
4.2. В течение гарантийного срока поставщик обеспечивает ремонт, а при невозможности отремонтировать замену неисправного Товара за свой счет.
4.3. Все затраты, связанные с заменой или ремонтом неисправного Товара в течение гарантийного срока, несет Поставщик.

5.Технические характеристики товара
	№ п/п
	Наименование
	Требуемые характеристики
	Ед. изм.
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
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1
	Холодильник Бирюса 6142
	
	
	Шт.
	2
	12 мес.

	
	
	Тип
	Однокамерный холодильник без морозильного отделения
	
	
	

	
	
	Общий объем
	Не менее 295 л
	
	
	

	
	
	Полезный объем холодильной камеры
	Не менее 295 л
	
	
	

	
	
	Количество камер
	1
	
	
	

	
	
	Количество компрессоров
	1
	
	
	

	
	
	Количество дверей
	1
	
	
	

	
	
	Количество полок
	Не менее 4
	
	
	

	
	
	Количество ящиков в холодильном отделении
	2
	
	
	

	
	
	Габариты (ШхВхГ)
	60×145×62,5 см
	
	
	

	
	
	Вес
	Не менее 41 кг
	
	
	

	
	
	Цвет
	Белый
	
	
	

	
	
	Управление
	Механическое
	
	
	

	
	
	Оттаивание холодильной камеры
	Автоматическое
	
	
	

	
	
	Температурный режим
	От 0 до 8 °C
	
	
	

	
	
	Класс энергоэффективности
	A
	
	
	

	
	
	Суточный расход электроэнергии
	Не более 0,46 кВтч
	
	
	

	
	
	Уровень шума
	Не более 39 дБ
	
	
	

	
	
	Климатический класс
	N
	
	
	

	
	
	Хладагент
	R-600a
	
	
	

	
	
	Материал полок
	Стекло
	
	
	

	
	
	Освещение
	LED
	
	
	

	
	
	Комплектация
	Подставка для яиц, масленка, подвесная полка для бутылок
	
	
	

	2
	Микроцентрифуга-вортекс
	
	
	Шт.
	1
	12 мес.

	
	
	Тип
	Микроцентрифуга с функцией вортекса
	
	
	

	
	
	Скорость вращения
	Не менее 2800 об/мин
	
	
	

	
	
	Количество роторов в комплекте
	Не менее 3
	
	
	

	
	
	Объем пробирок
	0,2/0,5/1,5/2,0 мл
	
	
	

	
	
	Режимы работы: центрифугирование
	наличие
	
	
	

	
	
	Режимы работы: вихревое перемешивание
	наличие
	
	
	

	
	
	Управление
	Механическое (кнопочное)
	
	
	



6. Прочие условия

В комплект поставки должны быть включены все непоименованные в Техническом задании, но необходимые для работы оборудования, детали, соединительные кабели, устройства крепления, а также комплект эксплуатационных документов (руководство по эксплуатации, сертификаты соответствия) на русском языке.


